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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

BİTKİSEL ATIK TAŞIMA ARACI İNCELEME FORMU

	Başvuru Tarihi :
	
	Başvuru No  :
	
	İnceleme Tarihi :
	

	ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Tip
	Ticari Adı
	Plaka No
	Kategori/ Sınıf
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)
	İmal Yılı

	
	
	
	
	
	
	



	ATIK BİLGİLERİ

	Atık Adı
	Atık Kodu
	H Numarası
	Atık Fiziksel Özelliği
	Atık Taşıma Şekli
	Ambalaj ve Konteyner Türü

	
	
	
	
	
	



	NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Kaza veya arıza durumunda acil haber verilecek güvenlik ve yardım için gerekli telefon numaraları sürücü mahallinde asılı mı?
	
	
	
	

	2
	Aracın fenni muayenesi yapılmış mı?
	
	
	
	

	NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN DONANIMLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Yeterli yangın söndürme tüpü var mı? 
(N1 için 6 kg, N2-N3-O4 Kategori için 6x2= 12 kg)
	
	
	
	

	2
	Yangın söndürücüler TSE 862 belgeli ve geçerli muayenesi var mı?
	
	
	
	

	3
	İlk yardım çantası mevcut mu?
	
	
	
	

	4
	Araçta takoz mevcut mu?
	
	
	
	

	5
	En az 2 adet E belgeli reflektör mevcut mu? 
(N2-N3-03-O4) Araçlar için istenir…
	
	
	
	

	6
	Herhangi bir arızayı giderecek yeterli avadanlık mevcut mu?   (Anahtar, Pense, Tornavida vs.)
	
	
	
	

	7
	Sarı Renkli, E Belgeli Seyyar Tepe lambası mevcut mu?
	
	
	
	

	8
	Eldiven, bone ve emniyet ayakkabısı, maske, önlük, emniyet gözlüğü mevcut mu?
	
	
	
	

	9
	Kaza anında atığın saçılma ve dökülmelere karşı temizleme kiti mevcut mu?   (Talaş, üstüpü vb.)
	
	
	
	

	NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN DONANIMLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Araç taşıma bölümü sağlam, dayanıklı ve sızdırmazlığı sağlanmış mı? Açılıp Kapanan kapakların (varsa) yapıştığı sabit yüzeye tek taraflı keçe, fitil vs kaplatılmalıdır.
	
	
	
	

	2
	Taşıma kısmının Arka ve Yan korumaları mevcut mu?
	
	
	
	

	3
	Tankerlerin doldurma boşaltma Vanalarında sızdırmazlık sağlanmış mı?
	
	
	
	

	4
	B.A.Yağ Tankı iç bölmelere ayrılmış mı?
(TANKERLER İÇİN)
	
	
	
	

	5
	B.A.Yağ Tankı kapaklarının sızdırmazlığı sağlanmış mı?
	
	
	
	

	6
	Römork ile taşıma yapılıyorsa çekici araçtan bağımsız eş Zamanlı çalışan bir frenleme tertibatı bulunuyor mu?
	
	
	
	

	7
	Araç her iki yüzeyinde Bitkisel Atık Yağ işaretlemeleri yapılmış mı? Tankerlerde yağmur suyu tahliye çıkışlarına ‘’ YAĞMUR SUYU TAHLİYE VANASI’’ levhası belirtilmelidir.
	
	
	
	

	8
	Taşıma bölümünün taban kenarları min. 5cm yükseklikte tava/havuz şeklinde mi?
	
	
	
	

	9
	Aracın alt kısmında, taşıma bölümünden dökülen sıvıları Toplayan bir depo mevcut mu? (Depo, küresel vana ve Asma kilitli olmalıdır. )
Depo minimum 5 Litre kapasitede olmalı ve istenildiğinde uzman tarafından test edilmelidir.
	
	
	
	

	10
	Taşıma bölümündeki fıçılar ve/veya variller
Sabitlenebiliyor mu? 
(İç yan kısımlarına bar yapılıp Paralel şekilde kesen bir başka bar ile sabitleme sistemi yapılmalıdır)
	
	
	
	

	11
	Taşıma bölümü kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli paslanmaz malzemeden yapılmış mı?
	
	
	
	

	12
	Taşıma bölümünün kapaklarının kilidi mevcut mu?
	 
	
	
	

	13
	Atık ambalajlarının kasaya paletlerle yerleştirilebilmesi ve boşaltılabilmesi için kasa kapağı arkadan kolay açılıp kapanıyor mu? (Araç paletli taşıma yapıyor ise)
	
	
	
	

	14
	Araç’ta Karayolu güvenliğini tehlikeye düşürebilecek Kusurlar (Lastikler, aydınlatma vb.)  giderilmiş mi?
Lastik kontrolü: aşağıda resimlerde belirtildiği üzere lastik yüzeyinin yiv içerisinde bulunan çıkıntı seviyesine gelene kadar kullanılmasıdır.
Aydınlatma kontrolü: far ve diğer aydınlatma Tertibatlarının kırık ve çatlak olmaması gerekmekte olup Çalışıyor mu?
	
	
	
	

	
15
	Sürücü bölümü ile atık taşıma bölümü uygun bir şekilde ayrılmış mı?
(N1 Araçlarda Şoför Bölümü İle Arka Kısımı Bölünmelidir) Ford Connect, Doblo, Cady vs. N1 kategori araçlar araçlarda şoför ile arka kısım bölmeli olmalıdır bu bölme yaptırılması zorunludur.
	
	
	
	

	16
	Aracın her iki yüzünde görülebilecek uygun büyüklükte ve ‘’YEŞİL’’ renkli (EBATLARI AŞAĞİDA BELİRTİLEN) “BİTKİSEL ATIK TAŞIMA” yazısı mevcut mu?
	
	
	
	

	17
	Aracın dış yüzeyi KUPA-KASA ‘’BEYAZ’’ RENK Olmalıdır.
	
	
	
	 

	18
	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Ek 3’te belirtilen Bitkisel atık işaretleri araç üzerinde kullanılmış mı?
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(LASTİK DİŞ DERİNLİĞİ KONTROL METODU)





	Seçim
	ÖDEME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

	
	Araç, AKM işletmesi tarafından incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretler tahsil edilmiştir.

	
	Araç, TSE tarafından incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretlerin faturası TSE tarafından kesilmelidir. (TSE’ nin kendi işlettiği AKM’ler dâhil)

	Aracı inceleyen birim: 
(Örnek: Ankara AKM, İzmir Belgelendirme Müdürlüğü vs.)
	



SONUÇ: Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu aracın yukarıda belirtilen şartları sağladığı / sağlamadığı tespit edilmiştir.
	TSE İnceleme Uzmanı

	Adı Soyadı
	:
	
	
	
	

	Unvanı
	:
	
	
	
	

	Tarih
	:
	
	
	
	



N2-N3-O3-O4 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN YAN YÜZEY LEVHASI
BİTKİSEL ATIK TAŞIMA


25 cm

Asgari 150 cm olmalı


N2-N3-O3-04 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN ARKA YÜZEY LEVHASI
BİTKİSEL ATIK TAŞIMA




20cm

Asgari 100 cm olmalı



N1 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN YAN YÜZEY LEVHASI
BİTKİSEL ATIK TAŞIMA



20 cm

Asgari 120 cm olmalı



N1 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN ARKA YÜZEY LEVHASI
20 cmBİTKİSEL ATIK TAŞIMA



Asgari 90 cm olmalı


BELGE ALACAK ARACIN KASASI VEYA TANKI BEYAZ RENKLI OLUP SAĞ-SOL ve ARKA TARAFINDA AŞAĞIDAKI ŞEKILDE YAZI VE ŞEKİL BULUNMALIDIR.



BITKISEL ATIK YAĞ TAŞIMA ARACI
(Yazı ölçüleri yukarıda belirtilmiştir)
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  Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.              Sayfa 1 / 1
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Ekotoksik

Cevrenin bir veya daha fazla kesimi tizerinde
ani veya gecikmeli zararli etkiler gosteren
veya gosterme riski tasiyan madde ve
karigimlar.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU





