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BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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	Başvuru Sahibi Kuruluş:
	

	Adresi
	

	Üretim Yeri Adı
	

	Üretim Yeri Adresi
	

	Başvuru Kapsamı
	☐ Modül B - Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi (2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

	
	☐Modül C2 - Asansör Güvenlik Aksamlarının Rastgele Kontrol İle Tipe Uygunluğu (2014/33/AB Ek IX)

	
	☐Modül E - Asansör Güvenlik Aksamlarının Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluğu (2014/33/AB Ek VI)


Bölüm 1: Modül B – AB Tip İnceleme Başvuruları

	AB Tip İnceleme Başvuru Kapsamı
	Teknik Dosya İçeriği
	Üretici Teknik Dosya Referansı

	1. Güvenlik Tertibatının AB Tip İnceleme Başvurusu

☐

	Kabin güvenlik tertibatı Tipi: (EN 81-20 madde 5.6.2.1.2 )

a) Kaymalı tip olmalı veya 

b) Asansörün beyan hızı 0,63 m/s’yi aşmıyorsa ani etkili tipten olabilir. 

Hidrolik asansörlerde hız regülatörü yardımıyla devreye girmeyen bağımlı makara (silindir) tipinden farklı olan ani etkili tip güvenlik tertibatı, sadece boru kırılma vanasının devreye girme hızının veya debi sınırlayıcısının (tek yönlü debi kısıtlayıcısı) devreye girme azami hızının 0,80 m/s’yi aşmadığı takdirde kullanılmalıdır.
	

	2. 
	Güvenlik tertibatının devre dışı kalması ve otomatik ilk ayara dönmesi, sadece kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı yükseltilmesi ile mümkün olmalıdır. Bu kapsamdaki tasarım dokümanları(EN 81-20 5.6.2.1.4)

Güvenlik tertibatının serbest kalması (devreden çıkması), aşağıdaki şekilde beyan yüküne kadar tüm yük şartlarında mümkün olmalıdır: a) Acil durum çalışması için belirlenen vasıtalar ile (Madde 5.9.2.3 veya Madde 5.9.3.9) veya b) Yerinde bulunabilir prosedürlerin uygulanması (Madde 7.2.2)
	

	3. 
	EN 81-20 madde 5.6.2.1.5 Elektrikli kontrol Kabin güvenlik tertibatı devrede iken, kabin üzerine monte edilmiş Madde 5.11.2’ye uygun bir elektrikli güvenlik tertibatı, güvenlik tertibatının devreye girmesinden önce makinanın durmasını sağlamalıdır.
	

	4. 
	EN 81-20 madde 5.6.2.1.6.2 Güvenlik tertibatı ayarlanabilirse, son ayarlama, mührün koparılmadan tekrar ayarlanmasını önleyecek şekilde mühürlenmiş olmalıdır. Mühür planı? 
	

	5. 
	EN 81-20 5.6.2.1.6.3 Kazara güvenlik tertibatının devreye girmesi, mümkün olduğu kadar önlenmiş olmalıdır (örneğin, kılavuz patenlerinin yatay hareketine müsaade etmek için kılavuz raylara yeterli açıklık verilmesiyle).
	

	6. 
	EN 81-20 5.6.2.1.6.4 Güvenlik tertibatı, elektrikli, hidrolik veya pnömatik olarak çalışan tertibat/cihaz ile devreye girmemelidir.
	

	
	Yapılışını, çalışmayı, kullanılan malzemeleri, yapı aksamlarının boyutları ve toleranslarını gösteren ayrıntılı çizimler ve montaj çizimleri;

kavrama alanlarının asgari eni;

Blok ve kavrama elemanının sertliği

(EN 81-50 madde 5.3)
	

	
	Kademeli güvenlik tertibatı olduğu durumlarda ek olarak esneyen kısımlara dair bir yük diyagramı. (EN 81-50 madde 5.3)
	

	
	Asgari ve azami kütleler; (EN 81-50 madde 5.3)


	

	
	Tasarım Hesabı (EN 81-50 madde 5.3, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Farklı kütleler için güvenlik tertibatını belgelemek istiyorsa; bir parametrenin fonksiyonu olarak fren kuvvetinin değişimini gösteren bir formül veya bir grafik sunmalıdır.

Başvuruda bulunan, 0,6 gn düzeyinde bir

ortalama yavaşlama ivmesini elde etmek

için öngörülen frenleme kuvvetini (N)

16’ya bölerek asılan kütleyi (kg) seçmeli

İzin verilen kütlenin hesaplanması 
	

	
	Azami anma hızı ve azami kilitleme hızı. (EN 81-50 madde 5.3)

Aşırı hız regülatörünün hangi kilitleme hızında devreye gireceğine dair beyan.

(EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.1)

a) Güvenlik tertibatı için hız regülatörü devreye girmesi, aşağıdakilerden küçük olan ve beyan hızının en az % 115’ine eşit bir hızda meydana gelmelidir: 

1) Bağımlı (sabit) makara tipi hariç olmak üzere ani frenlemeli güvenlik tertibatı için 0,8 m/s veya 

2) Bağımlı makara tipinin ani frenlemeli güvenlik tertibatı için 1 m/s veya 

3) 1,0 m/s’yi aşmayan beyan hızları için kullanılan kaymalı güvenlik tertibatı için 1,50 m/s veya 

4) 1,0 m/s’yi aşan beyan hızlarında kullanılan kademeli bir güvenlik tertibatı için 1,25 (v +(0,25/ v) m/s


	

	
	(EN 81-50 madde 5.3)

 Kullanılan malzemeler, kılavuz rayların tipi ve bunların yüzey şartları (çekilmiş, frezelenmiş, taşlanmış) hakkında detaylı bilgi

Kılavuz ray palasının izin verilen kalınlığı;

Kaynaklı parçaların sağlamlığını

değerlendirmek için kaynak bilgileri


	

	
	(EN 81-50 madde 5.3)

Gövdenin ve kavrama elemanlarının

sertliği teknik dosyada yer almalıdır
	

	
	(EN 81-50 madde 5.3, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Montaj Talimatı

Etiket bilgileri dahil kullanım ve montaj için gerekli tüm bilgiler yer almalıdır.  

Uyumlaştırılmış standartlar talimatta belirtilmelidir.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.3, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Etiket Teknik Çizimi
Etiketin boyutları, malzemesi ve sabitleme yöntemi belirtilmelidir. 

Güvenlik tertibatı bilgi plakası üzerinde aşağıdaki bilgiler sabit bir şekilde belirtilmelidir: (EN 81-20 madde 5.6.2.1.1.3)

a) Güvenlik tertibatı imalatçısının ismi, 

b) Tip inceleme sertifikası numarası, 

c) Güvenlik tertibat tipi, 

d) Yük aralığı ile ilişkisi, bakım talimatında belirtilmişse, ayarlanabilir bir güvenlik tertibatı durumunda, müsaade edilen yük aralığı veya ayarlama değişkenleri işaretlenmelidir.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.3, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Ürün Resimleri

Ürünün tüm parçalarının görülebileceği, farklı açılardan çekilmiş resimleri
	

	
	 Varsa, deney raporları
	

	
	Güvenlik tertibatı kalite planı(2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Seri üretimde teste gönderilen güvenlik aksamının aynı özellikte üretilmesini sağlamak için ürünü tanımlayıcı bilgiler(malzeme özellikleri, çekme dayanım değerleri gibi) ve üretim kontrol aşamaları planda yer almalıdır.
	


	AB Tip İnceleme Başvuru Kapsamı
	Teknik Dosya İçeriği
	Üretici Teknik Dosya Referansı

	7. Aşırı Hız Regülatörlerinin AB Tip İnceleme Başvurusu

☐

	EN 81-20 madde 5.6.2.2

Dönme yönü, hız regülatörü üzerinde işaretlenmelidir.
	

	8. 
	Tepki süresi  (EN 81-20 madde 5.6.2.2)

Tehlikeli bir hıza ulaşımdan önce hız regülatörünün devreye girmesini garanti etmek için (bk. Madde 81- 50:2014, Madde 5.3.2.3.1), regülatör üzerindeki devreye girme noktaları arasındaki mesafe, regülatör halatının hareketine göre 250 mm’yi aşmamalıdır.
	

	9. 
	Hız regülatörü halatları(EN 81-20 madde 5.6.2.2)

 Bir hız regülatörü halatı, aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 

a) Hız regülatörü EN 12385-5’te belirtilen halat teli ile tahrik edilmelidir. 

b) Halatın asgari kopma yükü, halatlı tahrik tipi hız regülatörü için 0,2’ye eşit bir µazami sürtünme faktörü dikkate alınarak hız regülatörünün devreye girdiği andaki halatında oluşturulan gerilme kuvveti için en az 8 güvenlik faktörü ile bulunmuş olmalıdır. 

c) Hız regülâtörü kasnaklarının bölüm (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile halatın beyan çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır. 

d) Hız regülatörü halatı, gergi ağırlığına sahip bir kasnak tarafından gerilmiş olmalıdır. Bu kasnak veya kendi gergi ağırlığı, kılavuzlanmış olmalıdır. Hız regülatörü, kendi devreye girme değerlerinin gergi tertibatının hareketi ile değiştirilmemesi şartıyla gergi tertibatının bir parçası olabilir. 

e) Güvenlik tertibatı devre girdiği sırada, normalden daha büyük frenleme mesafesi durumunda olsa bile hız regülatörü halatı ve bağlantı uçları bozulmadan kalmalıdır. 

f) Hız regülatörü halatı, güvenlik tertibatından kolayca ayrılabilir olmalıdır.
	

	10. 
	(EN 81-20 madde 5.6.2.2)

Hız regülatörü ayarlanabilirse son ayar, mühür koparılmadan tekrar ayarlanmayı önleyecek şekilde mühürlenmiş olmalıdır. Mühür planı. 
	

	11. 
	EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.6

Elektrikli kontroller Aşağıdakiler yerine getirilmelidir: 

a) Hız regülâtörü veya başka bir tertibat, Madde 5.11.2‘ye uygun bir elektrikli güvenlik tertibatı vasıtasıyla, aşağı veya yukarı yöndeki kabin hızının regülâtörün devreye girdiği hıza ulaşması öncesi, asansör makinasının durdurmasını sağlamalıdır. Bununla birlikte, beyan hızı 1 m/s’yi aşmadığı için bu tertibat, en az regülatör devreye girme hızına ulaştığı anda çalışabilir. 

b) Güvenlik tertibatı serbest kaldıktan (devre dışı bırakıldıktan) sonra (Madde 5.6.2.1.4), hız regülatörü otomatik şekilde ilk ayar konumuna kendi kendine gelmezse, Madde 5.11.2’ye uygun elektrikli bir tertibat, asansörün çalışmaya başlamasını önlemelidir. Bununla birlikte bu tertibat, Madde 5.12.1.6.1 d) 2)‘ de belirtilen durumda devre dışı olmalıdır 

c) Regülatör halatının kopması veya aşırı halat sünmesi, Madde 5.11.2’ye uygun elektrikli güvenlik tertibatı vasıtasıyla motorun durdurulmasına neden olmalıdır.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Yapılışını, çalışmayı, kullanılan malzemeleri, yapı aksamlarının boyutları ve toleranslarını gösteren ayrıntılı çizimler ve montaj çizimleri;


	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Regülatör tarafından çalıştırılacak olan güvenlik tertibatının tipini (veya tipleri) gösteren doküman
	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Tasarım hesabı
	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Regülatörlerin kullanılabileceği azami ve asgari anma hızları;
	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Kilitleme yaptığı zaman aşırı hız regülatörü tarafından halatta oluşan tahrik kuvvetinin öngörülen değeri .

(EN 81-20 madde 5.6.2.2)

Devreye girdiğinde regülatör tarafından oluşturulan hız regülatörü halatındaki gerilme kuvveti, en az aşağıda verilen iki değerden daha büyük olmalıdır: 

( Güvenlik tertibatı devreye girmesi için gerekli olanın iki katı veya 

( 300 N.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Kullanılacak halatın çapı ve konstrüksiyonu

Sarılma açısı bilgisi (belirtmediği sürece

180° dir)

Hız regülatörü halatları (EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.3)

Bir hız regülatörü halatı, aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 

a) Hız regülatörü EN 12385-5’te belirtilen halat teli ile tahrik edilmelidir. 

b) Halatın asgari kopma yükü, halatlı tahrik tipi hız regülatörü için 0,2’ye eşit bir µazami sürtünme faktörü dikkate alınarak hız regülatörünün devreye girdiği andaki halatında oluşturulan gerilme kuvveti için en az 8 güvenlik faktörü ile bulunmuş olmalıdır. 

c) Hız regülâtörü kasnaklarının bölüm (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile halatın beyan çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır. 

d) Hız regülatörü halatı, gergi ağırlığına sahip bir kasnak tarafından gerilmiş olmalıdır. Bu kasnak veya kendi gergi ağırlığı, kılavuzlanmış olmalıdır. Hız regülatörü, kendi devreye girme değerlerinin gergi tertibatının hareketi ile değiştirilmemesi şartıyla gergi tertibatının bir parçası olabilir. 

e) Güvenlik tertibatı devre girdiği sırada, normalden daha büyük frenleme mesafesi durumunda olsa bile hız regülatörü halatı ve bağlantı uçları bozulmadan kalmalıdır. 

f) Hız regülatörü halatı, güvenlik tertibatından kolayca ayrılabilir olmalıdır.
	

	
	Montaj Talimatı (EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Etiket bilgileri dahil kullanım ve montaj için gerekli tüm bilgiler yer almalıdır.  

Uyumlaştırılmış standartlar talimatta belirtilmelidir.
	

	
	Etiket Teknik Çizimi (EN 81-50 madde 5.4, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Etiketin boyutları, malzemesi ve sabitleme yöntemi belirtilmelidir. 

EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.8

Hız regülatörü bilgi plakası üzerinde, aşağıda belirtilenler sabitlenmiş olmalıdır: 

a) Hız regülatörün imalatçısının ismi, 

b) Tip inceleme sertifika numarası, 

c) Hız regülatörü tipi, 

d) Ayarlandığı gerçek devreye girme hızı.
	

	
	Ürün Resimleri

Ürünün tüm parçalarının görülebileceği, farklı açılardan çekilmiş resimleri
	

	
	 Varsa, deney raporları
	

	
	Aşırı hız regülatörü kalite planı (2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Seri üretimde teste gönderilen güvenlik aksamının aynı özellikte üretilmesini sağlamak için ürünü tanımlayıcı bilgiler(malzeme özellikleri, çekme dayanım değerleri gibi) ve üretim kontrol aşamaları planda yer almalıdır.
	


	AB Tip İnceleme Başvuru Kapsamı
	Teknik Dosya İçeriği
	Üretici Teknik Dosya Referansı

	12. Tamponların AB Tip İnceleme Başvurusu

☐
	Tampon Tipi  (EN 81-20 madde 5.8.1)

Doğrusal olmayan karakteristiklerdeki enerji biriktiren tipte tamponlar, sadece asansör beyan hızının 1 m/s’yi aşmadığı durumlarda kullanılabilir. 

5.8.1.6 Enerjiyi dağıtan tipte tamponlar, bütün beyan hızlarında kullanılabilir.
	

	13. 
	Tampon Tipi  (EN 81-20 madde 5.8.2)

Doğrusal olmayan karakteristikte enerji biriktiren tampon tipleri, beyan hızının % 115’i bir hızla serbest düşmesi durumunda, kabinin kütlesi ve bunun beyan yükü veya karşı ağırlığın kütlesi ile tampon/tamponlara vurduğunda aşağıdaki gerekleri yerine getirmelidir: 

a) EN 81-50:2014, Madde 5.5.3.2.6.1 a)’ya göre hız düşürme, 1 gn’den büyük olmamalıdır, 

b) 2,5 gn’den daha büyük yavaşlama, 0,04 s’den daha uzun sürmemelidir. 

c) Kabinin veya karşı ağırlığın geri dönüş hızı, 1 m/s’yi aşmamalıdır. d) Harekete geçme sonrası kalıcı bir şekil değişikliği olmamalıdır. 

e) Yavaşlamanın azami zirve değeri, 6 gn’yi aşmamalıdır.
	

	14. 
	(EN 81-20 madde 5.8.2)

Enerji dağıtan tampon tipi 5.8.2.2.1 Metre birimi ile ifade edilen tamponların mümkün olan toplam stroku, beyan hızının (0,0674 v²) %115’ine karşılık gelen ağırlık durdurma mesafesine en az eşit olmalıdır.
	

	15. 
	(EN 81-20 madde 5.8.2)

Enerji dağıtan tipteki tamponlar, aşağıdaki gerekleri yerine getirmelidir: 

a) Kabinin kendi beyan yüklü kütlesi ile tampona vurması, beyan hızının % 115’lik hızla serbest düşmesi veya Madde 5.8.2.2.2’ye göre düşürülmüş hız durumunda, ortalama yavaşlama 1 gn’ den büyük olmamalıdır, 

b) 2,5 gn’den daha büyük yavaşlama, 0,04 s’den daha uzun sürmemelidir. 

c) Harekete geçme sonrası kalıcı bir şekil değişikliği olmamalıdır.
	

	16. 
	(EN 81-20 madde 5.8.2)

Asansörün normal çalışması, tamponların kapandıktan sonra normal ileri konumuna geri dönmesine bağlı olmalıdır. Kontrol için tertibat, Madde 5.11.2‘ye uygun bir elektrikli güvenlik tertibatı olmalıdır.
	

	17. 
	(EN 81-20 madde 5.8.2)

Hidrolik tamponların kullanılması durumunda, akışkan (hidrolik) seviyesinin kontrolü kolayca yapılabilecek bir yapıda olmalıdır.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5)

Yapılışı, çalışmayı, kullanılan malzemeleri, yapı aksamlarının boyutları ve toleranslarını gösteren ayrıntılı çizimler ve montaj çizimleri;


	

	
	(EN 81-50 madde 5.5)

Kullanım aralığı (azami darbe hızı, asgari ve azami kütleler) ve Tasarım Hesapları

(Enerji Depolayan tip tamponlar için )Başvuruda bulunan tarafından belirtilen,

gerçek tampon yüksekliğinin % 50’sine eşit

bir stroktaki tampon kuvvetinin referans

değeri.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5)

Hidrolik tamponlar bulunması durumunda ölçeklendirme (sıvının geçişi için bulunan açıklıklar),özellikle de tamponun strokunun bir fonksiyonu olarak gösterilmelidir;
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5)

Hidrolik tamponlar için Kullanılan sıvının özelliklerinin belirtimi;
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5)

Kullanım için ortam şartları (sıcaklık, nemlilik, kirlilik, vb.) ve yaşam döngüsü (yaşlanma, ret kriterleri) hakkında bilgi.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Montaj Talimatı

Etiket bilgileri dahil kullanım ve montaj için gerekli tüm bilgiler yer almalıdır.  

Uyumlaştırılmış standartlar talimatta belirtilmelidir.
	

	
	(EN 81-50 madde 5.5, 2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Etiket Teknik Çizimi
Etiketin boyutları, malzemesi ve sabitleme yöntemi belirtilmelidir. 

(EN 81-20 madde 5.8.1.8)

Doğrusal karakteristikli (Madde 5.8.2.1.1) olanlardan farklı olan tamponlar üzerinde, aşağıdaki bilgilere sahip bir bilgi plakası bulunmalıdır: 

a) Tamponun imalatçısının ismi, 

b) Tip inceleme sertifikası numarası,

c) Tampon tipi, 

d) Hidrolik tamponlar durumunda akışkanın gösterimi ve tipi.
	

	
	Ürün Resimleri

Ürünün tüm parçalarının görülebileceği, farklı açılardan çekilmiş resimleri
	

	
	Varsa, deney raporları
	

	
	Tampon kalite planı (2014/33/AB Ek IV Bölüm A)

Seri üretimde teste gönderilen güvenlik aksamının aynı özellikte üretilmesini sağlamak için ürünü tanımlayıcı bilgiler(malzeme özellikleri, çekme dayanım değerleri gibi) ve üretim kontrol aşamaları planda yer almalıdır.
	


Asansör Güvenlik Aksamı Başvurusu gerçekleştiren firmanın başvuru değerlendirme süreci sonrasında deney numunesini göndereceği laboratuvar bilgisi ve işlemlerde kullanacağı proje kayıt numarası bildirilir. Gönderilen numunenin durumu bu proje kayıt numarası ile takip edilir. Numuneler BM Onaylı Laboratuvar Listesi (Direktifler Müd.)’nde yer alan laboratuvarlara gönderilebilir

Bölüm 2 – Modül C2 Rastgele Kontrol İle Tipe Uygunluk Başvuruları

	Başvuru kapsamında yer alan asansör güvenlik aksamları 
	AB Tip İnceleme Belge Bilgileri

Veren kuruluş, numarası, geçerlilik tarihi

	☐Güvenlik Tertibatı
	

	☐Tampon
	

	☐Aşırı Hız Regülatörü
	


Not: İlgili AB Tip İnceleme Belgeleri TSE dışında bir kuruluştan alınmış ise güvenlik aksamlarına ait teknik dosyalar başvuru ile birlikte sunulmalıdır. 

	Modül C2 Başvuru

Teknik Dosya İçeriği
	Üretici Teknik Dosya Referansı

	· Varsa, ISO 9001 belge bilgileri:
	

	· Kalite El Kitabı veya eşdeğer dokümante edilmiş bilgi
	

	· Asansör güvenlik aksamı kalite planları (Giriş, üretim, montaj ve kalite kontrol aşamalarını kapsayan)
	

	· Kalite kontrol raporu (testleri içeren)
	

	· AB Uygunluk Beyan Şablonu 
	


Bölüm 3 – Modül E Ürün Kalite Güvence Modülü Başvuruları

	Başvuru kapsamında yer alan asansör güvenlik aksamları
	AB Tip İnceleme Belge Bilgileri

Veren kuruluş, numarası, geçerlilik tarihi

	☐Güvenlik Tertibatı
	

	☐Tampon
	

	☐Aşırı Hız Regülatörü
	


Not: İlgili AB Tip İnceleme Belgeleri TSE dışında bir kuruluştan alınmış ise güvenlik aksamlarına ait teknik dosyalar başvuru ile birlikte sunulmalıdır. 

	Kuruluş Çalışan Sayısı:
	

	Yönetim Temsilcisi Adı:
	

	Varsa, ISO 9001 belge bilgileri: 
	


	Modül E Başvuru

Teknik Dosya İçeriği
	Üretici Teknik Dosya Referansı

	1- Kuruluşta TS EN  9001: 2015’e uygun kalite sistemi mevcut mu?
	

	2- AB tip inceleme sertifikasının bir sureti ve onaylanan tipin teknik dosyası.
	

	3- Kalite El Kitabı veya eşdeğer dokümante edilmiş bilgi
	

	4- Organizasyon Şeması
	

	5- Asansör güvenlik aksamı kalite planları (Giriş, üretim, montaj ve kalite kontrol aşamalarını kapsayan)
	

	6- Görev Tanımları (Son muayene kontrol sorumlusu ve Yönetim Temsilci görev tanımlarını da içeren)
	

	7- Prosedürler
	

	8- Muayene ve Deney Planı

İmalat ve İmalat sonrasında yapılacak incelemeler ve deneyler

Uygulanan koruma tiplerinin kalite planları
	

	9- Kalibrasyon planı/listesi
	

	10- Kalite güvence sisteminin etkili çalışmasını sağlayan izleme vasıtaları. İç tetkik ve YGG kayıtları
	

	11- Teknik dosyanın muhafaza edileceğini garanti altına alan yazılı düzenleme mevcut mu?
	

	12- Kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi vereceğini garanti altına alan yazılı düzenleme mevcut mu?
	

	13- AB Uygunluk Beyanı Örneği/Şablonu
	


Firma Yetkilisi (Adı, Soyadı, Görevi):

İmza (Signature) :……………………….

Tarih (Date )       :……./……../………

Not: Bu formu imzalayan yetkili şahıs verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmektedir.


Doküman Kodu: DB-LD-FR-019     Yayın Tarihi: 22.02.2022    Revizyon Tarih/No: 6.04.2023/2
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.                       Sayfa 1 / 1

