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BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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1. AMAÇ

Bu Hizmet Programının amacı, Direktifler Müdürlüğü tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (bundan böyle CPR) uygun olarak gerçekleştirilecek Sistem 1+/1/2+ kapsamında işlemleri açıklamaktır.

2. KAPSAM

Bu Hizmet Planı, CPR’nin Madde 2’sinde tanımlanmış olan ürünleri kapsar. Bu plan, ayrıca,  TSE’nin CPR altındaki PDDD Sistem 1+/1/2+ onaylanmış kuruluş kapsamındaki ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerinin detaylarını açıklar.

2.1. Teknik Düzenlemenin Tanımı ve Resmi Gazete tarih ve sayısı

       Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) , 08/09/2002, 24870 (yürürlükten kalktı)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), CPR veya CPR-2011 (10/07/2013, 28703 )

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EU 2024/3110  CPR-2024 ( Resmi gazetede henüz yayınlanmadı )

2.2. Onaylanmış Kuruluş Kriterleri

17.06.2022 tarihli  ve 31869  sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında onaylanmış kuruluşların  görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi hakkında tebliğ 

Ve Bakanlığın  bu tebliği kapsamında yayınlanmış olduğu klavuz dokumanlar 

2.3. CPR’nin yürürlüğe giriş tarihi

1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile yürürlüktedir.

2.4. Kaynak Yasalar

Yapı  Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) (yürürlükten kalktı) 

Yapı Malzemeleri Tüzüğü (305/2011/AB) (CPR veya CPR-2011 )

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EU 2024/3110 ( CPR-2024 )

2.5. Ürün Grupları

TSE’nin Onaylanmış Kuruluş kapsamında yer alan ürün grupları. 

3. SORUMLULUK

Merkez Başkanı

Grup Başkanı

Direktifler Müdürü 

Direktif Sorumlusu 

Direktif Uzmanları

Uygunluk değerlendirme hizmetleri idari büro personeli
Uygunluk Değerlendirme Komitesi

İtiraz ve Şikayet Komitesi

4. UYGULAMA

4.1. Başvuru

Başvurular, Uygunluk Değerlendirme Başvuru Prosedürü’ne göre Direktifler Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru evrakları TSE web sayfasında duyurulur.  TSE sadece NANDO’daki görevlendirme kapsamında ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve yürürlükte olan standartların kapsamında başvurular kabul eder. Yetkisi dışında yapılan başvurular reddedilir. 
4.2. Uygunluk Değerlendirme

Ürünün uygunluk değerlendirmesi, ürüne yönelik hazırlanmış olan Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre veya böyle bir prosedürün mevcut olmadığı durumda ön görülen Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi  (bundan sonra PDDD Sistem) için hazırlanmış olan Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre gerçekleştirilir. Başvurunun gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirme, gözetim ,varsa numune almaya ilişkin işlemler bu prosedürlere göre yürütülür. Bu Uygunluk Değendirme işlemlerini Direktifler Uzman Nitelendirme Ve Atama Talimatna göre atanmış  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Uzman Listesinde belirtilen Direktif Uzmanları yürütür. Rapor kabulü  Geçmiş Test Raporlarının Kullanımı Talimatına göre yapılır.

Mevcut durumda,

· “Genel çimentoların” uygunluk değerlendirmesi için; Genel Çimentolar için Uygunluk Değerlendirme Prosedürü 
· “Güç, kontrol ve haberleşme kabloları” uygunluk değerlendirmesi için; EN 50575  için Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
· “PDDD Sistem 1 ” altında yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirmesi için; PDDD Sistem  1 İçin Uygunluk Değerlendirmesi Prosedürü 

· “PDDD Sistem 2+” altında yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirmesi için; PDDD Sistem  2+ İçin Uygunluk Değerlendirmesi Prosedürü kullanılmaktadır.

Yukarıda verilen prosedürlerde belirtilmeyen ancak İnceleme Heyetinin görevlendirilmesi ve üretim yerlerinde gerçekleştirecekleri Uygunluk Değerlendirme İncelemelerinin ayrıntıları İnceleme Prosedüründe belirtilmiştir. Ancak ana hatlarıyla:
· Uygunluk değerlendirme işlemleri ilgili teknik şartnamenin Ek ZA’sı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

· Ürünün zorunlu uyumlaştırılmış özellikleri ilgili teknik şartnamenin ek ZA’sında yer alan Tablo ZA.1 de verilmektedir.

· Ürüne uygulanacak uygunluk değerlendirme prosedürü, ilgili teknik şartname Madde ZA.2 ye göre, Tablo ZA.2’de verilen ürün kullanım amacı ve/veya sınıflar gözönünde bulundurularak belirlenir.

· Bunların yanısıra, ilgili teknik şartname madde ZA.4’de CE işaretinin örnekleri verilmektedir. CE işaretinde ve Performans Beyanında bulunması gereken bilgiler CPR-Yapı Malzemleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Uygunluk değerlendirme işlemlerinde kullanılan uyumlaştırılmış standartlar: Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve yürürlükte olan standartların NANDO’daki görevlendirme kapsamında yayınlı olan son versiyonu kullanılmaktadır. Uyumlaştırılmış standarın verdiği referans standartlarda ise; refereans verilen standardın tarihi Uyumlaştırılmış standard içinde belirtiliyorsa o versiyonu, belirtilmiyorsa yayınlanmış olan son versiyonu kullanılır.

Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinde kullanılacak Laboratuvarlar Deney Hizmetlerinin Temini Prosedürü Madde 4.1 a) ‘ya göre “ TÜRKAK tarafından veya TÜRKAK / ILAC’ın tanımış olduğu akreditasyon kuruluşu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardı kapsamında akredite edilmiş laboratuvarlar” arasından seçilir. Bu laboratuvarlar ilgili Uygunluk Değerlendirme Prosedüründe ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Kullanılan Laboratuvarlar Listesinde verilmiştir. 

Bu listede bulunan laboratuvarların akreditasyonlarında adres değişikliği/kapsam değişikliği/unvan değişikliği gibi sebeplerle akreditasyon belgesinin yenilenmesinde aksamalar olması veya askıya alınması durumunda yapılacak muayene/deneyler için TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının şartlarını karşılayıp karşılamadığı Direktifler Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılarak tespit edilir. Bakanlığa gerekli bilgilendirme yapılır ve laboratuvar akreditasyonun 1 yıl içinde yenilenmemesi durumunda listeden çıkarılır.

İnceleme heyetinin/Direktif Uzmanlarının görevi tamamlanmasına ve Uygunluk Değerlendirme Komitesinin karar vermesine müteakip yürütülecek işlemler Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü’ne göre yürütülür.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yapılan belgelendirmelerde, başvuru yapan kuruluşun başvuru tarihi itibarı ile 

-tüm incelemeler, deney, rapor değerlendirme 

-olağan ve olağan dışı tüm durumlarda (pandemi, deprem v.s) ,

-TSE tarafından veya başvuru yapan kuruluş sebepli ek süre talepleri de dahil olmak üzere 

olumlu veya olumsuz belgelendirme nihai kararı en geç  2 yıl içinde verilecek

ve

2 yıl içinde tamamlanamayan başvurular Uygunluk Değerlendirme Komitesi kararı ile işlemden kaldırılacaktır.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerine göre yapı malzemelerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinde Avrupa genelinde ortak ve tutarlı uygulamalar gerçekleştirmek için 

-Avrupa Komisyonun circabc.europa.eu’de GNB-CPR altında yayınlanmış genel, yatay ve ürün gruplarında guidance paper/kılavuz dokumanlar/görüş dökümanlar,

-Standardizasyon çalışmaları,

Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne  göre Direktif Uzmanları (Teknik Düzenleme Sorumlusu ve Denetçiler) tarafında takip edilmektedir. Gerektiğinde GNB-CPR altında yayınlanmış guidance paper/kılavuz dokumanlar/görüş dökümanları rehber doküman olarak uygulacaktır.

CPR-2024 uygulamaya konulması:

8 Ocak 2026 tarihi itibarı ile uygulanmakta olan CPR’ın ( CPR-2011) yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yönetmeliğin uygulamaya dair bazı maddeleri (tanımlar, performans beyanı, CE işareti, teknik değerlendirme ve onaylanmış kuruluşlarla ilgili teknik sürekliliği gerektiren kritik maddeler;  orijinal İngilizce Yönetmeliğin 2. Maddesi, 4 ila 9. Maddeleri, 11 ila 18. Maddeleri, 27 ve 28. Maddeleri, 36 ila 40. Maddeleri, 47 ila 49. Maddeleri, 52 ve 53. Maddeleri, 55. Maddesi, 60 ila 64. Maddeleri ile Ek III ve Ek V hükümleri) CPR-2024 ‘e tam geçiş yapılana kadar 8 Ocak 2040’a kadar uygulanacaktır.

CPR-2011’den CPR-2024’e geçişte, CPR-2011 kapsamında uyumlaştırılmış standartlar ile kapsanan ürün aileleri, CPR-2024 kapsamında bir uyumlaştırılmış teknik şartname hazırlanıp yürürlüğe girene kadar CPR-2011’e tabi olmaya devam edecektir.

CPR-2024 kapsamında aşağıda belirtilen maddelere geçiş 8 Ocak 2026 tarihiyle yapılmıştır, TSE uygulamalarını bu maddelere göre yürütecektir.

· TSE  Onaylanmış Kuruluş olarak CPR-2024 Article 46 “Onaylanmış Kuruluş’a ilişkin şartları” sağlayacaktır.

· TSE harici kullanılacak Dış Laboratuvarlar CPR-2024 Article 48 “Onaylanmış Kuruluşların Bağlı Ortaklıkları ve Alt Yüklenicileri “  maddesine uygun olarak  kullanılacaktır. 

· EN 50575 kapsamında Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması talep edilmesi durumunda EN 50575 için Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre uygulamalar CPR-2024 Article 49 “Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması” maddesine uygun olarak  yapılacaktır.

	CPR-2011-Türkçe versiyonu 
	CPR-2011
	CPR-2024

	MADDE 41 Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler


	Article 43Requirements for notified bodies
	Article 46 Requirements relating to notified

bodies

	MADDE 43 Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
	Article 45 Subsidiaries and subcontractors of

notified bodies
	Article 48 Subsidiaries and subcontractors of

notified bodies

	MADDE 44 Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması


	Article 46 Use of facilities outside the testing

laboratory of the notified body
	Article 49 Use of facilities outside the testing

laboratory of the notified body


Belirtilen bu maddelere ilişkin circabc.europa.eu’de GNB-CPR altında yayınlanmış guidance paper/kılavuz dokumanlar/görüş dökümanları rehber doküman olarak uygulacaktır. 

4.3. Belge işlemleri

Belgeler  Belge, Sözleşme ve Fatura Düzenleme Prosedürüne göre QDMS ‘de yayınlı  PDDD SİSTEM 1/1+ için Performans Değişmezlik Belgesi , EN 50575-Kablo Performans Değişmezlik Belgesi , PDDD SİSTEM 2+ için Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi şablonları kullanılarak düzenlenir. Belge şablonlarında;  uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış kuruluş olarak TSE tarafından askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece belgenin geçerli olduğu belirtilmektedir ve bu kapsamda belge süresiz olarak düzenlenmektedir.  
Adres, Unvan, Kapsam Marka ve Standart Değişikliği, belgenin askıya alınması, belgenin askıdan kaldırıması, geri çekilmesi ve belgenin iptali ile ilgili işlemler Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü ve Yönetmelikler bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esaslarına göre gerçekleştirilir. Ayrıca belgeli kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar için Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedüründe belirtilmiştir.

Belgeli firmalara ait bilgiler www.tse.org.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Belgenin geçerliliği ve belge kullanımı ile ilgili şartlar Belge, Logo Ve Marka Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Yönergesi, Yönetmelikler bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasında ve Sözleşme de belirtilmiştir.

Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler Belgelendirme Esaslarındaki Değişikliklerin Bildirimi Prosedürüne göre yürütülür.

4.4. Faturanın düzenlenmesi

Gerçekleştirilen hizmetlere yönelik ücretler  Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi ve Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesi göre faturalandırılır.

4.5. Bildirimler

Uygunluk Değerlendirme Komitesi sonucu tüm kararlar yazılı olarak başvuran kuruluşa ve diğer tüm bildirimler Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

4.6. Mücbir sebepler / Olağan Üstü Hallerde İncelemeler 

Mücbir sebepler/ olağanüstü olaylar veya durumların gerçekleşmesi halinde başvuru yapan ve/veya mevcut belgeli kuruluşların  denetim/gözetim/numune alma denetimlerinin planlanmasında Direktifler Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolijilerini Kullanarak İnceleme Gerçekleştirme Prosedürü ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Mücbir Durum Analiz Talimatı uygulanır.  

4.7. Yönetim Sistemi ve Genel Dokumantasyon

Bu program kapsamında Yönetim Sistemi altında kullanılan genel dokuman, talimat ve listeler aşağıda belirtilmiştir.

TSE El  Kitabı

Organizasyonel yapı: TSE Organizasyon Şeması, Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Organizasyon Şemaları, Kilit Personel Listesi - Bm Başkanlığı Birimleri (Merkez)
Dokumanların kontrolü: Doküman Yönetim Prosedürü ,Doküman Yönetim Talimatı

Kayıtların kontrolü:  Kayıt Yönetim Prosedürü , Arşiv Talimatı,  Kayıt Saklama Süreleri Listesi

Yönetimin gözden geçirilmesi : Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

İç tetkikler: İç Tetkik Prosedürü
Düzeltici faaliyetler: Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Tarafsızlık ve gizlilik :  Gizlilik, Tarafsızlık Ve Operasyonel Risklerin Yönetimi Prosedürü, Operasyonel Risk Analiz Tablosu (BM Tarafsızlık Risk Analizi, Direktifler Risk Analizi )
Eğitim: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

İtiraz ve şikayetler: İtiraz, Şikâyet Ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü
İzlenebilirlik: Belgelendirme Hizmetleri İzlenebilirlik Talimatı

Deney Hizmetlerinin Temini: Deney Hizmetlerinin Temini Prosedürü, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Kullanılan Laboratuvarlar Listesi

Dış Kaynaklı Dokumanlar: Dış kaynaklı Dokuman Listesi (CPR) ve Group of Notified Body-GNB-CPR kapsamında yayınlanmış rehber ve kılavuz dokumanlar (https://circabc.europa.eu )

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

Yönetmelikler Bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları

Belgelendirme Yönergesi

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi 

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesi

TSE El  kitabı

TSE Organizasyon Şeması

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Organizasyon Şemaları

Kilit Personel Listesi - Bm Başkanlığı Birimleri (Merkez)

Uygunluk Değerlendirme Başvuru Prosedürü
PDDD Sistem 2+ İçin Uygunluk Değerlendirmesi Prosedürü
Genel Çimentolar İçin Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
PDDD Sistem  1 İçin Uygunluk Değerlendirmesi Prosedürü

       EN 50575  için Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

Harici Bildirimler Ve Duyurular Prosedürü

Direktifler Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanarak İnceleme Gerçekleştirme Prosedürü

İnceleme Prosedürü

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandirma Prosedürü

Doküman Yönetim prosedürü

Doküman Yönetim talimatı

Kayıt Yönetim prosedürü 

Arşiv talimatı

Kayıt saklama süreleri listesi

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü

Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Gizlilik, Tarafsızlık ve Operasyonel Risklerin Yönetimi Prosedürü

Operasyonel risk analiz listesi (direktifler müdürlüğü)

Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme prosedürü

Belgelendirme hizmetleri izlenebilirlik talimatı

Belge, Sözleşme ve Fatura Düzenleme Prosedürü

Belge, Logo Ve Marka Kullanım Prosedürü

Belgelendirme Esaslarındaki Değişikliklerin Bildirimi Prosedürü

Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedürü

Deney Hizmetlerinin Temini Prosedürü 

Direktifler Uzman Nitelendirme Ve Atama Talimatı

Fabrika Üretim Kontrolü İnceleme Talimatı

Geçmiş Test Raporlarının Kullanımı Talimatı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Mucbir Durum Analizi Talimatı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Kullanılan Laboratuvarlar Listesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Uzman Listesi

Dış kaynaklı Dokuman Listesi (CPR)

PDDD SİSTEM 1/1+ için Performans Değişmezlik Belgesi

EN 50575-Kablo Performans Değişmezlik Belgesi 

PDDD SİSTEM 2+ için Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu

Sözleşme

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Bilgi Formu

Uzman Süreç Atama Formu 

FPC Ön İnceleme Raporu 

İnceleme Teklif Formu

İnceleme Raporu

Uygunsuzluk Raporu

Sonuç Değerlendirme Formu

Uygunluk Değerlendirme Komitesi Karar Formu

Fatura Detayı Formu

Numune Alma ve Deney Talep Formu

TS EN 197-1 Çimento Ara Kontrol Incelemesi Ilave Şartlar Kontrol Listesi

Oto-kontrol Deney Sonuçlarinin Değerlendirilmesi Raporu  

TS EN 197-1 Genel Çimentolar İçin Kontrol Listesi

Bacalar İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Yapısal Metal Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Bitümlü Bağlayıcılar İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Kagir Birimler İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

TS EN 998-2 Kagir Harçi İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Katkılar İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Yapı Kireci Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Prefabrik Beton Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Yapısal Ahşap Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

TS EN 1504 Serisi İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

TS EN 13108 Serisi Fabrika Üretim Kontrol Listesi

TS EN 15088 İçin Fabrika Üretim Kontrol Listesi

TS EN 1090-1 Kontrol Listesi 

Agregalar İçin Kontrol Listesi

EN 50575 Fabrika Üretim Kontrol Listesi

EN 16034  ve EN 14351-1 Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Vanalar, Gaz Emniyet Vanaları ve Metal Hortum takımları Fabrika Üretim Kontrol Listesi (EN 331, EN 15069, EN 14800)
EN 14509 Fabrika Üretim Kontrol Listesi
Isı Yalıtım Mamulleri Fabrika Üretim Kontrol Listesi

Uygunluk Değerlendirme Komitesi Oluşumu Ve Görev Tanımı

Direktifler Müdürü Görev Tanımı

Direktif sorumlusu Görev tanımı

Direktifler uzmanı Görev tanımı

Uygunluk değerlendirme hizmetleri İdari büro personeli görev tanımı

DB-RH ve DB-CPR-RH olarak yayınlanmış rehber dokumanlar 
6. AKIŞ ŞEMALARI

PDDD Sistem 2+  için uygunluk değerlendirmesi için akış şeması

U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

PDDD Sistem 2+  için Gözetim için akış şeması

U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

**Firma gözetimi ilgili harmonize ve/veya referans standartlara göre belirlenmiş sıklıklarda yapılır.

Genel çimentoların uygunluk değerlendirmesi için akış şeması


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Genel Çimentolar için belgelendirme sonrası uygunluk değerlendirme işlemleri numune alma akış şeması;


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Genel çimentoların gözetimi için akış şeması


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

*Tetkik Numunesi  “Genel Çimentolar için belgelendirme sonrası uygunluk değerlendirme işlemleri numune alma akış şemasında” belirtilen  sıklığa denk gelmesi durumunda alınır.

EN 50575 kapsamında uygunluk değerlendirmesi için akış şeması


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

EN 50575 kapsamında belgelendirme sonrası gözetim ve numune alma akış şeması;


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

**Firma ziyareti/gözetimi yılda 2 defa yapılır.

*** Tetkik numunesi ilk belgelendirmeden sonra 3 yılda 1 alınır. Tetkik Numunesi  belirtilen yıl sıklığına göre gözetim denetimi ile  denk gelmesi durumunda alınır.

PDDD Sistem 1 için uygunluk değerlendirmesi için akış şeması 


U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

PDDD Sistem 1  için Gözetim uygunluk değerlendirmesi için akış şeması

U: UYGUNLUK

N: UYGUNSUZLUK

D: GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİFAALİYETLER

X: BELİRLİ BİR ZAMAN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DÜZELTİCİ FAALİYETLER

**Firma gözetimi ilgili harmonize ve/veya referans standartlara göre belirlenmiş sıklıklarda yapılır.
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