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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ (TADİLAT) 
[image: image2.jpg]ARAÇ İNCELEME FORMU

	Başvuru Tarihi:
	
	Başvuru No:
	
	İnceleme Tarihi :
	

	2.ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Kategori/ Sınıf (Tadilat sonrası)
	Plaka No (varsa)
	Koltuk Sayısı (Şoför dâhil)
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)
	Dingil Sayısı
	Lastik Sayısı

	
	
	
	
	
	
	


	3. Teknik Bilgiler

	Araçların boş ağırlık ve azami yüklü ağırlıkları ile bunların dingillere dağılımını değiştirecek tadilatlarda, imalatçı etiketi bulunmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	Uygulanmaz

	Yapılan tadilat nedeniyle tip onayı etkilenen aksam, sistem ve ayrı teknik ünite mevcut mu? (Yakıt deposu, dolum ağzı, arka koruma, aydınlatma vb.)

Mevcut ise detaylı yazınız.
	Ever
	Hayıt
	

	Tadilat kapsamında sonradan takılan tüm elektrikli ve elektronik cihazlar (Örn. kamera, klima, buzzer, monitör, kapı motoru vb.) marka ve modellerini belirtiniz.
	

	(M2, N2, N3 ve M3 kategori araçlar için) Geri Vites ile Birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi mevcut mu? (Temel araç uygunluk belgesi tarihi 01.10.2017 sonrası olan M3 ve N3 kategorisi araçlar ve temel araç uygunluk belgesi tarihi 15/5/2018 sonrası olan M2 ve N2 kategorisi araçlar için uygulanır.)
	Evet
	Hayır  
	

	R158 (Geri manevrada algılama) 

Regülasyonu etkileyen bir husus bulunmakta mıdır?


	Evet
	Hayır  
	

	R151 (Kör nokta bilgi sistemi)

Regülasyonu etkileyen bir husus bulunmakta mıdır?


	Evet
	Hayır  
	

	R159 (Yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı) 

Regülasyonu etkileyen bir husus bulunmakta mıdır?


	Evet
	Hayır  
	


	4.Tadilat Bilgileri

	4.1- Motor değişikliği veya tadilatı

	Motor No (Tespit edilebiliyorsa)
	
	

	LPG kiti bulunuyor mu?
	Evet
	Hayır
	

	Aracın yakıt tipi
	Benzinli 
	Dizel 
	

	4.2- Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması

	Vites kutusu tipi
	Manuel
	Otomatik 
	

	4.3- Direksiyon sistemleri tadilatı 

	Direksiyonun konumu
	Sol
	Sağ 

	

	4.4- Şasi tadilatı

	Şasi uzatma-kısaltma yapılmış mı?
	Evet
	Hayır
	

	- Şasi uzatma-kısaltma yapıldıysa dingiller arası mesafeyi belirtiniz
	
	

	- Şasi uzatma-kısaltma yapıldıysa arka uzunluğu belirtiniz
	
	

	- Kamyonet veya kamyondan yarı römork çekiciye dönüşüm yapılmış mı?
	Evet 
	Hayır 
	

	- Kamyonet veya kamyondan yarı römork çekiciye dönüşüm yapılıyorsa fren ve elektrik donanımı römork çekmeye uygun mu?
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	NOT: Motorlu Karavanlar, Cankurtaranlar ve Cenaze Araçları için ULM-03-FR-04-055 Doküman Kodlu Motorlu Karavanlar, Cankurtaranlar ve Cenaze Araçları İnceleme Form da bu forma ek olarak doldurulmalıdır.

	4.6- Dingil, Dingil Kaldırma Tertibatı İlavesi, Dingil Çıkartılması veya Dingil Değiştirilmesi

	Araçta yapılan tadilatı belirtiniz
	3. dingil ilavesi

Dingil çıkartılması

Dingil değişikliği / Dingil yerini değiştirme
Dingil kaldırma tertibatı
	

	Araç havalı veya hava takviyeli hidrolik fren sistemine sahip olarak üretilmiş mi?

Dingil ilavesi varsa tespit yapılacaktır.
	Evet 
	Hayır 
	

	Araçta dingil kaldırma tertibatı var mı?
	Evet 
	Hayır 
	

	Dingilin markasını yazınız.

 Dingil ilavesi varsa tespit yapılacaktır.
	
	

	4.8- Üstyapı tadilatı

	Yapılan üstyapıyı belirtiniz. 
	

	Damper, çöp kamyonu vb. hidrolik mekanizmaları olan üstyapılarda Makine Emniyeti Yönetmeliğine (2006/42/AT) uygunluğunu gösteren CE işareti bulunmalıdır.
	

	Damper kasalı araçlarda kilit mekanizması bulunması gerekmektedir.
	Uygun
	Uygun Değil
	

	Üst yapıcı tarafından ilave edilen aydınlatma cihazları “E” veya “e” işaretli olmalıdır
	Uygun
	Uygun Değil 
	

	Kasa ve çamurluklar, araç için öngörülen en büyük çaplı lastik ve kar zinciri ile birlikte en kötü koşullarda dahi en az 50 mm boşluk kalacak biçimde olmalıdır
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Arka koruma çerçevesi

	Arka koruma donanımı mevcut mu?
	Mevcut 
	Mevcut Değil 
	

	Arka koruma donanımı mevcut değilse, 70/221/AT veya ECE-R 58’de belirtilen çerçevede aracın işlevi itibariyle arka koruma donanımı takılması mümkün mü?
	Mümkün 
	Mümkün Değil 
	

	Aracın işlevi itibariyle arka koruma donanımı takılması mümkün değilse; aracın arka aksamları (karoser, şasi veya diğer parçalar), şekil ve karakteristikleri sayesinde koruyucu donanımın yerini tutacak şekilde tasarlanmış ya da donatılmışsa, arkadan araç koruma donanımının fonksiyonunu tamamen veya kısmen sağladığı kabul edilebilir. (Aşağıdaki maddelerin uygunluğu kontrol edilecektir.)
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Arka koruma donanımının genişliği, arka akstaki tekerlerinin dış kısmının genişliğine ulaşmamalıdır. Bununla birlikte tekerleklerin dış kısmından 100 mm’den fazla içerde olamaz.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Arka koruma donanımının yatay merkezinin yerden yüksekliği 100 mm’den aşağı olamaz.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Tip Onay tarihi 06.07.2022 öncesi olan araçlarda arka koruma


	Arka koruma donanımının alt kısmının yerden yüksekliği en fazla 550 mm olmalıdır. (Araç yürür vaziyetteki kütlesindeyken)
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	(N2, N3, O3, O4 kategori araçlar için) Aracın en arka noktası 
(2 metreden az yükseklikte) ile arka koruma donanımı arasındaki mesafe 400 mm’yi geçemez. 
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	(M1, M2, M3, N1, O1, O2 kategori araçlar için) Aracın en arka noktası (2 metreden az yükseklikte) ile arka koruma donanımı arasındaki mesafe 450 mm’yi geçemez.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Tip Onay tarihi 06.07.2022 sonrası olan araçlarda arka koruma (azami kütlesi N2 ≥ 8 ton ve N3, O3, O4 araçlar için)

	Arka koruma donanımının alt kısmının yerden yüksekliği Hidropinomatik, hidrolik, Pnömatik süspansiyona veya yüke göre otomatik seviyeleme cihazlarına sahip motorlu araçlar ve römorklar için en fazla 450mm, bunların dışında kalan araçlar için ise 500 mm olmalıdır. (Araç yürür vaziyetteki kütlesindeyken.) (ISO 612: 1978 ‘e göre uzaklaşma açısı 8˚ yi aşmayan araçlarda 550 mm’yi aşmadığı durumda şartları sağladığı kabul edilmelidir.)
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Aracın en arka noktası (2 m’den az yükseklikte) ile arka koruma donanımı arasındaki mesafe 300 mm’yi geçemez.

Not: O3, O4 kategorisi araçlarda platform asansörü veya erişim rampası olması durumunda 300 mm’yi aşamaz.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	O3, O4 kategorisi platform asansörü veya erişim rampası olmaması durumunda 200 mm’yi geçemez.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Arka koruma kesit yüksekliği veya çapı 120 mm’den az olmamalıdır. (Yanal uçları arkaya doğru bükülmemeli veya keskin bir dış kenara sahip olmamalıdır, bu koşul arka korumanın yanal uçları dıştan yuvarlatıldığında ve 2,5 mm’den az olmayan bir eğrilik yarıçapına sahip olduğunda yerine getirilir).
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Tip Onay tarihi 06.07.2022 sonrası olan araçlarda arka koruma (azami kütlesi N2 < 8 ton, N1, M, O1, O2 araçlar için)

	Arka koruma donanımının alt kısmının yerden yüksekliği en fazla 550 mm olmalıdır. (Araç yürür vaziyetteki kütlesindeyken)
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Aracın en arka noktası (2 m’den az yükseklikte) ile arka koruma donanımı arasındaki mesafe 400 mm’yi geçemez. 
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Azami kütlesi N2 < 8 ton, N1, M, O1, O2, G ve platform asansörü olan araçlarda kesit yüksekliği en az 100 mm olmalıdır. (Yanal uçları arkaya doğru bükülmemeli veya keskin bir dış kenara sahip olmamalıdır, bu koşul araka korumanın yanal uçları dıştan yuvarlatıldığında ve 2,5 mm’den az olmayan bir eğrilik yarıçapına sahip olduğunda yerine getirilir).
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Arka koruma tertibatı değişen veya sonradan ilave edilen araçlarda 
(Örneğin; beton pompası, hidrolik yükleme lift vb.)

	Aksam onayında yer alan talimata göre montajı yapılmış mı?
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Aracın arkasında hidrolik yükleme lifti olması durumunda aşağıdaki şartları sağlaması şartıyla parçalı arka koruma olabilir

	Hareketli parça (piston, kol, vb.) ile sabit arka koruma parçası arasında kalan mesafe 25mm’yi geçemez.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Parçalı arka korumaların dış parçalarının kesit yüksekliği ≥ 120 mm ise, Yüzey alanı en az 420 cm2 olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Parçalı arka korumaların kesit yüksekliği < 120 mm ise, yüzey alanı en az 350 cm2 olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Genişliği 2 m’den küçük araçlarda arka koruma gerekliliklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamadığı durumlarda aksam onayında belirtildiği şekilde yüzey alanları azaltılabilir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Yan koruma çerçevesi (Yan koruma çerçeveleri, yarı römork çekicileri, tomruk gibi uzun malzeme taşıyan ancak kasası bulunmayan yarı römorklar, yapısı itibarı ile yan koruma çerçevesi takılamayan araçlar ve N1, O1 ve O2 kategorisi araçlarda aranmaz. Arka dingil ile araç arkası arasındaki mesafede yan koruma isteğe bağlıdır.

	Araç boş, yürür vaziyetteyken çerçevenin alt kenarı yerden en fazla 550 mm, üst kenarı ise kasanın alt kenarından en fazla 350 mm aşağıda olacaktır. Ancak kasanın alt kenarı yerden 1300mm.den daha yüksek ise, yan koruma çerçevesinin üst kenarı, yerden en az 950 mm yüksekte olabilir. (Kasanın alt kenarı, arka tekerlek lastiklerin, dış yüzeyinden geçen düşey düzlemde ölçülür. Bu düzlemin tespitinde, lastiğin yere basan bölümünde oluşan şişkinlik dikkate alınmaz.  )
	Uygun
	Uygun Değil
	

	Yan koruma çerçevesinin dış yüzeyi düzgün olacak, cıvatalı bağlantı varsa, civata başları yuvarlatılmış olacaktır.
	Uygun
	Uygun Değil 
	

	Plaka Levhası Konumu (Üst yapı nedeni ile plaka levhasının konumu değişmesi durumunda kontrolü yapılmalıdır.)

	Plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20m’yi aşamaz. Bununla birlikte, aracın yapısı sebebiyle yükseklik koşullarına uymanın uygulanabilir olmadığı durumlarda, aracın yapısal özellikleri imkân verdiği kadar bu limite yakın olması ve hiçbir durumda 2,00m’yi aşmaması sağlandığında, azami yükseklik 1,20m’yi aşabilir.
	Uygun
	Uygun Değil 
	Ölçüm değeri: 

	Plakanın alt kenarının yer zemininden yüksekliği 0,30m’den daha az olmamalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	Ölçüm değeri: 

	Plakanın merkez noktası, aracın boylamasına orta düzleminin sağına konumlandırılmış olmamalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	Ölçüm değeri: 

	Sökülebilen üstyapılar ve konteynır taşıyacak araçlarda aranacaklar;

	Her biri sökülebilen üst yapı ve konteyner için dört köşesinden bağlantı olanağı sağlayan en az dört adet konteyner kilidi olmalıdır. (Yalnız konteyner taşınacak ise ön duvar, kapak ve taban döşemesi aranmaz.)
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Kilit yerleşimi AİTM Ek VIII ‘de belirtildiği şekilde olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Konteyner ile taşıyıcı araç veya alt yürüyüş grubu arasındaki bağlantı form geçmeli olmalı, konteyner kilitleri takımsız kullanılabilmeli ve emniyete alınıp bağlantısının yapılmış olduğu ilk bakışta görülebilmelidir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Taşıma esnasında konteyneri taşıdıkları uygun araca bağlayan kilit sistemi form ve mukavemet açısından çektirme yöntemi ile konteyner sağa, sola, öne, arkaya ve yukarı doğru olası hareketlerini de engellemelidir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Kilitler form geçmeli olmalı, normal yol şartlarında kendiliğinden çözülmemelidir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Araç Boyutları; Araç boyut ölçümleri yapılırken Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları “Ek -1 İlave 1 En dış boyutların belirlenmesinde dikkate alınması zorunlu olmayan cihaz ve donanım listesi” dikkate alınmalıdır. Araç üzerinde ölçülen değer birebir yazılmalıdır. Azami yükseklik 4000mm, Azami genişlik 2550mm’yi (Frigorifik kasalı araçlarda izolasyon kalınlığı 45 mm ve üzerinde olması durumunda 2600 mm’ye kadar olabilir.) hiçbir koşulda aşamaz.

	Uzunluk
	
	

	Genişlik
	
	

	Yükseklik
	
	

	Arka Uzunluk
	
	

	Ön Uzunluk
	
	

	Yükleme Alanı Uzunluğu
	
	

	1.Dingil-2.Dingil
	
	

	2.Dingil-3.Dingil
	
	

	3.Dingil-4.Dingil
	
	

	(Varsa) diğer dingil uzunluklarını yazınız.
	
	

	Araç Ön-King Pim (O kategori araçlar için)
	
	

	King Pim-Araç Arkası (O kategori araçlar için)
	
	

	4.9- Koltuk çıkartılması veya ilavesi

	Araçta yapılan tadilatı belirtiniz.

Koltuk ilavesi varsa AİTM Ek XIV şartları kontrol edilmelidir.
	Koltuk ilavesi
Koltuk çıkartılması
	

	Koltuk dizilimini belirtiniz.

Şoför hariç belirtiniz.

Engelli koltuğu varsa ayrıca belirtiniz.
	Ön    :  

Orta  : 

Arka : 
	

	Koltuk çıkartılması tadilatı yapılan araçlarda koltuk bağlantıları bağlantıya izin vermeyecek şekilde kesme, kaynak vb. yöntemler ile yok edilir.

Raylı sistem olan taban bağlantıları için geçerli değildir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.10. Tarım Orman Traktörlerinde (TOT) Tadilat

	Makine Emniyeti Yönetmeliğine (2006/42/AT) uygunluğunu gösteren CE işareti olmalıdır.

Hidrolik mekanizmaları olan araçlarda aranacaktır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.11- Klima sistemleri tadilatı

	Marka
	
	

	Model
	
	

	Onay numarası
	
	

	4.15- Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı

	Öğretmen için gerekli kumandaların araç içerisinde uygun bir alana montajı yapılmış mı?
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Ekipman sökümü yapılmıştır
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.16- Okul servis aracı tadilatı

	NOT: Okul servis aracı tadilatı için ULM-03-FR-04-035 Doküman OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU doldurulmalıdır.

	Okul servis aracı ekipmanları sökülmüştür
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.18 Yakıt sistemi tadilatı

	LPG/LNG/CNG tertibatı sökülmüştür
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.20- Bireysel sesli ve görüntülü yayınlar için araçlarda sonradan yapılacak tadilat

	Marka
	
	

	Model
	
	

	Onay numarası
	
	

	4.21- Sürücü güvenlik kabini için araçlarda sonradan yapılacak tadilat

	“Sürücü güvenlik kabini” tadilatı M2 ve M3 kategorisi araçlarda yapılabilir.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini darbeye karşı dayanıklı yapıda ve sürücü ile yolcunun fiziksel temasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini sürücü ve yolcu arasındaki iletişimini engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini, sürücünün hareket alanını engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini sürücünün ön ve geri görüş alanını engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	
Sürücü kabini sürücünün sürüş hâkimiyetini engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Güvenlik camları şeffaf olmalı, nesnelerin görünümünde bariz şekilde bozulmalarına neden olmamalıdır. Trafik sinyal ve işaretleri arasında renk ve görüntü karmaşasına neden olmamalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini sürücünün kontrol tuş ve panellerine erişimini engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini acil durumlarda sürücünün kabin içerisinden hızlı ve kolay bir şekilde çıkışına imkân verecek yapıda olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini ön cam buğu giderme ve havalandırma durumunu etkilemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	Sürücü kabini için kullanılacak cam veya plastik malzemeler, BM/AEK Regülasyon 43 onaylı olmalıdır.
	Uygun 
	Uygun Değil 
	

	4.22- Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı

	M2 ve M3 kategorisi araçların motoru sürücü bölmesi arkasında (motorun en ön noktası, sürücünün arkasındaki ilk koltuk sırasının gerisinde mi? 
	Evet 
	Hayır 
	

	NOT: Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı için ULM-01-FR-01-693 Doküman Kodlu Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Münferit Raporu da bu forma ek olarak doldurulmalıdır.


	Üstyapı nedeni ile Aydınlatması değişen araçlarla ilgili kontrol edilmesi gereken hususlar; Üst yapı nedeni ile ilave lamba takılması veya lambaların yerlerinin değiştirilmesi gibi sebeplerden aydınlatma bakımından tip onayı geçersiz olan araçların uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu konuda teknik servis raporu olması durumunda aşağıda belirtilen hususların kontrolüne gerek yoktur.

	TİP: Arka Geri Yansıtıcılar (Üçgen olmayan)
ADET: Asgari 2 adet olması kaydıyla daha fazla olması isteğe bağlıdır

UYGULAMA: Motorlu araçlarda zorunlu Römorklarda isteğe bağlıdır.
RENK: Kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 400(iç kenarları arasındaki mesafe 600mm'den az olmamalıdır. Araç genişliği 1300'den az ise 400 'e kadar azaltılabilir)
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 900(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 1500'e kadar yükseltilebilir)
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	TİP: Yan Geri Yansıtıcı (Üçgen Olmayan)

ADET: Boylamasına gereklilikleri yerine getirecek sayıda olmalıdır.

UYGULAMA: Tüm römorklar ve uzunluğu 6 m'yi geçen motorlu araçlarda zorunlu, diğer motorlu araçlarda diğerlerinde isteğe bağlıdır.
RENK: Amber 
(En arkadaki kırmızı olabilir.)
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Uygulanmaz
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 900(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 1500'e kadar yükseltilebilir)
	Uygun
Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	TİP: Arka Pozisyon Lambaları

ADET: 2

UYGULAMA: Tüm araçlarda zorunludur.
RENK: Kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 400 (M1 ve N1 kategori araçlar için özel bir şart yoktur.)
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1500(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 2100'e kadar yükseltilebilir)
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 350
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	TİP: Stop Lambaları

ADET: Asgari 2 adet olması kaydıyla daha fazla olması isteğe bağlıdır

UYGULAMA: Tüm araçlarda zorunludur.
RENK: Kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 600(Araç Genişliği 1300’den az ise 400’e kadar azaltılabilir.)
	Uygun
Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1500(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 2100'e kadar yükseltilebilir)
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 350
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	TİP: Stop Lambaları (Opsiyonel)

ADET: Asgari 1 adet kaydıyla daha fazla olması isteğe bağlıdır.

UYGULAMA: M1 ve N1 Kategori için zorunlu diğer kategoriler için isteğe bağlıdır.
RENK: Kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Mümkün olduğunca aracın arkasının orta düzleminde olmalıdır.
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): Uygulanmaz
	  Uygun

Uygun Değil

   Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 350
	  Uygun

  Uygun Değil   Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Geri Vites Lambaları 

ADET: Bir veya iki adet olmalıdır.
UYGULAMA: Motorlu araçlarda zorunlu Römorklarda isteğe bağlıdır.
RENK: Beyaz
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Uygulanmaz. 
	  Uygun

Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1200
	Uygun

Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	Uygun
  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	TİP: Yön Gösterme Lambası ve Tehlike İkaz İşaret Lambaları 

ADET: Yerleşime uygun adette olmalıdır.

UYGULAMA: Tüm araçlarda zorunludur. 

RENK: Amber 
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 400(iç kenarları arasındaki mesafe 600mm'den az olmamalıdır. Araç genişliği 1300'den az ise 400 'e kadar azaltılabilir)
	  Uygun

  Uygun Değil
  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1500 (Uzunluğu 6000 ‘i geçen araçlarda 2300’e kadar arttırılabilir.)
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 500
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Arka Plaka Lambası

ADET: Arka plaka lambasını aydınlatacak şekilde yeterli sayıda olmalıdır.

UYGULAMA: Tüm araçlarda zorunludur. 

RENK: Beyaz
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Arka plaka lambasını aydınlatacak şekilde
	Uygun
Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): Arka plaka lambasını aydınlatacak şekilde
	Uygun

Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): Arka plaka lambasını aydınlatacak şekilde
	Uygun

Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	Uygun

Uygun Değil
Uygulanmaz
	

	TİP: Arka Sis Lambası

ADET: Bir veya iki 

UYGULAMA: Tüm araçlarda zorunludur. 
RENK: Kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Aracın orta düzleminin solunda olacak şekilde
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1000 (N3 G Kategorisi OffRoad araçlarda veya herhangi bir arka aydınlatma grubu ile birlikte uygulananlarda 1200mm’ye kadar arttırılabilir.)
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	  Uygun

  Uygun Değil

Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Park Lambaları 

ADET: Yerleşime uygun adette olmalıdır.

UYGULAMA: Uzunluğu 6 m’yi ve genişliği 2 m’yi geçmeyen motorlu taşıtlarda isteğe bağlı diğer tüm taşıtlarda yasaktır.
RENK: Önde beyaz, arkada kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 400
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1500(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 2100'e kadar yükseltilebilir
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 350
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Uç Hat İşaret Lambası 

ADET: Önden görülebilir iki, arkadan görülebilir iki adet olmalıdır 

UYGULAMA: Genişliği 2.10 m’yi geçen taşıtlarda zorunlu diğer taşıtlarda isteğe bağlıdır.

RENK: Önde beyaz, arkada kırmızı
	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Mümkün olduğunca taşıtın en dış kenarına yakın olmalıdır.
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): Aracın ön camının en üst kısmından daha aşağıda olmamalıdır.
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): Uygun olan azami yükseklikte olmalıdır.
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Arka Geri Yansıtıcı (Üçgen)
ADET: Yerleşime uygun adette olmalıdır.

UYGULAMA: Römorklarda zorunlu, motorlu taşıtlarda yasaktır.

RENK: Kırmızı


	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): 400(iç kenarları arasındaki mesafe 600mm'den az olmamalıdır. Araç genişliği 1300'den az ise 400 'e kadar azaltılabilir)
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 900 (Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 1500'e kadar yükseltilebilir)
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	TİP: Yan İşaret Lambaları 

ADET: Boylamasına konumlandırma kurallarına uygun olacak şekilde 

UYGULAMA: Şasi kabinli araçlar hariç, uzunluğu 6 m’yi geçen bütün taşıtlarda zorunludur. Diğer araçlarda isteğe bağlıdır.

RENK: 

	KONUM
	Uygun/Uygun Değil/ Uygulanmaz
	Açıklama/Ölçülen Değer

	
	Araç Yanlarına Azami Uzaklık (mm): Taşıtın orta üçte biri üzerine en az bir yan işaret lâmbası takılmalı, en öndeki yan işaret lâmbası taşıtın önünden itibaren 3 m’den daha fazla uzakta olmamalıdır. Römorklarda, çekme çubuğunun uzunluğu, bu mesafenin ölçümünde dikkate alınmalıdır. Komşu iki yan işaret lâmbası arasındaki mesafe, 3 m’den fazla olmamalıdır. Taşıtın yapısı, böyle bir istemi mümkün kılmazsa, bu mesafe, 4 m’ye kadar artırılabilir. Taşıtın arkası ile en arkadaki yan işaret lâmbası arasındaki mesafe, 1 m’yi geçmemelidir. Bununla birlikte, uzunluğu 6 m’ye geçmeyen ve şasi kabinli taşıtlarda taşıt uzunluğunun birinci üçte biri içine ve/veya son üçte biri içine yerleştirilen bir yan işaret lâmbası konulması yeterlidir.
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Azami Yükseklik (mm): 1500(Gövde şekli bunu mümkün kılmıyorsa 2100'e kadar yükseltilebilir)
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	Asgari Yükseklik (mm): 250
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
	

	
	E-MARK
	  Uygun

  Uygun Değil

  Uygulanmaz
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Not: Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi aydınlatma grubunun üzerinde belirtilen ok yönüne uygun olarak araca takılması gerekmektedir. Üzerinde ok işareti bulunmaması durumunda aracın sağ veya soluna takılabilir. Aydınlatma grubunun aracın arka kısmına dik olarak yerleştirilmesinin kontrolü ise aydınlatmanın aksam onayından yapılmalıdır.
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