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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

SERİ MONTAJ ARAÇ İNCELEME FORMU
 


	Başvuru Tarihi
(Rapor Tarihi)
	
	Başvuru No (Rapor No):
	

	Montajı Yapan Firmanın
	Unvanı
	

	
	Adresi
	

	Araç Kategorisi
	|_| M1 
	|_| İki Sıra Koltuk
	|_| Üç Sıra Koltuk

	
	|_| M2
	|_| 0-7m
	|_| 7-9m
	|_| 9-12m
	|_| 9- 18,75m
	

	
	|_| M3                                                                                    
	|_| 0-7m
	|_| 7-9m
	|_| 9-12m
	|_| 12-18,75m
	

	M3 Kategorisi 12-18,75 m araçlar için araç tipi ve asgari kamera sayısı
	 |_| Mafsallı / körüklü otobüs
 |_| (6 kamera) 
 |_| (7 kamera)   
 |_| (8 kamera)
	|_| Üç ve daha fazla dingilli otobüs                           
|_| (5 kamera)      
|_| (6 kamera)      
|_| (7 kamera)
	|_| İki dingilli otobüs                    |_| (4 kamera) 
|_| (5 kamera)
|_| (6 kamera)

	Cihaz marka ve Model

	Cihaz
	Marka
	Model
	Seri No
	IP No
	Mac Adresi

	
	Araç Takip Sistemi
	
	
	
	
	

	
	Kamera Sistemi
	
	
	
	
	

	
	Görüntü Kayıt Cihazı
	
	
	
	
	

	
	Acil Durum Butonu
	
	
	
	
	

	ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Tip
	Plaka No
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)

	
	
	
	




	No
	Şartlar

	1
	
Araç Takip Sistemi Montajı


	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	1.1 Aracın gerçek zamanlı konumunu takip edebilmeli ve belirlenen kontrol merkezine veri aktarımı sağlayabilmelidir.
	
	
	




	2
	Kamera sistemi Montajı

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	2.1 Kameralar Sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. 
Seri Montaj Belgesi Başvurusunda sunulan cihazların araç içinde yerleşimini gösterir 3 yönden görünüş çizimlerinden kontrol edilmelidir.
	
	
	

	2.2 Kameraların çözünürlüğü asgari 2 MP olmalıdır. 
	
	
	

	2.3 Kameralar görüntüleri, kayıt cihazına kablo üzerinden iletmelidir. Kablolar, BM/AEK Regülasyon 118 onaylı olmalıdır.
	
	
	

	2.4 Kameralar, kullanıldığı aracın elektrik sistemine uygun çalışacak şekilde güç bağlantılarını desteklemeli ve bu güç yapılarına uyumlu şekilde çalışabilmelidir. 
	
	
	

	2.5 Kameralar, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde yerleştirilmelidir.
	
	
	

	3
	Görüntü kayıt cihazı Montajı

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	3.1 Kaydedilen verilere yetkisiz erişimi engelleyecek asgari güvenlik mekanizmalarına sahip olmalıdır. 
	
	
	 

	3.2 Montajı yapılan araçta acil durum butonu bulunması halinde, butona basıldığında kayıtları, ilgili buton aktivasyonuyla bağlantısı anlaşılabilir bir şekilde kaydedebilmelidir. 
	
	
	

	3.3 Görüntülerin güvenli, şifreli ve kesintisiz bir şekilde saklanmasını sağlamalıdır.
	
	
	

	3.4 Montajı yapılan araçta acil durum butonu bulunması halinde, butona basıldığında cihaz alarm moduna geçmeli ve pre-alarm (alarm anından 30 sn. öncesi) ve post-alarm (alarm anından 5 dk sonrası) zaman aralığını alarm anı olarak etiketleyerek kaydetmelidir, pre-alarm ve post alarm parametreleri, belirlenen kontrol merkezi tarafından uzaktan değiştirilebilmelidir. 
	
	
	

	3.5 Aracın kontak durumunu algılayabilmeli ve kontak açıldıktan en geç 1 dakika içerisinde veri kaydına başlayabilmelidir. 
	
	
	

	3.6 Kontak kapandıktan sonra varsayılan olarak 15 dakika açık kalabilmeli ve bu açık kalma süresi parametrik olarak değiştirilebilmelidir. 
	
	
	

	3.7 Panik butonuna basıldığında kaydedilen edilen görüntüleri güvenlik ve doğrulama amacıyla işaretleyebilmelidir. 
	
	
	

	3.8 Cihaz üzerinde USB Type-C portu bulunmalıdır.
	
	
	

	3.9 Cihaz üzerinde BM/AEK Regülasyon 10’a uygun olduğunu gösterir işaret/etiket bulunmalıdır.
	
	
	

	3.10 Kullanıldığı aracın elektrik sistemine uygun çalışacak şekilde güç bağlantılarını desteklemeli ve bu güç yapılarına uyumlu şekilde çalışabilmelidir. 
	
	
	

	3.11 Elektrik bağlantısı kesilmesi durumunda mevcut kaydedilen görüntüler etkilenmemelidir. 
	
	
	

	4
	Acil Durum Butonu Montajı

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	4.1 En az 3 cm çapında ve kırmızı renkte olmalıdır.
	

	

	

	4.2 Görüntü kayıt cihazı ile güç ve veri bağlantısı bulunmalıdır.
	

	

	

	4.3 M1 kategorisi araçta bir adedi şoför mahallinde olmak üzere asgari 2 adet bulunmalıdır, bulunması halinde M2 ve M3 kategori araçlarda şoför mahallinde bir adet ve bunun dışında her 4 metrede asgari 1 adet olmak üzere araç içerisinde eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılmalıdır ve çift katlı araçlarda acil durum butonu her kata ayrıca uygulanır.
Seri Montaj Belgesi Başvurusunda sunulan cihazların araç içinde yerleşimini gösterir 3 görünüş çizimlerinden kontrol edilmelidir.
	
	
	

	4.4 Şoför mahallinde bulunan butonda aydınlatma bulunmamalıdır.
	

	

	

	4.5 Şoför mahalli dışında bulunan butonlar aydınlatma özelliğine sahip olmalıdır.
	
	
	

	5
	 GSR II şartlarını sağlayan araçlarda

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	5.1 Cihazlar monte edilirken sigorta paneli, akü gibi alanlar üzerinden elektrik alması dışında araca başka müdahale var mı? 
	
	
	

	Araca sonradan takılan cihazlar
	Adet
	Marka / Model

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




(Varsa) İncelemede Kullanılan Cihazlar:
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Marka
	Tip
	Seri No

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




SONUÇ: Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu aracın AİTM’ye uygun olduğu tespit edilmiştir.
	İNCELEYEN UZMAN 

	Adı Soyadı 
	Unvanı
	İmza
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