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ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

[image: image6.jpg]LPG TANKLARI İÇİN TASARIM ÖZELLİKLERİ BEYAN FORMU

	Başvuru Sahibi Firma: 
	

	Başvuru Evrak/Proje No:    
	               TSE’ye Teslim Tarihi:

               (TSE tarafından doldurulacaktır)

	Tankın Firma Model Kodu/İsmi:
	


1. GENEL TASARIM ÖZELLİKLERİ

	TAŞINACAK LPG TÜRÜ (işaretleyiniz)

	 UN 1011 BÜTAN                                             
	 

	 UN 1075 PETROL GAZLARI
	 

	 UN 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMLARI
	 

	 UN 1969 İZOBÜTAN
	 

	 UN 1978 PROPAN
	 


	UN 1965 İÇİN GAZ KARIŞIMLARI (işaretleyiniz ) 

	 MIXTURE A
	 
	 MIXTURE B1
	

	 MIXTURE A01
	 
	 MIXTURE B2
	

	 MIXTURE A02
	 
	 MIXTURE B
	

	 MIXTURE A0
	 
	 MIXTURE C
	

	 MIXTURE A1
	 
	
	


	TASARIM ÖZELLİKLERİ

	 Tank Dış Çapı  
	mm
	 

	 Gövde Minimum Et Kalınlığı  
	mm
	 

	 Tank Uçları Minimum Et Kalınlığı 
	mm
	 

	 Maksimum Tank Boyu (Bombe Dahil ve Hariç)
	mm
	/

	 Vakum Dayanımı için Tanka 

 Yerleştirilen Stiffener/Güçlendirme 

 Halkası Arası Maksimum Mesafe (varsa) 
	mm
	

	 Maksimum Tank Brüt Hacmi 
	m3
	

	 Tankın Maksimum Boş Kütlesi  
	kg
	

	 Tasarım Sıcaklığı
	°C
	- …... °C / + …… °C

	 Menhol Kapağı Minimum Et Kalınlığı
	mm
	

	 Menhol Kapağı için Conta Malzemesi
	-
	


	TANKIN UÇ TİPİ 
(işaretleyip yandaki tabloyu doldurunuz )
	
	R (mm)
	r (mm)
	hi (mm)

	 Torisferik
	 
	
	 
	 
	

	 Elipsoid
	 
	
	
	
	 


	GÖVDE VE UÇ MALZEME LİSTESİ 
Gövde için (G); Tank Uçları için (U) yazınız

	 P 275 NH
	 
	 P 460 NH
	 

	 P 275 NL1
	 
	 P 460 NL1
	 

	 P 275 NL2
	 
	 P 460 NL2
	 

	 P 355 NH
	 
	 P 235 GH  
	 

	 P 355 NL1
	 
	 P 265 GH  
	 

	 P 355 NL2
	 
	 P 295 GH  
	 

	 P 355 N
	 
	 P 355 GH  
	 


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Genel Teknik Resim” içerisinde, yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak gösterilmelidir.
	EMNİYET VALFİ ÖZELLİKLERİ

	 Markası
	 

	 Tip Kodu
	 

	 Valf Açılma Basıncı  (birimi ile birlikte)
	 

	 Tank Emniyet Valfi Akış Kapasitesi **
 (1 adet valf için)         (birimi ile birlikte)
	 

	 Toplam Valf Sayısı
	 

	

	 Boru Hattı Hat Emniyet Valfi 
 Açılma Basıncı           (birimi ile birlikte)
	 

	** Valf akış kapasitesi atmosferik koşullar için verilmelidir (1 bar ve 0 °C koşullarında)


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “P&ID” içerisinde, tank emniyet valfinin markası, tip kodu ve toplam valf sayısı bilgileri belirtilmelidir.
2. CİVATA BAĞLANTILARI 
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	 d    - Şasiden Tank Merkezine Mesafe 
	mm
	 

	 L    - Şasi Dış Mesafesi 
	mm
	 


	CİVATA BİLGİLERİ
	Sayı
	Çap
	Kalite

	 Tank-Şasi Arası Civatalar (Fixing Rod)
	N1 =
	 M
	 .

	 King-Pin Grubu Civataları (varsa)
	Nk =
	 M
	 .

	 Bolt (varsa)
	N2 =
	 M
	 .
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	Braket varsa tabloyu doldurunuz

	 L1 
	mm
	 

	 L2  
	mm
	 

	 b  
	mm
	 

	 Rm3  
	MPa
	 

	 Re3  
	MPa
	 

	 Braket Malzemesi
	-
	 


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Tank-Şasi Bağlantı Teknik Resmi” içerisinde, yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak gösterilmelidir. Cıvata yerleşimi bu teknik resimde gösterilmelidir.
3. SİLİNDİRİK TANK GÖVDESİ ÜZERİNDEKİ AÇIKLIKLAR
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	SİLİNDİRİK TANK GÖVDESİ AÇIKLIKLARI İÇİN TASARIM ÖZELLİKLERİ

	
	Açıklık Kodu
	 Açıklığın Tanımı
	Açıklık Tipi (Branch /Pad)
	do 
(mm)
	di 
(mm)
	ep   /  lb 
(mm)
	lbi 
(mm)
	Malzeme

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Nozul ve Flanş Detayları veya Nozul Oryantasyon Planı” Teknik Resimleri” içerisinde, tüm açıklıkların kesit detayları gösterilmeli ve yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. 
3.1. Silindirik Tank Gövdesi Üzerindeki Açıklıkların Yaklaşma Minimum Mesafeleri
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	SİLİNDİRİK TANK GÖVDESİ ÜZERİNDEKİ KOMŞU AÇIKLIKLARIN MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ 
(Dıştan Dışa Mesafeler Tablosu – Sadece Komşu Açıklıklar için Mesafe Girilecektir)

	Açıklık 
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Kodları
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOT: 

1) Öncelikle açıklık kodları, hem yatay hem de dikey sütunda sırasıyla doldurulmalıdır.
2) Komşu iki açıklık için, biri yatay eksende, diğeri dikey eksende olmak üzere tablodaki kesişim hücresi belirlenir ve bu hücreye dıştan dışa minimum yaşlaşma mesafesi girilir.


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Nozul ve Flanş Detayları veya Nozul Oryantasyon Planı” Teknik Resimleri” içerisinde, açıklıkların yerleşimleri, konumları ve komşu açıklıkların birbirlerine olan mesafeleri (Nozul Yerleşim Planı) detaylı olarak gösterilmelidir.
4. BOMBELİ TANK UÇLARI ÜZERİNDEKİ AÇIKLIKLAR
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	BOMBELİ TANK UÇLARI AÇIKLIKLARI İÇİN TASARIM ÖZELLİKLERİ

	
	Açıklık Kodu
	 Açıklığın Tanımı
	Açıklık Tipi (Branch/Pad)
	do 
(mm)
	di 
(mm)
	ep   /  lb 
(mm)
	lbi 
(mm)
	Malzeme

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Nozul ve Flanş Detayları – Nozul Oryantasyon Planı Teknik Resimleri” içerisinde, tüm açıklıkların kesit detayları gösterilmeli ve yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. 

4.1. Bombeli Tank Uçları Açıklıkları İçin Üzerindeki Açıklıkların Minimum Yaklaşma Mesafeleri
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	BOMBELİ TANK UÇLARI ÜZERİNDEKİ KOMŞU AÇIKLIKLARIN MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ 
(Dıştan Dışa Mesafeler Tablosu – Sadece Komşu Açıklıklar için Mesafe Girilecektir)

	Açıklık 
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Kodları
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOT: 

1) Öncelikle açıklık kodları, hem yatay hem de dikey sütunda sırasıyla doldurulur.

2) Komşu iki açıklık için; biri yatay eksende, diğeri dikey eksende olmak üzere tablodaki kesişim hücresi belirlenir ve bu hücreye dıştan dışa minimum yaşlaşma mesafesi girilir.


NOT: Başvuru ekleri arasında verilen “Nozul ve Flanş Detayları veya Nozul Oryantasyon Planı” Teknik Resimleri” içerisinde, açıklıkların yerleşimleri, konumları ve komşu açıklıkların birbirlerine olan mesafeleri (Nozul Yerleşim Planı) detaylı olarak gösterilmelidir.
NOT: Bu formda belirtilen tüm bilgiler, başvuru ekinde verilen teknik resimler üzerinde eksiksiz olarak gösterilmelidir. Aksi halde bu beyanda yer alan bilgiler ile hesaplama kontrolü yapılmayacaktır. 

Bu formda verilen bilgilerin tümünün doğru olduğunu beyan eder, tasarım onay işlemlerinde bu formda yazılan bilgilerin kullanılmasını talep ederiz.
Firma Yetkilisi

Ad-Soyad:                                                                                 

Ünvan:

Tarih:

Kaşe/İmza:
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