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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ATIK TAŞIMA ARACI İNCELEME FORMU (AKÜ, YAĞ, LASTİK)

	Başvuru Tarihi :
	
	Başvuru No  :
	
	İnceleme Tarihi:
	

	ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Tip
	Ticari Adı
	Plaka No
	Kategori/ Sınıf
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)
	İmal Yılı

	
	
	
	
	
	
	



	ATIK BİLGİLERİ



	H Numarası
	
	Atık Fiziksel Özelliği
	
	Atık Taşıma Şekli

	
	
	
	
	



	NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Kaza veya arıza durumunda acil haber verilecek güvenlik ve yardım için gerekli telefon numaraları sürücü mahallinde asılı mı?
	
	
	
	

	2
	Aracın fenni muayenesi yapılmış mı?
	 
	
	
	

	NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN DONANIMLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Yeterli yangın söndürme tüpü var mı? (N1 Kategori için 6 kg, N2-N3-O3-O4 Kategori için 12 kg)
	
	
	
	

	2
	Yangın söndürücüler TSE 862 belgeli ve geçerli muayenesi var mı?
	
	
	
	

	3
	İlk yardım çantası mevcut mu?
	
	
	
	

	4
	Araçta takoz mevcut mu?
	
	
	
	

	5
	En az 2 adet E belgeli Reflektör mevcut mu? (N2-N3-O3-O4) kategori araçlar için
	 
	
	
	

	6
	Herhangi bir arızayı giderecek yeterli avadanlık mevcut mu?  (Anahtar, Pense, Tornavida vb.)
	
	
	
	

	7
	Sarı Renkli, E Belgeli Seyyar Tepe lambası mevcut mu?
	
	
	
	

	8
	Eldiven, bone ve emniyet ayakkabısı, maske, önlük, emniyet gözlüğü mevcut mu?
	
	
	
	

	9
	Kaza anında atığın saçılma ve dökülmelere karşı temizleme kiti mevcut mu?   (Talaş, üstüpü vb.)
	
	
	
	

	
NO
	ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN DONANIMLAR
	Uygun
	Uygun Değil
	Uygulanmaz
	Açıklama

	1
	Araç taşıma bölümü sağlam, dayanıklı ve sızdırmazlığı sağlanmış mı? Açılıp Kapanan kapakların yapıştığı sabit yüzeye tek taraflı keçe, fitil vs. kaplatılmalıdır.
	
	
	
	

	2
	Tahliye vanaları ve kapaklar ilgili olmayan kişilerin ulaşmasını önlemek için kilitli mi?
	
	
	
	

	3
	Taşıma kısmının Arka ve Yan korumaları mevcut mu?
	
	
	
	

	4
	Taşıma bölümü kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli paslanmaz malzemeden yapılmış mı?
Ayrıca taşıma alanının yüzeyinin tehlikeye yol açabilecek paslı, çürük ve yıpranmış olmamasına dikkat edilmeli, bu durumlarda Astar boya veya kaplama yaptırılmalıdır.
	
	
	
	

	5
	Aracın alt kısmında, taşıma bölümünden dökülen sıvıları toplayan bir depo mevcut mu? (Depo, küresel vana ve asma kilitli olmalıdır.)
	
	
	
	

	6
	Atık ambalajlarının kasaya paletlerle yerleştirilebilmesi ve/veya boşaltılabilmesi durumu için kasa kapakları Yanlardan ve arkadan kolay açılıp kapanıyor mu? Atıkların doldurulması ve boşaltılması esnasında engel teşkil edecek öğeler bulunmamalıdır.
	
	
	
	

	7
	Araç Renk Sınırı Olmayıp Tek Renk Olmalıdır (Araç üzerinde cisim resimleri vs. olmamalıdır)
	
	
	
	

	8
	Tank iç bölmelere ayrılmış mı?  (TANKER KASA İÇİN)
	
	
	
	

	9
	Römork ile taşıma yapılıyorsa çekici araçtan bağımsız eş zamanlı çalışan bir frenleme tertibatı bulunuyor mu?
	
	
	
	

	10
	Araç üzerinde atık türüne göre işaretleme yapılmış mı? (FİRMA TAŞIYACAĞI ATIĞA GÖRE FARKLI İŞARETLEME YAPAR) İşaretleme levhaları mevcut mu? (Ek:1’de) içerikli olarak belirtilmiştir. İstenilen levhalar magnet yapıştırıcı olmamalıdır Levhalar sabitlenebilir sistemde olmalıdır.
	
	
	
	

	11
	Tankerlerde yağmur suyu tahliye çıkışlarına “YAĞMUR SUYU TAHLİYE VANASI” levhası belirtilmelidir.
	
	
	
	

	12
	Atık taşıma bölümü ile sürücü mahalli arası ayrı olmalıdır.
	
	
	
	

	13
	Açık kasalı taşıma bölümlerinin üzerini kapatmak için (Açık kasa Araçlar için) Ağ, Branda gibi malzemeler mevcut mu?
	
	
	
	

	14
	Araç’ta Karayolu güvenliğini tehlikeye düşürebilecek Kusurlar (Lastikler, aydınlatma vb.)  giderilmiş mi?
Lastik kontrolü: aşağıda resimlerde belirtildiği üzere lastik yüzeyinin yiv içerisinde bulunan çıkıntı seviyesine gelene kadar kullanılmasıdır.
Aydınlatma kontrolü: far ve diğer aydınlatma Tertibatlarının kırık ve çatlak olmaması gerekmekte olup çalışıyor mu?
	
	
	
	

	15
	Araç üzerinde “Atık Taşıma Aracı” ifadesi mevcut mu?
(Kategorilere göre ebatlar aşağıda belirtilmiştir.)
	
	
	
	

	16
	Atık yağlar fıçı ve varil ile taşınıyorsa araç içinde sabitlenebiliyor mu?
	
	

	
	

	17
	Güncel Atık Yönetmeliğinde Ek 1’te belirtilen Atık yağların İşaretleri ve kategorileri araç üzerinde tanımlanmış mı?
(Kategori 1 – 2 – 3 olarak belirtilmiş mi ?)
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	Seçim
	ÖDEME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

	
	Araç, AKM işletmesi tarafından incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretler tahsil edilmiştir.

	
	Araç, TSE tarafından incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretlerin faturası TSE tarafından kesilmelidir. (TSE’ nin kendi işlettiği AKM’ler dâhil)

	Aracı inceleyen birim (Örnek: Ankara AKM, İzmir Belgelendirme Müdürlüğü vs.)
	



SONUÇ: Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu aracın yukarıda belirtilen şartları sağladığı/sağlamadığı tespit edilmiştir.

	
TSE İnceleme Uzmanı

	Adı Soyadı
	:
	

	Unvanı
	:
	

	Tarih
	:
	

	
	
	
	
	
	






[bookmark: _GoBack]N2-N3-04 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN YAN YÜZEY LEVHASI

ATIK TAŞIMA ARACI


25
cm


Asgari 150 cm olmalı


N2-N3-04 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN ARKA YÜZEY LEVHASI

ATIK TAŞIMA ARACI


20
cm


Asgari 100 cm olmalı


N1 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN YAN YÜZEY LEVHASI

ATIK TAŞIMA ARACI



20
cm


Asgari 120 cm olmalı


N1 KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN ARKA YÜZEY LEVHASI
ATIK TAŞIMA ARACI



20
cm


Asgari 90 cm olmalı


Ek 1
Tehlikelilik Özellikleri

Bir atığın tehlikelilik özellikleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre patlayıcı, oksitleyici, yüksek oranda tutuşabilen, tutuşabilen, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif, enfeksiyon yapıcı, teratojenik, mutajenik, ekotoksik olarak belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda atık kod listesi ve sembolleri verilmiştir.
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	H15
	
	Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla, yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip başka bir madde (sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık.
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  Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.              Sayfa 1 / 1
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Solundugu xew‘ yenildiginde ya da deriye
niiffuz ettiginde belirli bir saglik riski iceren

HS Zararh
maddeler ve karigimlar
Solundugunda veya yenildiginde ya da deriye T
H6 Toksik iginde, saghk yoniinden ciddi. akut
oRst veya kronik risk olusturan ve hatta 6liime T

neden olan madde ve karigimlar.
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H7

Kanserojen

Solundugunda veya yenildiginde ya da deriye
nifuz ettiginde kansere yol acan veya
etkisinin artmasmma neden olan madde ve
karisimlar.

HS8

Korozif
(Asmdiricr)

Temas halinde canli dokulart tahrip eden
madde ve karisimlar.

H9

Enfeksiyon
yapic

fnsan veya diger canli organizmalarda
hastaliga neden oldugu bilinen veya gecerli
nedenler dolayisiyla  giivenli  olduguna
inamlan varligm stirdiirebilen
mikroorganizmalar1 veya toksinleri igeren
maddeler.

H10

Teratojenik

Solundugunda. yenildiginde veya deriye niifuz
ettiginde dogustan gelen kalitimsal olmayan
sakatliklara yol acan veya yol agma riskini
artiran madde ve karigimlar.

H11

Mutajenik

Solundugunda. yendiginde veya deriye niifuz
ettiginde kalitsal genetik bozukluklara yol
acan veya yol agma riskini artiran madde ve
kanigmmlar.

H12

Havayla. suyla veya bir asitle temas etmesi
sonucu zehirli veya ¢ok zehirli gazlan serbest
birakan madde veya karigimlar.

H13

Yukanida listelenen karakterlerden herhangi
birine sahip olan atiklarmn etkisiz hale
getirilmesi esnasmda ortaya ¢ikan madde ve
kanigmmlar.

H14

Ekotoksik

Cevrenin bir veya daha fazla kesimi iizerinde
ani veya gecikmeli zararhi etkiler gosteren
veya gosterme riski tastyan madde ve
kanigmmlar.
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Atik
Kodu

Atik
Kodu
Sumufi

Aciklama

Tehlike
Isareti

H1

Patlayict

Alev ctkisi altmda  patlayabilen ya da
dinirobenzenden  daha  fazla soklara e
siirtinmeye hassas olan maddeler ve karismmlar,
kendi basma kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir
sicaklik ve basmgta hzla gaz olusmasma neden
olabilecek madde veya atiklar.

H2

Oksitleyici

Diger maddelerle 6zellikle de yanic: maddelerle
temas halinde iken yiksek oranda i1 veren
(ekzotermik ) tepkime gosteren maddeler ve
Kansumlar.

H3-A

Yiiksek oranda
tutusabilenler
(Kolay
alevlenir)

> 21°C'nin altmda parlama noktasma sahip stvi
maddeler ve karsmlar (asimi tutusabilen
swilar dahil)

> Herhangi bir enerji kaynagi uygulamas:
olmakszzm ortam sicakligmdaki hava ile
temas ettiginde 1smabilen ve sonug olarak
tutusabilen maddeler ve karisumlar

> Bir atesleme kaynag ile kisa sire temas
cttiginde kolayca tutusabilen ve atesleme
Kaynag: uzaklastirildiktan sonra yanmaya ve
tikenmeye devam eden kati maddeler ve
Karsimlar

> Normal basmgta, havada tutusabilen gazls
maddeler v karismlar

> Su veya nemli hava ile temas ettiginde
tehlikeli ve yitksek oranda yanic: gazlara
doniisen maddeler ve karisimlar

F+
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Auk
Kodu

Auk
Kodu
Smifi

Aciklama

Tehlike
Isareti
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R 21° Cye esit veya daha yiiksek ya da 55°C"ye
H3B T“'“”l"!"" esit ya da daha diisiik parlama noktasina sahip
(Alevlenir) olan s1vi maddeler ve preparatlar

Deri ile ya da balgam membrani ile ani, uzun
siireli ya da tekrar eden temaslar halinde
yamga sebebiyet verebilen. korozif olmayan
maddeler ve karigimlar.

H4 Tahris edici
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU





