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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

OKUL SERVİS ARACI TADİLATI ARAÇ İNCELEME FORMU 
(01.01.2018’den Önce Okul Servis Aracı Olarak Tescil Edilmiş Araçların 
Okul Servis Aracı Yönetmeliğinin 4. Maddesine Uygun Hale Getirilmesi)

	Başvuru Tarihi
	
	Evrak No (Rapor No):
	

	Tadilatı Yapan Firmanın
	Adı 
	

	
	Adresi
	


	Yetkili Mühendisin
	Adı Soyadı
	
	Yetki Belge No
	

	
	SMM Büro(2)
	

	
	Büro Adresi(2)
	


	ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Tip
	Ticari Adı
	Plaka No
	Kategori/ Sınıf (1)
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)
	İmal Yılı

	
	
	
	
	
	
	


(1) Aracın Sınıf B ya da Sınıf III olması gerekmektedir.
(2) Mühendisin firma çalışanı olması durumunda boş bırakılır.
	No
	Şartlar

	1
	Emniyet Kemerleri

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	1.1 Öğrenciler boyları ve ağırlıklarına uygun 3 noktalı gerekli koruyucu tertibatlı emniyet kemerleri (ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır. 
	
	
	

	2
	Okul servis araçlarında kullanılan koltuklar

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	2.1 Taşıtlarda her öğrenci için bir oturma yeri bulunmalıdır.
	
	
	

	3
	Model Yılı

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	3.1 Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
	
	
	

	4
	Okul servis araçlarında iklimlendirme cihazı

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	4.1 Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler (klima vb.) bulundurulacaktır.
	
	
	

	Marka: 
	Model:

	5
	Okul servis araçlarında ön, arka ve yanlarda bulunan camlar 

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	5.1 Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.
	
	
	

	5.2 Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz/renksiz (saydam) cam dışında cam kullanılamaz. (03.09.2020’ye kadar aracın fabrika çıkışı renkli cam varsa bu şart aranmaz.)
	
	
	

	6
	Okul servis araçlarında bulunan monitörler, kameralar ve araç takip sistemi

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	6.1 Monitörde araçtaki koltukların dolu/boş olduğu görüntülenebilecek şekilde olmalıdır. 
	☐	☐	

	7
	Okul servis araçlarında bulunan oturmaya duyarlı sensör

	
	Uygun
	Uygun Değil
	Açıklama

	7.1 Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır. (Her bir çocuk veya öğrencinin; ısısına, ağırlığına veya hareketine duyarlı)
	☐	☐	

	a) Ağırlığa Duyarlı Sensör (11,01 kg ve 217,5 cm2’lik taban alanına sahip cisim yardımıyla, cismin taban yüzeyini koltuk oturma yüzeyinin dışına çıkarmadan sensörün kontrolü yapılmalıdır.)
	☐	☐	

	b) Isıya Duyarlı Sensör
	☐	☐	

	c) Harekete Duyarlı Sensör
	☐	☐	

	Marka: 
	Model:

	7.2 Koltuklarda oturan her bir çocuk veya öğrencinin algılanması için araçlara takılacak sistemin/sistemlerin enerjisini aracın kendi enerji kaynağından almalıdır.
	☐	☐	

	7.3 Araçlara takılacak sistemin/sistemlerin araç hareket halinde olsun veya olmasın takıldığı yerden çıkmayacak, kaymayacak, sökülmeyecek şekilde imal edilmesi ve bağlantı elemanları çıkmayacak, kopmayacak, sökülmeyecek şekilde korunaklı olmalıdır.
	☐	☐	



(Varsa) İncelemede Kullanılan Cihazlar:
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Marka
	Tip
	Seri No

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	Sonuç: Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde söz konusu aracın AİTM’ye uygun olduğu tespit edilmiştir.


	
TSE İnceleme Uzmanı

	
TSE İnceleme Uzmanı

	Adı Soyadı
	:
	[bookmark: _GoBack]
	Adı Soyadı
	:
	

	Unvanı
	:
	
	Unvanı
	:
	

	Tarih
	:
	
	Tarih
	:
	

	İmza
	:
	

	İmza
	:
	







	


Her sayfa incelemeyi yapan uzman/uzmanlar tarafından paraflanacaktır.
Rapor iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası firmaya verilecek, diğer nüshası dosyada kalacaktır.
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