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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MOTORLU KARAVANLAR, CANKURTARANLAR VE CENAZE ARAÇLARI 
ARAÇ BİLGİLERİ BEYAN FORMU



	Araç Bilgileri

	Araç Tanıtım Numarası
	

	Koltuk Sayısı 
	
	(Şoför dâhil yazılacaktır)


	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat referans numarası
	Kontrol Metodu
	İnceleme Sonucu

	
	
	
	
	UYGUN
	UYGUN DEĞİL

	1
	Müsaade edilebilir ses seviyeleri
	70/157/AT Yönetmeliği
	Temel aracın onayı geçerlidir. Ancak egzoz sisteminde susturucudan sonraki kısmında 2 metreyi aşmayan bir değişiklik yapıldığında deney gerekmeksizin izin verilir.
	
	

	1A
	(Ek:RG-25/7/2015-29425)Bu ek 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	Temel aracın onayı geçerlidir. Ancak egzoz sisteminde susturucudan sonraki kısmında 2 metreyi aşmayan bir değişiklik yapıldığında deney gerekmeksizin izin verilir.
	
	

	2
	Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) hafif hizmet araçları/bilgiye erişim
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	Temel aracın onayı geçerlidir. Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir. Tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
	
	

	3
	Yakıt depoları/arka koruma tertibatları
	70/221/AT Yönetmeliği
	Yakıt doldurma kanalının güzergâh ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir. LPG veya CNG ile donatılmış araçlar için, BM/AEK 67 Regülasyonu veya BM/AEK 110 Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.
	
	

	3A
	Yangın risklerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları)
	661/2009/AT Yönetmeliği

34 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Yakıt doldurma kanalının güzergâh ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir. LPG veya CNG ile donatılmış araçlar için, BM/AEK 67 Regülasyonu veya BM/AEK 110 Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir
	
	

	4
	Arka tescil plakası yeri
	70/222/AT veya (AB/1003/2010) Yönetmeliği
	Yönetmelikte araç kategorilerine göre uygulama farklılıkları belirtilmemektedir. Ancak temel araç N1 olduğundan bu yönetmeliği uygunsuz kılacak bir tadilat yapılmamalıdır.
	
	

	4A
	Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1003/2010 Yönetmeliği
	Yönetmelikte araç kategorilerine göre uygulama farklılıkları belirtilmemektedir. Ancak temel araç N1 olduğundan bu yönetmeliği uygunsuz kılacak bir tadilat yapılmamalıdır.
	
	

	6
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	70/387/AT Yönetmeliği
	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm’yi aşmadığı durumlarla sınırlıdır.
	
	

	6B
	Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamları
	661/2009/AT Yönetmeliği

11 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm’yi aşmadığı durumlarla sınırlıdır.
	
	

	9A
	Binek araçların fren sistemi
	661/2009/AT Yönetmeliği

13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Temel aracın onayı geçerlidir. ESC sisteminin takılması zorunlu değildir. Çok aşamalı tip onayında, belirli bir aşamada yapılan değişiklikler temel aracın ESC sisteminin çalışmasını etkilemesi olasılığı varsa, imalatçı sistemi devre dışı bırakabilir veya aracın güvensiz veya dengesiz hale gelmediğini ispatlar. Bu ispatlama örneğin, her iki yönde, 80 km/h hızda ESC sisteminin devreye girmesini sağlayacak şiddette seri olarak çift şerit değiştirme manevrası ile yapılabilir. ESC’nin devreye girmesi çok iyi kumanda edilmeli ve aracın kararlılığını artırmalıdır. Teknik Servisler, gerekli gördükleri takdirde bundan başka deneyler de isteme hakkına sahiptir.
	
	

	10
	Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	72/245/AT Yönetmeliği
	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.
	
	

	10A
	Elektromanyetik uyumluluk
	661/2009/AT Yönetmeliği

10 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.
	
	

	12
	İç donanım
	74/60/AT Yönetmeliği
	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, aracın normal olarak yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arka koltuklarının ön kısmı ile sınırlıdır, ayrıca mevzuatta tanımlanan kafa çarpma bölgesi ile sınırlıdır.
	
	

	12A
	İç donanım
	661/2009/AT Yönetmeliği

21 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, aracın normal olarak yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arka koltuklarının ön kısmı ile sınırlıdır, ayrıca mevzuatta tanımlanan kafa çarpma bölgesi ile sınırlıdır.
	
	

	18A
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/19/2011 Yönetmeliği
	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.
	
	

	20
	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi
	76/756/AT Yönetmeliği
	Yasal zorunlu tüm aydınlatma cihazlarının takılması ve geometrik görüş alanının etkilenmemesi şartıyla, gereklilikler azami ölçüde sağlanmalıdır. İmalatçı, özel amacı nedeniyle aracın ilgili şartları sağlamasının mümkün olmadığı konusunda Onay Kuruluşunu ikna ederse istisna/istisnalara izin verilebilir. İzin verilen istisnalar araç tip onayı belgesinde ve uygunluk belgesinde (52.- Açıklamalar kısmında) belirtilir.
	
	

	20A
	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine montajı
	661/2009/AT Yönetmeliği

48 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Yasal zorunlu tüm aydınlatma cihazlarının takılması ve geometrik görüş alanının etkilenmemesi şartıyla, gereklilikler azami ölçüde sağlanmalıdır. İmalatçı, özel amacı nedeniyle aracın ilgili şartları sağlamasının mümkün olmadığı konusunda Onay Kuruluşunu ikna ederse istisna/istisnalara izin verilebilir. İzin verilen istisnalar araç tip onayı belgesinde ve uygunluk belgesinde (52.- Açıklamalar kısmında) belirtilir.
	
	

	34
	Buz çözme/buğu giderme
	78/317/AT Yönetmeliği
	Uygun bir buz çözme/buğu giderme cihazı takılmalıdır.
	
	

	34A
	Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği


AB/672/2010 Yönetmeliği
	Uygun bir buz çözme/buğu giderme cihazı takılmalıdır.
	
	

	35
	Cam yıkama/silme
	78/318/AT Yönetmeliği
	Uygun ön cam yıkama ve silme cihazları takılmalıdır.
	
	

	35A
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1008/2010 Yönetmeliği
	Uygun ön cam yıkama ve silme cihazları takılmalıdır.
	
	

	41
	Emisyonlar (Euro IV, Euro V)

Ağır hizmet araçları
	2005/55/AT Yönetmeliği
	Temel araç onayı geçerlidir. Ancak Referans kütlesi 2610 kg’ı geçen ve 2610’u geçip 2840’ı geçmeyen araçların için imalatçı talebi ile olanaktan yararlanmamış olan araçlar için. Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	
	

	41A
	Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları/bilgilere erişim
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	Temel araç onayı geçerlidir. Ancak; Referans kütlesi 2610 kg’ı geçen ve (AT) 715/2007 Yönetmeliği kapsamında tip onayı almamış araçlar için (imalatçının talebi üzerine ve referans kütleleri 2840 kg’ı aşmamak koşuluyla). Bilgiye erişim bakımından imalatçının, temel aracın dışında kalan kısımlar için, tamir ve bakım bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlaması yeterlidir.

Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	
	

	45
	Emniyet camı
	92/22/AT Yönetmeliği
	Temel araç onayı geçerlidir. Sürücü kabini camları (ön cam ve yan camlar) dışında kalan bütün pencere camları emniyet camı veya sert plastikten cam olabilir.
	
	

	45A
	Emniyet cam
malzemeleri ve bunların araçlara takılması
	661/2009/AT Yönetmeliği

43 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	Temel araç onayı geçerlidir. Sürücü kabini camları (ön cam ve yan camlar) dışında kalan bütün pencere camları emniyet camı veya sert plastikten cam olabilir.
	
	


	Beyan

	Tarafımca yapılan kontrollerde yukarıdaki bilgilerin araç üzerinden tespit edildiğini, formda yer alan tüm ölçülerin, teknik bilgilerin ve diğer içeriklerin doğru, eksiksiz olduğunu ve başvuru dosyasında belirtilen dışında aracın tip onayını etkileyecek değişiklik yapılmadığını  ve Yapılan Tadilatın/ Montajın / Montaj Sökümün yürürlükte bulunan AİTM Yönetmeliğine, meri mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından yayınlanan ilgili yönergeler, usul ve esaslar ile uygulama dokümanlarına uygun olduğu beyan ederim.
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