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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MONTAJA UYGUN CİHAZ RAPORU BAŞVURU FORMU
 


	Firma Adı
	

	Firma Adresi
	

	Firma Yetkilisinin
	Adı-Soyadı
	

	
	Telefon
	
	E-posta
	

	Cihaz Marka ve Model
	Cihaz
	Marka
	Tip/Model

	
	Araç Takip Sistemi
	
	

	
	Kamera sistemi
	
	

	
	Görüntü kayıt cihazı
	
	

	
	Acil durum butonu
	
	

	Başvuru Yapılacak Araç Kategorisi ve Yapısı

	|_| M1
	|_| İki Sıra Koltuk
	|_| Üç Sıra Koltuk

	
	|_| M2
	|_| 0-7m
	|_| 7-9m
	|_| 9-12m
	|_|12- 18,75m

	
	|_| M3                                                                                    
	|_| 0-7m
	|_| 7-9m
	|_| 9-12m
	|_|12-18,75m  

	M3 Kategorisi 12-18,75 m araçlar için araç tipi ve asgari kamera sayısı
	 |_| Mafsallı / körüklü otobüs
 |_| (6 kamera) 
 |_| (7 kamera)   
 |_| (8 kamera)
	|_| Üç ve daha fazla dingilli otobüs                            |_| (5 kamera)      
|_| (6 kamera)      
|_| (7 kamera)
	|_| İki dingilli otobüs                    |_| (4 kamera) 
|_| (5 kamera)   
|_| (6 kamera)

	DOSYA İÇERİĞİ
	VAR
	AÇIKLAMA

	1.
	Genel Evraklar
	

	1.1
	Kuruluşun tüzel kişiliğini gösterir belgeler (Ticari sicil kaydı/oda sicil kaydı, vergi levhası) (Kaşeli ve imzalı)
	|_|
	

	1.2
	Hizmet sözleşmesi (Firma yetkilisi tarafından kaşeli ve imzalı olacak)
	|_|
	

	1.3
	İmza Sirküleri ve dosyada mevcut bulunan teknik dokümanları imzalayan kişilerin firmadaki pozisyonunu ve yetkinlikleri gösteren dokümanlar ile imza sirküsü sahibi tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin yazılar.
	|_|
	

	1.4
	Başvuru sahibi dışında, başka bir tesiste üretim var ise, üretim tesisinde denetleme yapılabileceğine yönelik imzalanmış beyan
	|_|
	




	1.5
	İthalatçı olunması durumunda; ithalatı yapılan ürünlerle ilgili apostilli Yetkili Temsilcilik sözleşmesi ve İthalatçı taahhütnamesi (Kaşeli ve imzalı)
	|_|
	

	1.6
	Cihazların araç içinde yerleşimini gösterir ayrıntılı 3 yönden görünüş çizimleri ve cihazların (Kamera, Kayıt Cihazı, Panik Butonu, vb.) her yönden fotoğrafları. (Kaşeli ve imzalı) (Başvuru Yapılacak Araç Kategorisi ve Yapısı her araç için ayrı ayrı olmalıdır.)
	|_|
	

	1.7
	Detaylı Montaj Talimatı. (Her teçhizatın nasıl monte edildiğine dair) (Kaşeli ve imzalı)





	|_|
	




	1.8
	GSR II şartlarını sağlayan araçlarda montaj yapılacak her tip araç için Aracın siber saldırılara karşı korunması (ECE R-155) regülasyonuna ait teknik servis raporu/onayı (1) (Cihazlar monte edilirken sigorta paneli, akü gibi alanlar üzerinden sadece elektrik alması ve araca başka müdahale olmaması halinde aranmaz. Araca eklenen tüm donanım için bağlantı durumunu içeren beyan ve ULM-03-FR-00-037 TADİLAT / MONTAJ GSR II BEYAN FORMU (GSR II UYUMLU ARAÇLAR İÇİN) başvuruya eklenmelidir. Bu beyan asgari olarak; aracın hangi kısmından ne amaçla elektrik hattı çekildiğini, aracın internet, CANBUS vb hatlarına müdahalede bulunulup bulunulmadığını ve araç kontrol ünitesi ile haberleşip haberleşmediği bilgilerini içermelidir.)
(1)  Araç ile iletişim kurulan (internet, ethernet bağlı olması ve CANBUS hattına müdahale edilebilmesi vb.) durumlarında, yapılan değişikliğin/müdahalenin/eklemenin ve etkilenen alanların detaylı olarak gösterilmesi ve buna göre araç için ECE R-155 uygunluğunun teknik servis raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
	|_|
	

	1.9
	Firma adına 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemine veri girişi yapacak yetkili/yetkililerin olduğu kayıt formu (Kaşeli-imzalı)
	|_|
	

	1.10
	AİTM Ek VI 4.1.Maddesi kapsamında yer alan ilgili faaliyet başvurusunda sonradan takılan tüm elektrikli ve elektronik cihazlar için BM/AEK Regülasyon 10 aksam onayı.
	|_|
	

	1.11
	AİTM Ek VI 4.1.Maddesi kapsamında yer alan ilgili faaliyetlere başvuru yapılırken başvuru dosyasında aşağıda belirtilmiş olan doküman ve beyanların imzalı ve kaşeli hali fihrist halinde başvuru dosyasında bulunmalıdır.
	|_|
	

	1.12
	Başvuru konusu her bir farklı özellikteki cihazın başvuru sırasında numune olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
	|_|
	

	2.
	Araç Takip Sistemi
	

	2.1
	GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO uydu sistemlerinden en az biri ile uyumlu olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	[bookmark: Onay2]|_|
	

	2.2
	Aracın gerçek zamanlı konumunu takip edebildiğini ve belirlenen kontrol merkezine veri aktarımı sağlayabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	2.3
	Konum bilgisinin kontrol merkezine gönderim periyodu en az 10 saniye olduğunu ve kontrol merkezi tarafından uzaktan parametrik olarak ayarlanabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	2.4
	İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda en az 3000 adet konum bilgisini kendi hafızasında tutabildiği ve bağlantı sağlandığında belirlenen kontrol merkezine yükleyebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	3.
	Kamera sistemi

	

	3.1
	Kullanılan kameraların şoför ve yolcu kimliğinin tanımlanabilmesine yardımcı olabilmesi için çözünürlüğü asgari 2 MP olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.



	|_|
	

	3.2
	Gidiş istikametindeki yol kesimini kayıt altına alan kameraların görüntü sensörünün dinamik aralığının asgari 120 db olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	




	3.3
	Kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntüler, kontrol merkezi tarafından belirlenecek formatta doğrudan veya görüntü kayıt cihazı vasıtasıyla iletilebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	3.4
	Araç içerisini kayıt altına alan kameralarda global shutter özellikli görüntü sensörü bulunduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	

	3.5
	Gidiş istikametindeki yol kesimini kayıt altına alan kameraların Led Flicker Mitigation özelliğine sahip olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	

	3.6
	Araç içine takılan kameralar en az IP65 (EN 60529) koruma standardına sahip olduğunu gösterir rapor/sertifika/onay 
	|_|
	

	3.7
	Kameralar, -40° ~ +80° sıcaklık aralığında çalışabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	

	3.8
	Kameralar görüntüleri, kayıt cihazına kablo üzerinden ilettiği ve kabloların BM/AEK Regülasyon 118’e uygun olduğunu gösterir onay.
	|_|
	

	3.9
	Kameralar, kullanıldığı aracın elektrik sistemine uygun çalışacak şekilde güç bağlantılarını desteklediği ve bu güç yapılarına uyumlu şekilde çalışabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	3.10
	Kameralar ISO 16750-3 ve asgari IK08 (60068-2-75 veya 62262) dayanıklılık standartlarına uygun olduğunu gösterir rapor/sertifika/onay (Bu belgeler ILAC/IAF tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşunun akredite ettiği kuruluşlarca düzenlenmelidir. (Ülkemizde TÜRKAK tarafından akredite edilen kurum/kuruluşlar)
	|_|
	

	3.11
	Araç içerisini kayıt altına alan kameralar, TS EN 62471 standardına uygun entegre Infrared (IR) aydınlatmaya sahip olduğunu gösterir rapor/sertifika/onay (Bu belgeler ILAC/IAF tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşunun akredite ettiği kuruluşlarca düzenlenmelidir.) (Ülkemizde TÜRKAK tarafından akredite edilen kurum/kuruluşlar)
	|_|
	

	3.12
	Kameraların asgari 110o yatay, 50o dikey görüş açısına sahip olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan 
	|_|
	

	4
	Görüntü kayıt cihazı
	

	4.1
	-30° ~ +70° sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	

	4.2
	Kaydedilen verilere yetkisiz erişimi engelleyecek asgari güvenlik mekanizmalarına sahip olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.3
	Asgari 4G/LTE bağlantılarını desteklediğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.4
	Montajı yapılan araçta acil durum butonu bulunması halinde, butona basıldığında kayıtları, ilgili buton aktivasyonuyla bağlantısı anlaşılabilir bir şekilde kaydedebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.5
	Belirlenen kontrol merkezi tarafından uzaktan güncelleme ve kayıtlara uzaktan erişim özelliğinin haiz olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.6
	Görüntülerin güvenli, şifreli ve kesintisiz bir şekilde saklanmasını sağladığını gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.7
	Görüntüler kontrol merkezi tarafından belirlenecek formatta sıkıştırılarak kaydedilmelidir. Cihazın hafıza kapasitesi, en az 1 ay saklayabilecek yeterlilikte (cihaza bağlı kamera adedi başına asgari 512 GB) olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.8
	Video kayıtları kontrol merkezi tarafından belirlenen parçalar halinde kaydedildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.9
	Cihaza bağlı hafıza dolduğu zaman, ilk kayıtlardan başlayarak eski kayıtların üzerine yazıldığını gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan
	|_|
	

	4.10
	Montajı yapılan araçta acil durum butonu bulunması halinde, butona basıldığında cihaz alarm moduna geçmeli ve pre-alarm (alarm anından 30 sn. öncesi) ve post-alarm (alarm anından 5 dk sonrası) zaman aralığını alarm anı olarak etiketleyerek kaydedildiğini, pre-alarm ve post alarm parametreleri, belirlenen kontrol merkezi tarafından uzaktan değiştirilebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.11
	Aracın kontak durumunu algılayabildiği ve kontak açıldıktan en geç 1 dakika içerisinde veri kaydına başlayabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.12
	Kontak kapandıktan sonra varsayılan olarak 15 dakika açık kalabildiği ve bu açık kalma süresi parametrik olarak değiştirilebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.13
	Panik butonuna basıldığında kaydedilen görüntüleri güvenlik ve doğrulama amacıyla işaretleyebildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan 
	|_|
	

	4.14
	Unicast ve multicast video iletimi yapabilme özelliğine sahip olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.15
	USB Type-c portu bulunduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.16
	ISO 16750-3 standardına uygun olduğunu gösterir rapor/sertifika/onay (Bu belgeler ILAC/IAF tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşun akredite ettiği kuruluşlarca düzenlenmelidir.)
	|_|
	

	4.17
	BM/AEK Regülasyon 10’a uygun olduğunu gösterir onay.
	|_|
	

	4.18
	Kullanıldığı aracın elektrik sistemine uygun çalışacak şekilde güç bağlantılarını desteklediğini ve bu güç yapılarına uyumlu şekilde çalışabildiğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	4.19
	Elektrik bağlantısı kesilmesi durumunda mevcut kaydedilen görüntüler etkilenmediğini gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	5
	Acil durum butonu
	

	5.1
	En az 3 cm çapında ve kırmızı renkte olduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	5.2
	Görüntü kayıt cihazı ile güç ve veri bağlantısı bulunduğunu gösterir başvuru sahibi firma tarafından düzenlenmiş doküman ve beyan.
	|_|
	

	5.3
	Asgari IP64 (EN 60529) koruma standardına sahip olduğunu gösterir rapor/sertifika/onay (Bu belgeler ILAC/IAF tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşun akredite ettiği kuruluşlarca düzenlenmelidir.) (Ülkemizde TÜRKAK tarafından akredite edilen kurum/kuruluşlar)
	|_|
	

	5.4
	M1 kategorisi araçta bir adedi şoför mahallinde olmak üzere asgari 2 adet, bulunması halinde M2 ve M3 kategori araçlarda şoför mahallinde bir adet ve bunun dışında her 4 metrede asgari 1 adet olmak üzere araç içerisinde eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılmalıdır ve çift katlı araçlarda acil durum butonu her kata ayrıca uygulandığına dair düzenlenmiş doküman ve beyan.

	|_|
	

	5.5
	Şoför mahallinde bulunuyorsa aydınlatma özelliği bulunmadığına dair beyan.
	|_|
	

	5.6
	Şoför mahalli dışında yer alıyorsa aydınlatma özelliğine sahip olduğuna dair beyan. 
	|_|
	




Bu başvuru formunun tüm içeriğine katılıyorum. 
“TSE Belgelendirme Yönergesi”, “Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi”,  “TSE ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY GÖZETİM USUL VE ESASLARI ve “USMB Faaliyetleri Hizmet Bedeli Tarifesi”  ile TSE’nin buna ilişkin diğer idari düzenlemelerinin bütün  idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartları ile bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri aynen kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, başvuru ile ilgili TSE tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve görevlendirilen heyetlerin ulaşım, konaklama ve harcırah giderlerine ait tahakkuk ettirilecek faturaları hiçbir ihtar ve ihbara lüzum bırakmadan ödeyeceğimizi, başvuru ile ilgili belgelendirmenin gerektirdiği bilgi, doküman ve mekanlara TSE tarafından görevlendirilecek uzman vb. kişinin/kişilerin erişimini sağlayacağımızı, başvuru konusu belgelendirme işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alacağımızı, başvuruyla ilgili olarak istenen tüm idari ve teknik dokümanların ve bilgilerin tarafımızca eksik ve/veya hatalı teslim edilmesinden doğacak gecikme ve işlemlerin sonuçlarından sorumlu olacağımızı ve TSE adına görevlendirilen personel ile bu formda irtibattan sorumlu olarak beyan edilen kişi/kişiler tarafından başvuru konusu ile ilgili olarak yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak rapor ve benzeri tüm sonuçları kabul edeceğimizi, TSE adına görevli personele tüm bu işlemler esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı,  başvuruda bulunduğumuz ürünle ilgili TSE tarafından belge, logo ve/veya marka kullanma yetkisi verilmeden ürün, numune ve bunların ambalajları ile reklam, katalog vb. fiziki veya dijital ortamlar üzerinde TSE’ye ait marka, logo ve benzerlerini kullanmayacağımızı, her türlü anlaşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacağını, doğacak ihtilaf halinde ifa yeri mahkemeleri ve icra daireleri ile birlikte Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin de yetkili olacağını kabul ve taahhüt ederiz. Talep edilen numunelerin Enstitümüze teslim edileceği, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki, teknik ve mali sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Tarafınıza teslim etmiş olduğumuz numunelerin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, değişiklik yapıldı ise tarafınıza bilgi verilerek gerekli tüm işlemleri yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
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Başvuru ekinde sunulan tüm belgelerin her bir sayfasının Firma Yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması gerekmektedir.
Başvuru ekinde belirtilen test raporlarının başvuru tarihi baz alınarak son 3 yıla ait olması gerekmektedir.
Başvuru dosyası oluşturulurken, başvuru formunda istenen belge/doküman sırası ile hazırlanması gerekmektedir.
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