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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
 İTFAİYE ÖNCÜ ARACI 

ARAÇ BİLGİLERİ BEYAN FORMU


	1.Araç Bilgileri

	Şasi Numarası
	


	2. Teknik Şartlar
	İNCELEME SONUCU
	AÇIKLAMA

	Araç; görülebilirliği / seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil) olmalıdır, ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle "itfaiye öncü aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil) olmalıdır.
	Uygun  
	Uygun Değil  
	

	Araçta; kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olmalıdır.
	Uygun  
	Uygun Değil  
	

	Araçta; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yeri olmalıdır.
	Uygun  
	Uygun Değil  
	

	Araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela) ile donatılmış olmalıdır.
	Uygun  
	Uygun Değil  
	


	

BEYAN

	Tarafımca yapılan kontrollerde yukarıdaki bilgilerin araç üzerinden tespit edildiğini, formda yer alan tüm ölçülerin, teknik bilgilerin ve diğer içeriklerin doğru, eksiksiz olduğunu ve başvuru dosyasında belirtilen dışında aracın tip onayını etkileyecek değişiklik yapılmadığını beyan ederim.


Yetkili Teknik Sorumlu:

	İsim Soyisim:
	

	Belge Numarası:
	

	İmza:
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