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BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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1.AMAÇ 

1.1 Bu hizmet programın amacı, bundan sonra Yönetmelik olarak anılacak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/EU) alanında Direktifler Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek uygulamaları açıklamaktır.

1.2 Bu hizmet programı, TS EN ISO/IEC 17067 standardına göre Modül B için Tip 1a, Modül D için Tip 6, Modül E için Tip 6 belgelendirme programına uygundur.

2.KAPSAM

Bu hizmet programının, Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmeliğin Madde 2’sinde tanımlanan ürünler için uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır. Bu hizmet programı ayrıca Direktifler Müdürlüğü’nün yetkilendirildiği uygunluk değerlendirme işlemlerini açıklamaktadır. 

2.1. Teknik Düzenlemenin Adı ve Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı




Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, 2016/426/EU
2.2. Teknik Düzenlemenin Yürürlüğe Giriş Tarihi 


21.04.2018

2.3. Onaylanmış Kuruluş Kriterleri

08.01.2025 tarih ve 32776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlar Ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)
2.4. Kaynak Mevzuat

REGULATION (EU) 2016/426

Avrupa Topluluğu Resmi Gazete Tarih ve sayısı : 31.3.2016,  L 81

Avrupa Topluluğu  Üye Devletlerinde Yürürlüğe Giriş Tarihi :  21.4.2018

2.5. Ürün Grupları

Bu yönetmelik kapsamına giren cihazlar aşağıdaki sınıflara ayrılır:

· pişirme, soğutma, iklimlendirme, mekân ısıtma, sıcak su üretimi, aydınlatma veya yıkama için kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brülörler ve bu brülörlerle teçhiz edilen ısıtma elemanları

Cihazlar, 5. bölümdeki Akış Şemalarında verilen ve 3. bölümde açıklanan modüllere göre gerekli aşamalar uygulanarak uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulur.

3. SORUMLULUK

Merkez Başkanı

Grup Başkanı 

Direktifler Müdürü

Direktif Sorumlusu / Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS)

Direktif Uzmanları  / Teknik Uzman (TU)

Uygunluk değerlendirme hizmetleri idari büro personeli

Uygunluk Değerlendirme Komitesi

İtiraz ve Şikayet Komitesi
4. UYGULAMA

4.2. Uygunluk Değerlendirme Aşamaları

4.1.1. Başvuru

Başvurular Uygunluk Değerlendirme Başvuru Prosedürüne göre Direktifler Müdürlüğüne yapılır.

4.1.2 Modüller ve Uygulamaları

4.1.2.1 Giriş

Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmelik kapsamındaki belgelendirme işlemleri Madde 7’da verilen akış şemalarında açıklanmıştır. Bu şemalarda belirtilen modüller aşağıda açıklanmıştır. 

4.1.2.2. Modül B - AB  Tip İncelemesi – Üretim Tipi

AB Tip İncelemesi (Üretim Tipi); üretimi planlanan bir cihazın (veya donanımın) teknik tasarımının Yönetmeliğin kendisine uygulanabilir gereklerinin karşılandığının incelenmesi ve doğrulanması için B Modülü Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre gerçekleştirilir.  

Uygunluk Değerlendirme işlemlerinin sonucu olarak Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmeliğin EK-III Madde 6’sına göre AB TİP İnceleme Belgesi düzenlenir.

4.1.2.4 Modül D - ÜRETİM SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİNE DAYANAN TİPE UYGUNLUK

Üretici, Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmeliğin Madde 3.3’ünde belirtildiği gibi ilgili cihazların veya donanımların üretim, son ürün muayene ve deneyi için bir onaylı kalite sistemi işletir ve kendi seçtiği Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir başvuru yaparak gözetime tabi olur.

Başvuru incelemesinin ardından, üreticinin uyguladığı Üretim Sürecinin Kalite Güvencesi Sistemi’nin yeterliliği ve temel gereklere uygunluğun belirlenmesi, İnceleme Prosedürüne göre gerçekleştirilir. İnceleme sonucunda Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürüne göre işlemlere devam edilir. Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne göre gerekli bildirimler yapılır. Belge verilmesi yönünde karar alınması durumunda bir uygunluk belgesi düzenlenir.

AB Uygunluk Beyanı

4.1.2.5 Modül E - AB  Tipe Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi

Üretici, AB Tip İnceleme Belgesi’nde tanımlanan tipe uygunluğu garanti edecek yeterlilikte bir Üretim Kalite Güvence Sistemi kurar ve uygular. Üretici veya Yetkili Temsilcisi AB Tip İnceleme Belgesi’ne sahip cihaz için bir AB TİPe Uygunluk Beyanı düzenler ve Kalite Siteminin onaylanması için başvuru yapar.

Başvuru incelemesinin ardından, üreticinin uyguladığı Üretim Kalite Güvence Sistemi’nin yeterliliği ve temel gereklere uygunluğun belirlenmesi, İnceleme Prosedürüne göre gerçekleştirilir. İnceleme sonucunda Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürüne göre işlemlere devam edilir. Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne göre gerekli bildirimler yapılır. Belge verilmesi yönünde karar alınması durumunda bir uygunluk belgesi düzenlenir.

4.2. Üretici Laboratuvarı Deney Standı Doğrulanması 

Üretici Laboratuvarında deney yapılması gereken durumlarda, Deney Hizmetlerinin Temini Prosedüründe açıklanan şekilde, TS EN ISO/IEC 17025  “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının   ilgili maddelerine  uygun olup olmadığının yerinde inceleme yapılması amacıyla, deney konusunda uzmanı da içeren İnceleme Heyeti tarafından, üretici laboratuvar yeterliliği tetkik edilirken incelenen kapsamdaki ürünün standardına bağlı olarak Direktif Yöneticisi tarafından belirlenmiş kritik noktalar dikkate alınarak, ilgili dokümana göre doğrulama yapılır, cihazların güvenilirliği kontrol edilir, olumlu bulunması durumunda İnceleme Heyetinin nezaretinde üretici laboratuvarın personeli ile birlikte deneyler yapılır. Herhangi bir olumsuzluk durumunda üretici laboratuvarı yetersiz kabul edilerek başvuru değerlendirmeye alınmaz. 

4.3 İnceleme Sonrası İşlemler

4.3.1 Belge İşlemleri
Adres, Unvan, Kapsam Marka ve Standart Değişikliği, belgenin askıya alınması, belgenin askıdan kaldırıması, geri çekilmesi ve belgenin iptali ile ilgili işlemler Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü ve Yönetmelikler bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esaslarına göre gerçekleştirilir. Ayrıca belgeli kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar için Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedüründe belirtilmiştir.

Belgeli firmalara ait bilgiler www.tse.org.tr adresinde yayınlanmaktadır. Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne gerekli bildirimler yapılır. Belge ile ilgili tüm hususlar www.ontek.sanayi.gov.tr adresine kaydedilmektedir.
Belgenin geçerliliği ve belge kullanımı ile ilgili şartar Belge, Logo Ve Marka Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Yönergesi, Yönetmelikler bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasında ve Sözleşme de belirtilmiştir.

Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler Belgelendirme Esaslarındaki Değişikliklerin Bildirimi Prosedürüne göre yürütülür.

4.3.2 Fatura Düzenleme

Gerçekleştirilen hizmetlere yönelik ücretler  Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi ve Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesine göre faturalandırılır.

4.3.3 İletişim ve Bildirimler
Uygunluk Değerlendirme Komitesi sonucu tüm kararlar yazılı olarak başvuran kuruluşa ve diğer tüm bildirimler Harici Bildirimler ve Duyurular Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

4.3.4 Mücbir Sebepler Durumunda Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

B Modülü Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

1.Uygunluk değerlendirme süreci devam etmekte olan ancak TSE tarafından tanınan belgelendirme süresinin sonuna gelinen firmaların uygunluk değerlendirme süreci, firmalarca talep edilmesi halinde uygunluk değerlendirme komisyonunun belirleyeceği bir süreye kadar (en fazla 12 ay olmak üzere) verilebilecek tüm ek sürelere ilaveten uzatılabilir. 

2.Yeni başvuru yapmak isteyen firmaların başvurusu, akredite bir laboratuvardan geçerli bir deney raporu getirmeleri durumunda, kabul edilerek B Modülü Uygunluk Değerlendirme işlemleri başlatılabilir.

3.Tipe uygunluk deneyleri yapılmamış başvurular, mücbir şartlar altında verilen hizmetin normalden sapmasının bu etkinliğin teknik geçerliliğini tehlikeye atması nedeniyle (Ör: Tip testlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda) kabul edilmez.

D ve E Modülleri Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

1- Planlı gözetim denetimleri (D & E Modülleri için) aşağıdaki şartlar altında 6 ayı geçmeyecek şekilde ertelenebilir:

a. Belirgin bir uygunsuzluğun olmaması

b. Onaylanmış Kuruluşun firmanın devam eden uygunluğunu soruşturması için herhangi bir şikâyetin olmaması ve/veya uygunluğun devam ettiğinden herhangi bir endişesinin bulunmaması.

2- 1. Maddenin yerine getirilemediği veya 6 ayı geçen süreler için:

a. Daha önceki bir saha denetiminde ortaya çıkan uygunsuzlukların video konferans ile kapatılması

b. Üreticinin yürütmüş olduğu kalite sistemi gereklerine uygunluğunun tarafsız delillerinin elde edilmesi için video konferansın kullanılabileceği (Gözetim, kapsam değişikliği ve belge yenileme için)

Belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili olarak 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında mücbir sebepler/ olağanüstü olaylar veya durumların gerçekleşmesi halinde başvuru yapan ve/veya mevcut belgeli kuruluşların  denetim/gözetim/numune alma denetimlerinin planlanmasında Direktifler Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolijilerini Kullanarak İnceleme Gerçekleştirme Prosedürü ve Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Durum Analizi Talimatı uygulanır.

4.4. Yönetim Sistemi ve Genel Dokümantasyon

Bu program kapsamında Yönetim Sistemi altında kullanılan genel dokuman, talimat ve listeler aşağıda belirtilmiştir.

TSE El  Kitabı

Organizasyonel yapı: TSE Organizasyon Şeması, Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Organizasyon Şemaları, Kilit Personel Listesi - BM Başkanlığı Birimleri (Merkez)
Dokumanların kontrolü: Doküman Yönetim Prosedürü, Doküman Yönetim Talimatı

Kayıtların kontrolü:  Kayıt Yönetim Prosedürü, Arşiv Talimatı,  Kayıt Saklama Süreleri Listesi

Yönetimin gözden geçirilmesi : Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

İç tetkikler: İç Tetkik Prosedürü
Düzeltici faaliyetler: Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Tarafsızlık ve gizlilik : Gizlilik, Tarafsızlık Ve Operasyonel Risklerin Yönetimi Prosedürü,  Tarafsızlığa Yönelik/Operasyonel Risk Analiz Tablosu

Eğitim: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

İtiraz ve şikayetler: İtiraz, Şikâyet Ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü
İzlenebilirlik: Belgelendirme Hizmetleri İzlenebilirlik Talimatı
Dış Kaynaklı Dokümanlar: Dış Kaynaklı Doküman Listesi 
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmelik/ Regülasyon  (2014/426/AB)
Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi (16.12.2009)

Appliances Burning Gaseous Fuels (2014/426/EU)       

TS EN ISO/IEC 17025:2005 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”

08.01.2025 tarih ve 32776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlar Ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)

Yönetmelikler Bazında Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları

Belgelendirme Yönergesi

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi 

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesi

TSE El Kitabı

TSE Organizasyon Şeması

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Organizasyon Şemaları

Kilit Personel Listesi - BM Başkanlığı Birimleri (Merkez)

Doküman Yönetim Prosedürü

Doküman Yönetim Talimatı

Kayıt Yönetim Prosedürü 

Arşiv Talimatı

Kayıt Saklama Süreleri Listesi

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü

Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Gizlilik, Tarafsızlık ve Operasyonel Risklerin Yönetimi Prosedürü

Tarafsızlığa Yönelik/Operasyonel Risk Analiz Tablosu

Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü

Belgelendirme Hizmetleri İzlenebilirlik Talimatı

Belge Düzenleme Prosedürü

Belge, Logo ve Marka Kullanım Prosedürü

Belgelendirme Esaslarındaki Değişikliklerin Bildirimi Prosedürü

Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedürü

Direktifler Uzman Nitelendirme ve Atama Talimatı

Deney Hizmetlerinin Temini Prosedürü

Harici Bildirimler Ve Duyurular Prosedürü

Uygunluk Değerlendirme Başvuru Prosedürü
B Modülü Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
İnceleme Prosedürü
Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü 

Direktifler Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolijilerini Kullanarak İnceleme Gerçekleştirme Prosedürü

Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu

2016/426/EU Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Bilgi Formu
Sözleşme

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Mücbir Durum Analizi Talimatı

Numune Sicil Kartı 

Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu D Modülü Soru Listesi

Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu E Modülü Soru Listesi

İnceleme Raporu

AB Tip İnceleme Belgesi

AB Tip İnceleme Belgesi Eki

Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu Temel Gereklere Uygunluk Raporu

Gaz Yakan Cihazlar-Kazan Verimi İle Ecodesign Yönetmeliği Teknik Dosya Ve Kalite Sistem Modülleri Değerlendirme Formu

GAD Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi Uzman Listesi

Uygunluk Değerlendirme Komitesi Oluşumu ve Görev Tanımı

Direktifler Müdürü Görev Tanımı

Direktif Sorumlusu Görev Tanımı

Direktifler Uzmanı Görev Tanımı

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri İdari Büro Personeli Görev Tanımı
* Direktifler Müdürlüğünde Saklanacak Uygunluk Değerlendirme Dosyası İçeriği:

1) Ürün İçin İçerik:

- Ürünün tanımı

- Çizimler

- Üretim Akış Şemaları

- Devre Diyagramları

2) İnceleme raporu (Temel Gereklerin nasıl karşılandığına dair bir açıklama içeren)

3) Muayene ve Deney Sonuçları

6. AKIŞ ŞEMASI
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ÜRETİCİ








SERİ ÜRETİM








TEK YA DA AZ SAYIDA ÜRETİM





AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B (Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 – Madde 1)








ÜRETİCİ    → TASARIM DOKÜMANTASYONU


                   (Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-4)


	   → TİP











TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU 


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


    








ONAYLANMIŞ KURULUŞ 


→ Tasarımın Yönetmelik Temel Gereklerine Uygunluğu 


→ ‘TİP’in Tasarıma Uygunluğu


→ ‘TİP’in Yönetmelik Temel Gereklerine Uygunluğu











NUMUNE SİCİL KARTI 


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 








→ AB TİP İNCELEME BELGESİ


→ AB TİP İNCELEME BELGESİ EKİ 











AT BİRİM DOĞRULAMASI (MODÜL G)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – 


EK-II - Madde 6)


(Bkz. Sayfa 10)








AB TİPE UYGUNLUK BEYANI (MODÜL C)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – 


EK-2 - Madde 2)


(Bkz. Sayfa 7)








AB TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ) (MODÜL D)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 3)


(Bkz. Sayfa 8)








AB TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ) 


(MODÜL E)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 4)


(Bkz. Sayfa 9)








AT DOĞRULAMASI (MODÜL F)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 5)


(Bkz. Sayfa 7)








AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B 








AB TİPE UYGUNLUK BEYANI (MODÜL C)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 2)








TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


    








ÜRETİCİ 


→ AB TİP İNCELEME BELGESİ


→ AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


     (veya DONANIM SERTİFİKASI)








ONAYLANMIŞ KURULUŞ


→ Temel Gereklere Uygunluk Kriterlerine göre yılda en az bir kez gelişigüzel aralıklarla üretim yerinden alınan bir ya da daha fazla ürünün kontrolü











NUMUNE SİCİL KARTI 


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 








TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU 


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


    








ÜRETİCİ 


→ AB TİP İNCELEME BELGESİ


→ AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


     (veya DONANIM SERTİFİKASI)








AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B 








AT DOĞRULAMASI (MODÜL F)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 5)








HER BİR CİHAZI MUAYENE VE TEST EDEREK ONAYLAMA





İSTATİSTİKSEL DOĞRULAMA





   ONAYLANMIŞ KURULUŞ








→Cihazların AB TİP İnceleme Belgesinde Tanımlanan    Tipe Uygunluğu


→Cihazların Yönetmelik Temel Gereklerine Uygunluğu


  








  AT BELGESİ








→ Sunulan partiden örnekleme ile seçilen cihazların AB TİP İnceleme Belgesinde Tanımlanan    Tipe Uygunluğu


→ Sunulan partiden örnekleme ile seçilen cihazların Yönetmelik Temel Gereklerine Uygunluğu





   ONAYLANMIŞ KURULUŞ








AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B 








ÜRETİCİNİN ISO 9000: 2000 BELGESİ VAR VE KAPSAMI ÜRÜNÜ İÇERİYOR





DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 BELGELENDİRME UZMANI  PSBM’DEN 1 TETKİKÇİ ATAMASI





BELGELENDİRME UZMANI  





KALİTE MODÜLLERİ TETKİK SORU LİSTESİ


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 


İNCELEME RAPORU 





TETKİKÇİ





KALİTE SİSTEM RAPORU (SBLSG0101)











DİREKTİF YÖNETİCİSİ





UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ








ÜRETİCİNİN ISO 9000: 2000 BELGESİ YOK VE BELGE İSTEMİYOR








EŞ ZAMANLI KALİTE SİSTEM TETKİKİ VE TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK TETKİKİ





GAZ YAKAN CİHAZLAR VE YENİ SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFLERİ D MODÜLÜ SORU LİSTESİ


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU


İNCELEME RAPORU 


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ








UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ KARAR FORMU 





ÜRETİM KALİTE GÜVENCE BELGESİ





AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


(ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ) - MODÜL D


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 3)








TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU 


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


  








ÜRETİCİ 


→ AB TİP İNCELEME BELGESİ


→ AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


     (veya DONANIM SERTİFİKASI)








ÜRETİCİNİN ISO 9000: 2000 BELGESİ VAR VE KAPSAMI ÜRÜNÜ İÇERİYOR





DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 BELGELENDİRME UZMANI  PSBM’DEN 1 TETKİKÇİ ATAMASI





BELGELENDİRME UZMANI  





KALİTE MODÜLLERİ TETKİK SORU LİSTESİ


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 


İNCELEME RAPORU





TETKİKÇİ





KALİTE SİSTEM RAPORU (SBLSG0101)











DİREKTİF YÖNETİCİSİ





UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ








ÜRETİCİNİN ISO 9000: 2000 BELGESİ YOK VE BELGE İSTEMİYOR








EŞ ZAMANLI KALİTE SİSTEM TETKİKİ VE TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK TETKİKİ





 GAZ YAKAN CİHAZLAR VE YENİ SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFLERİ E MODÜLÜ SORU LİSTESİ


 TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 


İNCELEME RAPORU 


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ








UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ KARAR FORMU 





ÜRÜN KALİTE GÜVENCE BELGESİ





AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B 








AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


(ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ) - MODÜL E


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 4)








ÜRETİCİ 


→ AB TİP İNCELEME BELGESİ


→ AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


     (veya DONANIM SERTİFİKASI)








TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU 


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


  








   ONAYLANMIŞ KURULUŞ








ÜRETİCİ 


→ TASARIM DOÜMANTASYONU


 (Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-4) → CİHAZ


→ AB TİPE UYGUNLUK BEYANI 


     (veya DONANIM SERTİFİKASI)








AB TİP İNCELEMESİ - MODÜL B 








AT BİRİM DOĞRULAMASI (MODÜL G)


(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği – EK-2 - Madde 6)








   ONAYLANMIŞ KURULUŞ





→ TASARIMIN TEMEL GEREKLERE UYGUNLUĞU


→ CİHAZIN TEMEL GEREKLERE UYGUNLUĞU





  AT BELGESİ








TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK BAŞVURU FORMU 


DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU 


   








NUMUNE SİCİL KARTI 


TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK RAPORU 
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