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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MONTAJ UYGUNLUK RAPORU KONTROL FORMU

	Başvuru Tarihi:
	
	Başvuru No:
	
	İnceleme Tarihi:
	

	ARAÇ BİLGİLERİ

	Marka
	Ticari Adı
	Kategori
	Plaka No
	Araç Tanıtım Numarası (VIN/Şasi No)
	İmal Yılı

	
	
	
	
	
	



	Orijinal Tipte Motor veya Blok Değişikliği

	Orijinal Tipte Motor veya Blok Değişikliği
	Açıklama

	Motor No (Tespit edilebiliyorsa)
	

	LPG kiti bulunuyor mu?
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Aracın yakıt tipi
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	




	Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine tip onaylı kabin montajı

	Kabin Etiketi Üzerinde Tespit Edilen İşaretlemeler
	Açıklama

	Kabin Markası ve Tipini belirtiniz.
	

	Kabin Tip Onay Numarasını /OECD Kodunu belirtiniz.
	

	Kabinin montajla ilgili aksam, ayrı teknik ünite veya sistemi “E” ve/veya “e” belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş mi?
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	

	* Aracın montajla ilgili aksam, ayrı teknik ünite veya sistemi “E” ve/veya “e” belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş olmalıdır.
*  Aparatın, üreticinin montaj talimatına uygun olarak montajının yapıldığına dair beyan olacaktır.







	Mekanik bağlantı elemanı montajı

	Bağlantı Elemanları
	Açıklama

	Mekanik Bağlantı Tip Onay No
	

	Araçta römork için fren donanımı mevcut mu?
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araçta römork için elektrik donanımı mevcut mu?
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Onaylı Arka Koruma Çerçevesi mevcut mu? (Sadece N2 ve N3 kategori)
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araç Üzerinden Tespit Edilecek Şartlar

	Mekanik Bağlantı elemanının araçta bağlandığı yeri belirtiniz.
	

	Mekanik bağlantı elemanı montajında, arka plaka yeri ve aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının görünürlük açıları uygun mu? *
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	Geri manevrada algılama sistemi etkilenmiş mi? **
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araç park sensörleri çalışıyor mu? ***
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araç gösterge panelinde arıza uyarısı bulunmamalıdır.
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	Mekanik Bağlantı Elemanı

	Çeki kancası montajı üreticinin montaj talimatına uygun olarak takılmış mı?
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	Çeki Demirinin üzerindeki etikette bulunan D ve S kuvvetlerini belirtiniz.
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	

	* Görünürlük açılarının uygun olmaması durumunda Araç Proje Uygulama Talimatının “Mekanik Bağlantı Elemanı Montajı” başlığındaki sökülebilir çeki kancası hükümlerine göre işlemlere devam edilebilir.
** Geri Manevrada Algılama (R-158) uyumlu üretilmiş araçlar için kontrol edilmelidir. Kontrol yapılırken araç arka kamerasında çeki kancası görünebilir ancak görüntüyü engellememelidir. 
*** Geri Manevrada Algılama (R-158) uyumlu üretilmiş araçlar için kontrol edilmelidir. Araç arka park sensörlerinin çalışıp çalışmadığı ve çeki kancası nedeniyle sürekli olarak uyarı verip vermediği kontrol edilmelidir. Sürekli olarak uyarı vermesi durumunda Araç Proje Uygulama Talimatının “Mekanik Bağlantı Elemanı Montajı” başlığındaki sökülebilir çeki kancası hükümlerine göre işlemlere devam edilebilir.







	Engellilerin kullanımına uygun tertibat takılması
	Açıklama

	(01.01.2016 tarihinden önce alınan Sağlık Raporu bulunması ve raporda  araca uygulanacak tertibat detayının verilmemesi durumunda doldurulacaktır.)

Tertibatın engelliye uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	(01.01.2016 tarihinden sonra yetkili kuruluşlardan alınan Sağlık Raporlarının olması durumunda doldurulacaktır.)

Sağlık raporunda belirtilen araç uyarlama kodlarının her birinin araç üzerinde uygulandığı kontrol edilmelidir.
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	



	Araçlara bisiklet taşıma aparatının takılması
	Açıklama

	Araca yapılan montaj sonucu aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları ile ilgili tip onayı etkilenmiş mi?
(*Teknik servis raporu aranır.)
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araca yapılan montaj sonucu dolaylı görüş cihazları ile ilgili tip onayı etkilenmiş mi?
(*Teknik servis raporu aranır.)
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Aracın tadilat sonucu ön görüş alanı ile ilgili tip onayı etkilenmiş mi? (Sadece M1 ve N1 kategoride aranır.)
(*Teknik servis raporu aranır.)
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Araca yapılan montaj sonucu kütle-boyut ile ilgili tip onayı etkilenmiş mi?
(*Teknik servis raporu aranır.)
	EVET / HAYIR / UYGULANMAZ
	

	Aparatın montajı üreticinin montaj talimatına uygun olarak yapılmış mı?
	UYGUN / UYGUN DEĞİL / UYGULANMAZ
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	

	(*): Aynı montaj firması tarafından, aynı tip araca, aynı model aparat takılması durumunda, montajcı firmaya ait araç tipi bazında alınmış teknik servis raporu ya da aksam-sistem-ayrı teknik ünite onayı o tipteki tüm araçlar için kabul edilebilir.
 



	Montaj Sökümü
	Açıklama

	Söküm işleminin aracın orijinal hiçbir aksamına etki etmeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.
	
	

	Traktörlerde kabin sökümlerinde, yönetmelik geçiş tarihlerinden sonra üretilen araçlarda koruyucu çerçeve olması gerekmektedir.
	
	

	(varsa) Eklenecek diğer hususlar
	



	Seçim
	ÖDEME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

	
	Araç, AKM işletmesinde incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretler tahsil edilmiştir.

	
	Araç, TSE tarafından incelenmiş olup Yönetim Kurulunca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre alınması gereken tüm ücretlerin faturası TSE tarafından kesilmelidir. (TSE’ nin kendi işlettiği AKM’ler dâhil)

	Aracı inceleyen birim (Örnek: Ankara AKM, İzmir Belgelendirme Müdürlüğü vs.)
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