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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TİP ONAY KAPSAM DEĞERLENDİRME (MUAFİYET) İŞLEMLERİ BAŞVURU FORMU
	TSE USMB ARAÇ TİP ONAY HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

          Bu form ve ek araç listesi formunda ki (ULM-01-FR-02-004) bilgiler ve taahhütlerimiz ile söz konusu formlarda sunulması istenilen ek belge ve dokümanlar doğrultusunda; 
          Kullanım sahası ve tasarım amacını belirttiğimiz listeli araç(lar) için Araç Tip Onay Yönetmelikleri kapsamında, MUAFİYET değerlendirmesi yapılmasını ve sonucun tarafımıza bildirilmesini arz ederiz.

	
Başvuru Sahibi
(Vekil bilgisi girilmez)
	Unvanı / Adı Soyadı
	      

	
	Adresi
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	[bookmark: Metin6]Telefon
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	e-posta
	[bookmark: Metin7][bookmark: Metin14]      @      

	
	KEP Adresi
	[bookmark: Metin28]     
	Vergi No
	[bookmark: Metin29]     

	

	  Başvuru Sahibi
Kuruluş Çalışanı
(Vekil bilgisi girilmez)
	Adı Soyadı
	     
	Unvanı
	     

	
	e-posta
	      @      
	Cep Telefonu
	     

	

	İmalatçı Firmanın
	Unvanı
	     

	
	İnternet Adresi
	     

	

	Başvuru Sahibi Vekili (Varsa)
	Adı Soyadı
	     
	e-posta
	      @      

	
	Cep Telefonu
	     

	

	BAŞVURU FORMU EKLERİ

 (Bkz. https://www.tse.org.tr/kapsam-degerlendirme-muafiyet-islemleri/)

1) Ödeme Dekontu: Yukardaki bağlantıda yer alan Ücret Tarifesinde belirtildiği şekilde değerlendirme ücretinin ödendiğini gösteren makbuz veya belge. Yanlış ve yanıltıcı beyan sonucu eksik yatırılan ücret yasal faizleri ile tahsil edilir. https://maliisler.tse.org.tr/ bağlantısı üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.
2) Sicil Belgeleri: Başvuru sahibi kuruluşun adres, unvan hususlarında, en güncel olan ticari sicil gazete sunulmalıdır. Ticari sicile tabi olmayan kuruluşlar Esnaf Sicil Belgesini sunmalıdır. Şahıs müracaatlarında Nüfus Cüzdanı sunulur. Sonraki başvurularda, değişiklik olmamışsa, sunulmaları gerekmez.
3) İmalatçı Uygunluk Beyanı: İmalatçı firma veya firmaların marka, sınıf, tip, tür, seri no vb. bilgileri içeren, araç ve/veya üst yapısının ilgili CE yönetmeliğinin kapsamına girmesi halinde; 
MD Makine Emniyet Yönetmeliği, EMC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği vb. “İmalatçı CE Uygunluk Beyanı” sunulmalıdır. Gerektiğinde, üst yapılı araçlarda taşıyıcı aracın CE/EC Uygunluk Beyanı da sunulmalıdır.
4) Aracın Tanıtım Bilgileri: Her tip/model/ticari ad altındaki araçların ve/veya üst yapısı ve/veya aksamları ve bunların motorlarına ait teknik özelliklerini içeren imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş, yazı, broşür, katalog, kullanım kılavuzu. Araçlara ve varsa üstyapısına ait görseller ile araçlara, motora ve varsa üst yapısına ait etiketlerin açık ve detaylı görselleri. İmalatçı firmanın, araçların imalat (tasarım) amacını, kullanım fonksiyonunu, araçların tip onayı ve tip onay müracaatı olmadığı, araç seri numaralarını (sıralı numaralarda kısaltmalar kullanılabilir) belirtir beyan yazıları. Başvuru Formunda yer alan dilekçe içeriği haricinde, başvuru ile ilgili diğer konulara yönelik ilave açıklama, bilgi ve belge gerektiği başvuru iptal talebi, tedarik şekli ve şartları vb. diğer özel durumlarda sunulan dilekçe ile kamu kurumları yazıları vb.
5) Proforma / Fatura: İthal edilecek araçları içeren proforma fatura/ticari fatura.
[bookmark: _GoBack]6) Araç Listesi Formu: https://www.tse.org.tr/kapsam-degerlendirme-muafiyet-islemleri/ bağlantısında yer alan araç ve/veya üst yapı listesi.







	ARAÇ TASARIM AMACI VE KULLANIM SAHASI
MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ (AB/2018/858)’NE GÖRE

|_| Paletli Araçlar (Kullanım amacına göre EN 17106-3-1 vb. standartlara uygunluk aranır.)
|_| Sadece askeri kullanıma yönelik olarak tasarımlanan, imal edilen veya uyarlanan araçlar (İmalatçıdan araçların tasarım ve imal amacına dair yazı ve söz konusu kullanım amacı/amaçlarına yönelik ilgili kurum/kuruluşlardan tanımlanmış araçların kullanım amaçlarına dair gerektiği durumlara göre izin ve/veya taahhütleri aranmaktadır.)
|_| Esas olarak şantiyelerde, taş ocaklarında, limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak üzere tasarımlanan ve imal edilen araçlar
|_| Sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanan, imal edilen veya uyarlanan araçlar (İmalatçıdan araçların tasarım amacına dair yazı ve söz konusu kullanım amacı/amaçlarına yönelik sorumlu ilgili kurum/kuruluşlardan tanımlanmış araçların kullanım amaçlarına dair gerektiği durumlara göre izin ve/veya taahhütleri aranmaktadır.)
|_| Motorlu bir araç şasisi üzerine monte edilen makinalar hariç, iş yapmak üzere özel olarak tasarımlanan ve imal edilen, yapım özelliklerinden dolayı yolcu veya eşya taşımaya uygun olmayan, kendinden tahrikli her türlü araç
|_| Münhasıran karayollarında yarışmak üzere tasarımlanan araçlar (Araçların tasarım ve imalat amacına dair imalatçı yazısı sunulmalıdır.)
|_| Özel bir deney programını yerine getirmek amacıyla özel olarak tasarımlanmış ve imal edilmiş, imalatçının sorumluluğu altında karayolunda kullanılan araç prototipleri (İmalatçı veya yetkili temsilcisi Bakanlığa veya yetki verdiği kuruluşa resmi tip onay başvurusu bulunmalıdır. İlgili başvuru ve yapılacak deney programı sunulmalıdır.)

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ (AB/168/2013)’NE GÖRE
|_| Azami tasarım hızı 6 km/saat’i aşmayan araçlar. (Aracın azami hızı ile ilgili imalatçı beyanı sunulmalıdır.)
|_| Özellikle fiziksel engellilerin kullanıma yönelik tasarlanmış araçlar. (Aracın, tasarım ve imalat amacına dair imalatçı beyanı sunulmalıdır.)
|_| Sadece yaya kontrolü için tasarlanmış araçlar. (Sürücünün yaya olarak aracı el ve kollarıyla araç dışından kontrol ettiği, araçlar.)
|_| Sadece yarışlarda kullanılması için tasarlanmış araçlar. (Aracın, tasarım amacına dair imalatçı beyanı sunulmalıdır.)
|_| Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye, kamu düzenini korumaktan sorumlu kuvvetler ve acil tıbbi yardım vermekle görevli kurumların kullanması için tasarımlanmış ve yapılmış araçlar. Aracın, tasarım amacına dair imalatçı beyanı sunulmalıdır. İlgili, sorumlu resmi kurum/kuruluşların, söz konusu tasarım amacına uygun kullanılacağına yönelik, seri/şasi numarası bazında özelliği tanımlanmış aracın, izin, temin ve/veya taahhüt yazısı, sunulmalıdır.)
|_| Öncelikli olarak karayolu dışında kullanılması amaçlanan ve asfaltlanmamış yüzeylerde seyretmek üzere tasarlanmış motorlu araçlar.
|_| Azami sürekli anma gücü 250W veya daha az ve gücü pedal çevrilmeye ara verilince veya devamlı olarak azalıp nihayetinde 25 km/s’e ulaşmadan önce kesilen bir yardımcı elektrik motoru ile donatılmış pedal destekli bisikletler. (EN 12100 ve EN 15194 standart test raporlarına atıf içeren MD, EMC ve LVD vb. CE Uygunluk beyanı sunulmalıdır.)
|_| Kendi kendini dengeleyen araçlar.
|_| En az bir oturma yeriyle donatılmış olmayan araçlar.
|_| Sürücü veya yolcu için R noktasının yüksekliği L1e, L3e ve L4e kategorileri için ≤ 540 mm ve L2e, L5e, L6e ve L7e kategorileri için ≤ 400 mm olan herhangi bir oturma yeriyle donatılmış araçlar.

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ (AB/167/2013)’NE GÖRE
|_| Bağlı Olduğu Araç Karayolunda Kullanım Halindeyken Yerden Tamamen Kaldırılan veya Dikey Bir Eksen Etrafında Mafsal Bağlantısı Oluşturmayan Birbiriyle Değiştirilebilir Makineler.

DİĞER ARAÇLAR
|_| Yol Temizleme Makinesi (Yol süpürme aracı) (Azami hızı 25 km/h geçmeyen yol temizleme amaçlı araçlar) (Aracın, seri/şasi numarası bazında, tasarım amacı, azami hızı ve tip onay sertifikası ile tip onayına tabi aksamı bulunmadığına dair imalatçı beyanı, sunulmalıdır.)
|_| Golf sahalarında kullanılmak üzere tasarımlanmış araç (Aracın, seri/şasi numarası bazında, golf aracı olarak tasarlandığı ve imal edildiği, azami hızı ile karayolunda kullanılamayacağına dair imalatçı beyanı sunulmalıdır.)
|_| Teşhir-Tanıtım (Aracın, seri/şasi numarası bazında, fuar organizasyonunda yer alındığına dair ilgili kuruluştan yazı ve araçların fuarlarda sergilenmek üzere kullanılacağı ve karayollarında kullanılmayacağına dair başvuru sahibi beyanı, sunulmalıdır.)
|_| Ar-ge amaçlı araç (WMI belgesi veya WMI tahsis yazısı, traktörler için sanayi sicil belgesi, ayrıca yapılacak ar-ge faaliyetinin detayına ve araç akıbetine dair başvuru sahibi beyanı, sunulmalıdır.)
|_| Eğitim amaçlı araç (Sadece resmi kuruluşlar ve teknik fakültesi bulunan üniversiteler başvurabilir – İlgili kurumdan şasi no vb. araç özelliklerinin de belirtildiği kullanım amacı beyanı aranmaktadır.) 
|_| Tamamlanmamış araç (Sadece resmi kurumların son kullanıcı olduğu durumlar için başvurulabilir. Resmi kurumdan şasi no ve özelliği tanımlanmış araçların kullanım amacı beyanına dair yazı aranmaktadır.)
|_| Diğer araçlar (Yukarda tanımlananlardan farklı olan araçlar.) Belirtiniz: 



	TAAHHÜTNAME
Başvuru sahibi ve başvuru sahibi adına vekili olarak;
1) Bu forma ek olarak verilen araç listesi formunda yer alan araçların belirtilen tasarım amacı ve sahalarda kullanacağını, tip onay uygunluk belgelerinin düzenlenmeyeceğini, hâlihazırda tip onaylı olmadıklarını, tip onayı başvurularının yapılmadığını, 

2) Başvuruyla ilgili olarak değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında istenilen ve gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman, beyan ve taahhütlere yönelik olarak;
· Aslına uygun olarak doğru ve eksiksiz olarak sunduğumuzu,
· İngilizce dışında hazırlanmış bilgi ve belgelerin çevirilerinin ücretinin karşılanarak “Noter Onaylı Yeminli Çeviri Bürosunda” yaptırarak başvuru ekinde sunacağımızı,
· TSE tarafından görevlendirilecek uzman vb. kişinin/kişilerin, resmi kurum ve kuruluşlarla, imalatçının her kademede ki yetkilileri ile doğrulama amaçlı, doğrudan iletişime geçerek, temasta bulunabileceğini, gerektiğinde erişimi sağlayacağımı,
· Bu evrak içeriklerinden doğacak sorumluğu ve bunlara istinaden yapılacak işlemlerin sonuçlarının tarafımızı bağlayıcı olduğunu,
3) Başvuru ile ilgili,
· Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Otomotiv Mevzuatı,
· TSE Tip Onay Belgelendirmesi Ücret Tarifesi ve ilgili CE yönetmelikleri vb. mevzuat şartları,
· T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Türk Standardları Enstitüsünün Tip Onayı Belgelendirme İşlemleri Kapsamında Görevlendirilmesine Dair Protokol ile
· TSE’nin buna ilişkin diğer idari düzenlemelerinin bütün idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartları ile bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri aynen kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,
· Eksiklik nedeniyle geri gönderilen başvuruyu iade etmememiz halinde, başvuru iptalini kabul ederek değerlendirme işlemleri ücretini ödeyeceğimizi,
4) Kapsam değerlendirmesi konusu olan araçlarda, muafiyet değerlendirmesi öncesi, gümrük mahallinde, imalat yerinde, TSE yetkililerince, inceleme (tespit, muayene ve/veya deney/doğrulama) yaptırılması kararı alınabileceğini, gerekli girişimlerde bulunarak inceleme iznini sağlayacağımızı,
· İncelemenin ULM-03-PR-01-003 Gümrüklerde İthal Araç İnceleme Prosedürü esasında olabileceğini ve bu konuda alınacak her türlü karara uyacağımızı, 
· TSE inceleme uzmanlarının araç numunesini her an reddetme ve tekrar numune alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu,
· Başvuru ile ilgili TSE tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve görevlendirilen heyetlerin ulaşım, konaklama ve harcırah giderlerine ait tahakkuk ettirilecek faturaları ve araç inceleme ile alakalı oluşabilecek tüm masrafları hiçbir ihtar ve ihbara lüzum bırakmadan doğrudan ilgili kurum, kuruluş ve mercilere ödeyeceğimizi,
· Muafiyet değerlendirme öncesi incelenecek araçlarda sevkiyat ve inceleme sırasında oluşabilecek hasar ve iş yeri güvenlik eksikliği nedeniyle oluşabilecek kazalardan TSE inceleme uzmanlarının sorumlu tutulmayacağını, Araç inceleme işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alacağımızı, 
· TSE adına görevlendirilen personel ile bu formda irtibattan sorumlu olarak beyan edilen kişi/kişiler tarafından başvuru konusu ile ilgili olarak yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak rapor ve benzeri tüm sonuçları kabul edeceğimizi, 
· TSE adına görevli personele tüm bu işlemler esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı,
5) Başvuru konusu araçların;
· Beyan ve taahhütlerimiz ve sunduğumuz dokümanlardan farklı özellikler taşıdıklarının,
· Yasal mevzuat veya beyan edilen kullanım amacına veya tasarım özelliklerine aykırı kullanımının,
· Tip onaylı olduklarının başvuru ekinde sunulan belgelerden tespiti yanı sıra,
· Tüm bu bilgi, belge, doküman, beyan ve taahhütlerin aksinin ortaya çıkması veya aksini icra etmemiz halinde, oluşacak başvuru değerlendirme gecikmesi, red ve iptali dâhil her türlü hukuki, idari, mali cezai işlemin ve tazminatın tarafıma ait olacağını ve karşılayacağımızı, bu durularda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı,
· Araçların mülkiyet şartı değişikliği halinde tüm tedarik zinciri boyunca (etiket, taahhüt vb.) etkin yöntemlerle bildirimler yaparak taahhüt edilen amaçlar içerisinde kullanılmasından sorumlu olduğumu ve sorumluluğumun her aşamada devam ettiğini,
6) İthalat öncesi veya sonrası alacağımız tip onay kapsam değerlendirme yazısına istinaden, 
· TSE markasını ve logosunu hiçbir şekilde araçlara uygulamayacağım yanı sıra herhangi bir (ihale, reklam vb.) sahada da kullanmayacağımızı,
· Mevzuat şartları gereği olarak sadece aynı tipte olan şasi veya seri numaralı araçlar için geçerli olduğunu kabul ettiğimizi ve değerlendirme yazısını hiçbir şekilde başka şasi veya seri numaralı araçlar için kullanmayacağımızı, emsal göstermeyeceğimizi,
7) İthalat öncesi veya sonrası hallerinde başvuru konusu araçlar için;
· İsteğe bağlılıktan muafiyet yazısı alınması sonrasında araçlara tip onayı alınmak istenmesi halinde araçların, ilgili tüm mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge, işaret ve izinlerin ilgili mercilerden temin edileceğini veya edildiğini, 
· TSE dâhil ilgili kurumlara yapılması gereken diğer tüm başvuruların yapılacağını veya yapıldığını, tüm işlemlerin yerine getirileceğini veya getirildiğini,
8) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri ve güvenli elektronik imza ile yapacağım işlemlerin hukuki sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu, güvenli elektronik imzanın kullanılmasından kişisel kusurlarımdan doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,
9) Her türlü anlaşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğunu, doğacak ihtilaf halinde ifa yeri Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile birlikte Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını,
10) Başvuru sahibi ve başvuru sahibi vekili olarak, noter onaylı vekâletnamede süre bitimi söz konusu ise süre bitiminin bu taahhütnameyi kapsamadığını, tüm taahhütname şartlarını süresiz olarak, 
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Başvuru Sahibi (Veya Başvuru Sahibi Vekili)
Adı Soyadı:
İmza: e-imzalıdır.
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