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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ATP SOĞUTUCU CİHAZ TİP TESTLERİ BAŞVURUSU TEKNİK BİLGİLENDİRME FORMU

	Başvuru Evrak No/ Tarih:      
	TSE tarafından doldurulacaktır.

	Soğutma Ünitesi Üreticisi/
Refrigeration Unit Manufacturer
	……………………………………………………………………………………

	Talep Edilen Test Sıcaklıkları (30 °C dış hava koşulunda; 3 farklı iç sıcaklık) / Demanded test cond temperatures
	…………… °C                   …………… °C                  …………… °C

*Kapasite hesaplamaları, üstte belirtilen maksimum ve minimum değerler dışında kalan değerler için yapılamaz.

	Motordan Tahrikli Sistemlerde Talep Edilen Kompresör Test Dönüş Hızı (Yol şartı) rpm / Max. Test rpm 
	…………… rpm
	………….  birim (…….. )
(Te 30C dış hava sıcaklığında Ti … iç sıcaklık koşulunda soğutucu gaz sıvı hattı akış miktarı) (L/s, kg/s vb. birimini belirtiniz.)

	Motordan Tahrikli Sistemlerde Talep Edilen Kompresör Test Dönüş Hızı (Rölanti Durumunda) rpm /Idle speed 
	…………… rpm
	………….  birim (…….. )
(30C dış hava sıcaklığında … iç sıcaklık koşulunda soğutucu gaz sıvı hattı akış miktarı) (L/s, kg/s vb. birimini belirtiniz.)

	Soğutucu Cihaz Elektrikli Çalışma Özelliği/Electrical supply of device
	[bookmark: Onay1]|_| Var/Yes       
|_| Yok/No
	Lütfen sol yandaki maddelerden birini kutucuğun üzerini çift tıklayarak işaretleyiniz.
	Cihaz Çalışma Voltajı/Working V
	………….  V

	[image: Cuboid-Diagram-162619]*Evaporatör Ölçüleri/Evap. Dim
	Uzunluk/Length
…………… mm
	Genişlik/Width
…………….. mm
	Yükseklik/Height
…………….. mm 
	Ağırlık/Weight
…………….  kg

	[image: Cuboid-Diagram-162619]*Kondenser Ölçüleri/ Con. Dim
	Uzunluk/Length
…………… mm
	Genişlik/Width
…………….. mm
	Yükseklik/Height
…………….. mm 
	Ağırlık/Weight
…………….  kg

	*Üretici tarafından beyan edilen (araç mot. tahrikli) mak. komp. hızı soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın ….. °C (sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti …… °C (en düşük test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*Üretici tarafından beyan edilen ( araç mot. tahrikli) komp. rölanti devri soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın …… °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti -….. °C
(en düşük test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*Üretici tarafından beyan edilen (dahili elektrik motoru ile) soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın … °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti …. °C
(en düşük test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*Üretici tarafından beyan edilen ( araç mot. tahrikli) mak. komp. hızı soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın …. °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti .. °C
(en yüksek test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*Üretici tarafından beyan edilen ( araç mot. tahrikli) komp. rölanti devri soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın … °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti … °C
(en yüksek test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*Üretici tarafından beyan edilen (dahili elektrik motoru ile) soğutma kapasitesi/ Capacity
	30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın ….. °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti …. °C
(en yüksek test sıcaklığı yazınız lütfen)
	……….. W   at ……… rpm
Yüksek basınç …… …bar
Alçak basınç ……. ….bar

	*30 °C dış hava koşulunda iç sıcaklığın … °C sıcaklıkta tutulması durumunda/Te 30 °C, Ti …. °C Evap fanlarının çektiği toplam güç /Total power of evap fans(en düşük test sıcaklığına göre)
	……………… W

	Talep Edilen Test Kalori Kutusu
	[bookmark: Onay2]|_|İç Ölçüler (mm	
uz	gen	yük
2900	1920	1780
	[bookmark: Onay3]|_|İç Ölçüler (mm)	
uz	gen	yük
1830	1900	1900
	[bookmark: Onay4]|_|İç Ölçüler (mm)		
uz	gen	yük
1800	1500	1300



	ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE UNIT
Üretim Tarihi/Date of Manufacture: 
Marka/Mark :				
Tip/Type :
Tür/Kind :   (not self contained, not removable and assembled elements gibi)
Seri No/Serial No :

Açıklama/Description : “Lütfen çevrimde bulunan tüm cihaz ve elemanları yazınız.”
Soğutma Ünitesi Elemanları/This refrigeration unit consists of the assembled elements :………………………..
Düşük Basınç Elemanları “LP”/ The low pressure side " LP" is composed with : ………………………………..
Yüksek Basınç Elemanları “HP” / The high pressure side "HP" is composed with :……………………………….

KOMPRESÖR HAREKET HALİNDE / COMPRESSOR ROAD MODE
Marka/Mark :				
Tip/Type :
Silindir Sayısı/No of Cylinders :
Kapasite/Capacity (m3) : 
Nominal Dönme Hız/Nominal Speed of Rotation (rpm) :
Çalışma Şekli/Method of Drive : 

[bookmark: _GoBack]KOMPRESÖR RÖLANTİ MODU / COMPRESSOR IDLE SPEED MODE
Marka/Mark:				
Tip/Type :
Silindir Sayısı/No of Cylinders :
Kapasite/Capacity (m3) : 
Nominal Dönme Hız/Nominal Speed of Rotation (rpm) :

KOMPRESÖR ALTERNATİF MOD (Elektrik vb.) / COMPRESSOR ALTERNATİVE MODE (Electric etc.)

Marka/Mark:
Tip/Type:
Silindir Sayısı/No of Cylinders :
Kapasite/Capacity (m3): 
Nominal Dönme Hız/Nominal Speed of Rotation (rpm):

ÇALIŞMA ŞEKLİ / METHOD OF DRIVE
	Tür/Kind : Motordan Tahrikli/Vehicle Engine vb.        
Marka/Mark :				                 
Tip/Type :
Güç/Power :
Besleme Gerilimi/Supply Voltage (V):
Besleme Frekansı/Supply Frequency (Hz) :
Nominal Dönme Hız/Nominal Speed of Rotation (rpm) :

SOĞUTUCU AKIŞKAN / REFRIGERANT FLUID
	Soğutucu Akışkan/Refrıgerant Fluıd : 
	Nominal Soğutucu Kapasitesi/Nominal Capacity of Refrigerant (kg):
GENLEŞME VALFİ / EXPANSION VALVE
	Marka/Mark :
Model/Model :
Ayarlanabilir/Adjustable :      ☐ EVET/Yes                  ☐ HAYIR/No        

DEFROST CİHAZI / DEFROSTİNG DEVICE
                 ………………………………………………………………………………………………..
OTOMATİK CİHAZ / AUTOMATIC DEVICE
                    ……………………………………………………………………………………………..

GÜVENLİK CİHAZI / SECURITY DEVICE
	Düşük Basınç Kontrol Cihazı/Low Pressure Controller
	Yüksek Basınç Kontrol Cihazı/High Pressure Controller

ISI EŞANJÖRÜ / HEAT EXCHANGER (*)
(*) Üretici Tarafından Belirtilen Değerler/Values indicated by the manufacturer
	
	Kondenser/Condenser (*)
	Evaporatör/Evaporator (*)

	Marka/Mark
	
	

	Tip/Type
	
	

	Devre Sayısı/Number of Circuits
	
	

	Sıra-Dizi Sayısı/Number of Rows
	
	

	Tüp Sayısı/Number of Tubes
	
	

	Fan Malzemesi ve Aralığı/Fans: nature and pitch (mm)
	
	

	Tüp Malzemesi ve Çapı/Tube: nature and diameter (mm)
	
	

	Toplam Değişim Yüzeyi Alanı/Total Exchange Surface (m2)
	
	

	Ön Yüz Alanı/Face Area (m2)
	
	

	Hava Çıkış Yüzeyi/Air Output Surface (m2)
	
	

	FANLAR /FANS
	Tip/Type
	
	

	
	Sayı/Number
	
	

	
	Fan Başına Kanat Sayısı/Blade per Fan
	
	

	
	Çap/Diameter (mm)
	
	

	
	Nominal Güç/Nominal Power (W)
	
	

	
	Nominal Hız/Nominal Speed (rpm)
	
	

	
	Toplam Nominal Çıkış (“0” Pa Basınçta)/Total Nominal Output at a Pressure of 0 Pa (*)
	
	

	
	Çalışma şekli/Method of Drive
	
	






Açıklamalar / Instructions:
1) Üretici firma tarafından kalorimetre kutusunun uygunluğu için; cihazın evaporatör, ve kondenser boyut ölçüleri ile firma tarafından daha önce yapılmış kapasite taslak bilgilerini paylaşılmalıdır. (Ör: 2400 rpm motordan tahrikte 30 C dış hava koşulunda -20 iç sıcaklık kapasite bilgisi)
2) Test cihazının test düzeneğine uygun olarak montajı; her türlü bağlantılarının yapılması, vakumun yapılması, gaz basılması vb. den cihaz üreticisi sorumludur. Bunun için test tarihinin ilk gününde test firmasından yetkili bir personelin bulunması gerekmektedir. Testin ikinci gününün sonuna kadar yetkili personelin çıkacak herhangi bir soruna karşı testte bulunması tavsiye edilmektedir.
3) Cihaz üretici firması yetkilisi tarafından test merkezi yetkilisine; cihazın çalışma özellikleri (cihaza has özellikler vb.) ve manuel defrost sistemi bilgilendirmesi yapılır.

	Notlar/Notes:……	

	Başvuru Sahibi/Applicant
	Süreci takip etmeyi, sürece uymayı ve yukarıda bahsi geçen sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
Tarih/Date
İmza/Signatuture
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU





