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MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

RADAR MUAYENE BAŞVURU FORMU

	Evrak No
	
	Başvuru Tarihi
	

	

	MÜLKİYETİNE HAİZ YETKİLİ KURUM VEYA KURULUŞ
	Adı:
	

	
	Tel:
	
	E-Posta:
	

	

	BAŞVURU TÜRÜ

	☐	Periyodik Muayene
	☐	İlk Muayene 
(Tamir-Ayar sonrası)
	☐	İlk Muayene
	☐	Şikâyet Muayenesi
	☐	Ani Muayene*
	☐	Stok Muayenesi*

	*Ani Muayene ve Stok Muayenesi harici bir muayene türü seçildiyse aşağıdaki alanları doldurunuz:

	☐	Saha Muayenesi
	☐	Saha Harici Muayene
	Açıklama:
	

	Sabit HİTD’lerin muayenesi sadece Saha Muayenesi olarak gerçekleştirilir.

	FATURA/ADRES BİLGİLERİ

	Firma Adı:
	

	Vergi Dairesi / Vergi No: 
	

	Fatura Adresi:
	

	Belge Gönderim Adresi:
	

	

	BAŞVURU SAHİBİ SORUMLULUKLARI (MUAYENE GEREKLERİ)

	· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; kamera tetik aralığı (Araçların hız tespitinin yapıldığı bölge), muayenenin yapıldığı gün kamera direğine/tagına olan mesafeleri metre cinsinden belirlenmiş olarak (birer metre aralıklarla yola yapılan işaretleme veya yazı ile) muayeneye hazır halde bulunacaktır.
· OHİTD yazılımı, kamera zaman farkı limitlerinin aşılması durumunda, ihlallerin cezaya dönüşmemesini sağlayacak, operatörün ceza kesmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olduğu muayene esnasında kanıtlanacaktır. Örneğin; ihlali cezaya dönüştürme butonunun pasif olması
· Yazılımda herhangi bir parametre değişikliğinde, yazılım değişikliğinin takibinin yapılabileceği benzersiz tanımlama bilgisi (Checksum, hash değeri vb.) ve bu bilginin hangi durumlarda değiştiği bilgisi muayene personeline sunulmalıdır. (Örneğin; hız limiti, zaman kayma limiti veya koridor bilgisi değiştiğinde bu bilginin değişmesi beklenir.) 
· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; Kamera zaman farkı limitlerinin nasıl ve hangi değere ayarlandığına dair bilginin alınabileceği arayüz, yazılım kodu ekran görüntüsü vb. kayıtlar muayeneler esnasında hazır halde bulunacaktır.
· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; yazılımda yapılan her türlü değişikliğin takibinin yapılabileceği log dosyası sunulmalıdır.
· HİTD’lerin ölçüm özelliklerine göre hız ihlal sınırlarının ayarlanması gerekmektedir.
· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; kameranın bulunduğu yerde anlık olarak araç geçişlerinin görülüp kayıtların temin edilmesi gerekmektedir. (Örn; saha dolabından bağlantı) 
· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; ilgili makamlardan (Emniyet, Jandarma, KGM vb.) gerekli izinler alınıp, Emniyet birimlerinin muayeneye başlamadan önce muayene sahasında bulunmaları ve önlemleri alması gerekmektedir. 
· OHİTD ve anlık HİTD muayenelerinde; HİTD’lere ulaşım için, akredite kuruluştan periyodik kontrolleri yapılarak uygunluk raporu alınmış kaldırma ekipmanları (Kaldırma Lifti, İtfaiye Aracı vb.) muayeneye başlamadan önce muayene sahasında bulunmaları gerekir. 
· TSE Muayene Gözetim Hizmetleri Yönergesi’nin ve Muayene Gözetim Ücret Tarifesi’nin bütün  idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartlarını aynen kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,  TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak Muayene Gözetim hizmetleri ile ilgili olarak tahakkuk edecek fatura tutarın(ların)ı en geç 30 gün içerisinde ödeyeceğimizi, tarafımıza düzenlenecek faturaların eksiksiz ve doğru olarak beyan etmiş olduğumuz e-posta adresine ve/veya telefona elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletimine onay verdiğimizi ve tarafımıza bu şekilde elektronik olarak gönderilen/gönderilecek faturaların tebliğ edilmiş olduğunu, fatura gönderilecek iletişim bilgilerimizde değişiklik olması halinde üç gün içerisinde bildireceğimizi, bildirmediğimiz durumlarda sorumluluğun bize ait olduğunu, başvuruyla ilgili olarak istenen ek idari ve teknik dokümanların tarafımızca eksik  teslim edilmesinden doğacak gecikme ve hatalı işlemlerin sonuçlarından kuruluşumuzun sorumlu  olacağını, TSE web sitesinde yer alan Belge, Logo ve Marka Kullanım Prosedürü’nde (https://www.tse.org.tr/kurumsal-kimlik-logolar-kullanim-proseduru/) belirtilen “TSE” ve “TÜRKAK” markalarının kullanımına dair kurallara uyacağımızı taahhüt ederiz. 
· TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel ile bu müracaat formunda irtibattan sorumlu olarak beyan edilen kişi/kişiler tarafından, başvuru konusu Muayene Gözetim hizmetleri ile ilgili olarak yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimizi,  görevli personele gözetim ve muayene faaliyetleri esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

BİLGİLENDİRME
·  TSE, muayene gözetim faaliyetlerini, başvuru sahibine karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ilkelerine ve bunlar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak, mevzuat ve akreditasyon kuralları çerçevesinde profesyonel anlamda yürütür.
· Gizliliğin korunmasına yönelik olarak, TSE, gerçekleştirdiği muayene gözetim faaliyetleriyle ilgili, mevzuat çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermez. Bunun haricinde gerektiğinde, yapılacak sözleşmelerde paylaşılabilecek bilgiler açıkça belirtilir. Yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgiler tarafınıza bildirilecektir.
· Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), gerekli gördüğü ve uygulanabilir olduğu durumlarda TSE tarafından verilen muayene gözetim hizmetinin incelenmesi amacıyla muayene gözetim faaliyetinin gerçekleştirildiği yeri ziyaret edebilecek ve TSE tarafından yapılan muayene ilgili gerekli bilgileri alabilecektir. Ayrıca TÜRKAK, TSE’ye ve TSE tarafından muayene gözetim hizmeti verilen firmaya haber vermeksizin denetim/ziyaret gerçekleştirebilir. TSE bu denetimleri ve bu amaçla oluşturulan denetim ekibi ile işbirliği yapmayı kabul edecektir.

Bu formda ve eklerde yazılı olan tüm bilgilerin doğru olduğunu, tarafıma yapılan bilgilendirmeleri okuduğumu, Başvuru Sahibi Sorumlulukları (Muayene Gerekleri) bölümünde belirtilen sorumlulukların yerine getirilip gerekli hazırlıkların yapılacağını ve muayene ekibine muayeneler esnasında her türlü yardımı yapacağımı taahhüt ederim.


	

	BAŞVURAN KURULUŞ YETKİLİSİ (İRTİBAT KURULACAK KİŞİ)

	Adı Soyadı
	
	Telefon
	

	E-posta
	
	GSM
	



	EKLER

	HİTD Başvuru Listesi

	HİTD’lerin tip onayı/damga planı (Sadece İlk Muayene başvurularında)

	Bir önceki Metrolojik Muayene Belgesi (varsa)

	Tamir/ayar belgesi (Tamir-Ayar Sonrası İlk Muayene başvurularında)

	Kullanım ve montaj kılavuzu (Sabit HİTD’ler için, sadece İlk Muayene başvurularında)

	OHİTD Bilgi Tablosu (Sabit – Ortalama Hız koridorları başvurularında)
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