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ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TANK, SÖKÜLEBİLİR TANK, TANK KONTEYNER, ÇEGK, BATARYA ARAÇ VE MPÜB
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Bütün Dosyalar Aşağıda Belirtilen Başlıklardaki Gibi Fihristlenmelidir.

İlgili tasarım uzmanı, dosyaların başlangıç bölümüne dosyanın bulunduğu aşamaya bağlı olarak, aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:  

· ULM-02-FR-04-039 Başvuru dokümanları kontrol formu 

· ULM-02-FR-04-032 Dosya teknik inceleme formu 

· ULM-02-FR-04-024 Tasarım onay kontrol sonuç raporu 

· Hesap kontrol program çıktıları
· ULM-02-FR-04-040 Üretim ve üretim yeri inceleme raporu (Gerektiğinde)
· ULM-02-FR-04-043 Tehlikeli Madde Taşıyan Tankların Tasarım Tip Onay ve İlk Muayene Kontrol Listesi

· ULM-02-FR-04-044 Tehlikeli Madde Taşıyan Tankların Muayene Raporu
DOKÜMANLAR

1. Başvuru Formu (Başvuruların e-imzalı veya e-devlet üstünden yapılmaması durumunda başvuru formu dosyaya ıslak imzalı olarak eklenecektir)

2. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont (Ödeme cari karttan kontrol edildiği takdirde firmadan dekont istenmez)
3. Başka bir yetkili kuruma temsilcisine veya inceleme kurumuna 01.01.2014’ten sonra ADR Yönetmeliği kapsamında aynı başvurunun yapılmadığına dair yazılı bildirim.

4. Tüm varyasyonlar dâhil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımının üstünde gösterildiği genel teknik resim/ler
Bu teknik resimde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a. Tank kodu ve ADR özel hükümleri

b. En-Boy-Yükseklik (Minimum-Maksimumlar) 

c. Tank destekleri ve bu destekler arası mesafe  (Konsollar) varyasyonları

d. Kullanılan Malzeme ve Çapa Göre Minimum Et Kalınlığı Tablosu

e. Varsa tankın iskelet yapısına ilişkin varyasyonlar

f. Bombe varyasyonları

g. Tank araç üstü ise; farklı araç tiplerine göre varyasyonlar

h. Varsa taşınan tehlikeli malın ADR özel hükümlerine ilişkin ve/veya fiziksel-kimyasal özelliklerine ilişkin varyasyonlar

i. Tankta hasar koruması varsa korumalı sayılabilmesi için kullanılan ilgili standart/ADR maddesi

j. Teçhizat korumasına ilişkin detaylar (ilgili standart Maddesi /ADR maddesi belirtilmelidir)

k. Tasarım ve Çalışma Sıcaklığı 

l. Test Basıncı Değerleri (Tank Komplesi, bölmeler ve borulamalar için)

m. Göz Sayısı
5. Teknik Resimler*
*Bütün resimlerde kullanılan malzemelere ait malzeme kalitesi ve boyutları belirtilmelidir. (sac, cıvata vb.)

a. Tank komplesi  

b. Tank şase bağlantıları ( Konsol, king-pin detayı, Cıvata ve kaynak detayları gösterilmelidir.)

c. Teçhizat koruması detayı

d. Tankın hasar koruması detayı (Dalga kıran, ring vb detay resimler)

e. Tankın borulama detayı

f. P&I diyagramı

g. Tank Bombe resimleri detayı (Kalınlık, derinlik Knuckle, Crown,  boyut ve kaynak detayı gösterilmelidir)

h. Tankın dolum seviyesine ilişkin detay resim.

i. Tankın nozul yerleşim planı

j. Tankın üstünde bulunan bütün nozul ve flanş detayları (Nozul ve flanş tipleri ilgili standarda atıf yapılarak belirtilmelidir) 

k. Çift cidarlı tanklarda dış tank detay resmi, iç tank-dış tank bağlantı detayı

l. İşaretleme plakalarına ait resimler

m. Varsa Tankın iskelet yapısına ait teknik resim ve detayı
6. Hesaplama Notları
*Yetkin kişilerce İlgili standarttın tasarım maddelerinin tamamına atıf yapılarak hazırlanmalıdır.

*Hesaplama notlarının başlangıç bölümünde kullanılan veriler (kapasite, dolum miktarı, buhar basıncı,  dolum/tasarım/test/işletme/maksimum çalışma basınçları, tasarım/işletme sıcaklıkları vb.) belirtilmelidir. Bu verilerin alındığı dokümanlara atıf yapılmalı ve dosyaya bu dokumanlar eklenmelidir.

*Aşağıdaki belirtilen hesaplamalar dosyada mutlaka olmalıdır:
a. Gövde ve bombe et kalınlığı hesaplamaları

b. Varsa dış tank et kalınlığı hesaplamaları

c. Vakum hesabı

d. Dolum derecesi ve kapasite hesabı

e. Dalga kıran veya diğer hasar korumalarına ilişkin hesaplamalar

f. Teçhizat korumalarına ilişkin hesaplamalar

g. İlgili standartta belirtildi ise Nozul ve flanş hesapları

h. İlgili standartta belirtildi ise Güvenlik valfi hesapları

i. Tank-şase bağlantısı hesaplamaları

j. Varsa iskelet yapıya ilişkin hesaplamalar.
7. Dosyada mevcut bulunan teknik dokümanları imzalayan kişilerin firmadaki pozisyonunu ve yetkinlikleri gösteren dokumanlar ile imza sirküsü sahibi tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin yazılar (Dosyanın onay aşamasında alınacaktır)
8. Sonlu Eleman Analizine ait elektronik kayıtlar (CD ile teslim edilmelidir) ve rapor
*TSE tarafından verilen ULM-02-FR-04-018 Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tüplü Gaz Tankerleri, Tank Konteynerleri ve ÇEGK’ları için Sonlu Elemanlar Yöntemi ile yapılan analiz raporu formatına göre hazırlanmalıdır. 
9. Teçhizat listesi ve sertifikaları
*Teçhizat listesinde, teçhizatın tanımı, ne amaçla kullanıldığı, ilgili teçhizatın tip numarası/sertifika numarası açıkça belirtilmelidir.

*Bu sertifikalarda/Test raporlarında Teçhizatın ilgili ADR maddesini karşıladığını gösteren teknik bilgi mevcut olmalı ve firma tarafından işaretlenmelidir. 

*Güvenlik valflerinin tahliye kapasiteleri ve teknik özellikleri açıkça anlaşılır olmalıdır.

*Tankta kullanılan contalar belirtilmelidir.
10. İlgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda Bölüm 3.2 Tablo A’nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli maddelerin listesi
*UN numaraları, Özel hükümler ve hesaplamaya esas teşkil eden kimyasal ve fiziksel özellikler açıkça belirtilmelidir. 

*Conta ve sac malzeme uyumluluğu gösterilmelidir.
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