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Fabrika


YIL

TSE-OXXX

Standart Numarası


Ürün Tipi


X

İlave Bilgiler








G





İmalatçının Kayıtlı Adresi





Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya tescilli markası





İşaretin basıldığı yılın son iki basamağı





Ürünün tipini belirten standart işaretlemesi





Uygunluk Teyit sistemi ve Yönetmelik Madde 5(2)’de belirtilen ürün karakteristikleri





Times New Roman, minimum 5 mm yüksekliğinde siyah büyük harf ile deforme edilmeden 5/4 oranında kutu içine yazılacaktır.





 


Sistem 1+, 1, 2+, 2 ve 3 için yazılacaktır.





İmalatçının Adı veya Tescilli Markası





OXXX: TSE tarafından verilen belge no. 








Standart numarası
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