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BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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PROJE KAYIT NO/ PROJECT REGISTRY NUMBER
(TSE tarafından doldurulacaktır./ To be Filled by TSE)
	Başvuru Sahibi Kuruluş

Applicant Company
	Adı/ Name     : 

	
	Adresi /Address : 

	
	Tel:   
	E-Posta/E-mail:

  

	Başvuru Sahibinin Durumu

Status of the Applicant
	                Üretici 

                (Manufacturer)
	Diğer 

(Other)

	
	            

                Türkiyede Yerleşik Yetkili Temsilci

                (Authorized Representative Established in Turkey)


	Kalite Modulleri için bilgiler /  Additional info for Quality Modules

	Varsa Kritik Proseslerin geçerleştirildiği diğer yer ve  adresler/ if any Other places and addresses where Critical Processes are carried out,:
	

	Efektif Personel Sayısı/ Number of effective personnel*bakınız/see not : 

 
	

	Vardiya Durumu

/Shift status :
	☐ Yok /None


	☐ Var/Yes 

Vardiya varsa sayısını belirtiniz/ If there are shifts, please state number …….

	Kuruluşun yönetim sistemleri için danışmanlık sistemi hizmet alındı mı ?Has the consultancy service been received for the management systems  ?
	☐ Hayır / No 

              
	☐ Evet/Yes 

Eğer Danışmanlık alınıyorsa lutfen kişi yada kuruluşu belirtiniz/ If yes, please state by whom……………………..


*Not/Note: Efektif personel sayısı, tüm vardiyalarda çalışanlar da dahil olmak üzere belgelendirme kapsamına  (üretim ve kalite proseslerine ) dahil olan tam zamanlı personelden oluşur. Denetim sırasında hazır bulunacak kadrolu olmayan (mevsimlik, geçici, taşeron ve sözleşmeli personel) ve yarı zamanlı personel bu sayıya dahil edilir. / The effective number of personnel consists of all full time personnel involved within the scope of certification including those working on each shift ( for production &quality process) . Non-permanent (seasonal, temporary, sub-contractors and contracted personnel) and part time personnel who will be present at the time of the audit shall be included in this number. ( Örneğin; üretim prosesinde çalışan 2 yarı zamanlı personel, 1 efektif personel olarak değerlendirilir / for example; 2 part-time personnel working in the production process calculated as 1 effective personnel)

(ATEX) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 

1-Techizat Veya Koruyucu Sistem Adı:

Name of Equipment or Protective System:

     Koruyucu Sistem (Protective System):  Kompanent (Component)                Ekipman(Equipment)             
2-Tip Markalama:

Type Marking:

Ürün Tanımı (Marka,model,özellik vb..) :      
Product Description (Brand, Type, spec etc.)

Uyarılar/notlar:
     
      Warnings /Notes:

3- Ürün veya Koruyucu Sistem Gerekliliklerini Belirtiniz 

Specify Equipment or Protective System Requirements:

    (a) Harmonize Standartlar veya Diğer Standardlar (Deney ve Değerlendirme Standartları): 
   List Of Harmonized Or Other Standards (Test and assessment standards):

(b) Ürün Grubu, Kategori, Patlama Sınıfı, Sıcaklık Sınıfı Vb. Ilgili Bilgiler:
      Group Of Equipment, Category, Explosion Group, Temperature Class Etc., Relevant Informations:

	1. Ekipman Grubu

(Equipment Group)
	   I (Maden/ Mine)
	   II (Diğer sanayi grubu / Other industries) 

	2. Katagori:

Category
	  M1
	  M2
	  G
  1G

  2G

  3G 
	  1/2G
	  D
  1D

  2D

  3D 
	  1/2D

	3.
Koruma tipi / Protection Type :

	d
	e
	i
	m
	n 
	o
	p
	q
	op
	t
	
	fr
	c
	b
	p
	k

	
	
	 ia

 ib

 ic
	 ma

 mb

 mc
	 nA

 nC

 nR
	
	 pxb

 pyb

 pzc
	
	 op is

 op pr

 op sh
	 ta

 tb

 tc
	
	
	
	
	
	

	4. Grup / Group:
	Gaz:

Gas
	 I
	 IIA

 IIA1
	 IIB
 IIB1
 IIB2
 IIB3
	 IIC
	Toz:
	 IIIA
	 IIIB
	 IIIC

	5.
Donanım koruma seviyesi (EPL)  Equipment Protection Level
	  Ga

  Gb

  Gc
	  Ga/Gb
	  Da

  Db

  Dc
	  Da/Db
	  Ma

  Mb

	6.
Montaj yeri / Installation Zone
	 Patlayıcı ortam dışı /out of Explosive Zone
	 Patlayıcı ortam / Explosive Zone

	7.
Çalışma Ortam sıcaklığı:

Ambient Temperature
	   Tamb  -20 °C  up to +40 °C
	   Tamb     -10°C  up to +50 °C
	Diğer

/Other

	8.
Sıcaklık sınıfı:

Temperature Class
	  T1
	  T2
	  T3
	  T4
	  T5
	  T6

	
	     En yüksek yüzey sıcaklığı  °C
	  test

	9. Mahfazanın koruma derecesi (IP)

Ingress protection (IP) degree
	IP  X 
IP X  

	10.
Test dokümanları (ekli dokümanlar; Teknik resimler,kulanım/bakım talimatları,bileşen listeleri,bileşen özellikleri,ürün özellikleri, deney raporları vb.. ):
     


(c) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler Yönetmeliğine (ATEX) göre  Uygunluk Değerlendirmesi  İçin Seçilen Modul:

        Selected Modules For Conformity Assessment According to Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive:

(  EK III Modül B –AT/AB Tip İncelemesi (Annex III Module B- EC/EU Type Examination )      

(  Ek IX Modül G- Birim Doğrulama (Annex IX Module G-Unit Verification) 

AT/AB Tip İnceleme Belgesi ile aşağıdaki modüllerden birisi:

EC/EU Type Examination certificate  in conjuction with either of the follwing:

	Techizat grubu 1 ve 2, teçhizat kategorisi M1 ve 1(Bölge 0 ve Bölge 20) için;

For Equipment-groups 1 and 2, equipment-categories M1 and 1(Zone 0 and Zone 20);

☐ EK IV- Modül D, Üretim Kalite Güvencesi 

Annex IV- Module D, Production Quality Assurance

☐ EK V- Modül F, Ürün Doğrulama 

Annex V – Module F – Product Verification

	Techizat grubu 1 ve 2, teçhizat kategorisi M2 ve 2 (Bölge 1 ve Bölge 21) ;

For Equipment-groups 1 and 2, equipment-categories M2 and 2 (Zone 1 and Zone 21) 

İçten yanmalı motor  ve elektrikli techizat içermesi durumunda;
in the case of internal combustion engines and electrical equipment;

☐EK VII - Modül E,  Ürün Kalite Güvencesi 

Annex VII – Module E, Product Quality Assurance

☐ EK VI – Modül C1, Denetlenen Ürün Deneyine İlave İç Üretim Kontrolü

Annex VI – Module C1, Internal Production Control Plus Supervised Product Testing


   4- Eklenecek Dokümanlar (Çizimler, Deney Raporları, sistem dokümanları, kalite el kitabı, prosedürler, kalite planları vb.)

     Attach Documents (drawings, test reports, system files, quality manuel, procedures, quality plans etc.):

5-Bu başvuru öncesi  ATEX Yönetmeliğine göre AT/AB Tip İncelemesi Belgesine sahip misiniz? 

       Have you got any EC/EU Type Examination Certificate according to Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive before the application?

Evet (       Hayır ( 

Yes
   No

Cevabınız evet ise lütfen hangi ürünlerle ilgili olarak alındığını açıklayınız. Lütfen bir kopyasını ekleyiniz.

If yes, please explain for which products ? Please attach a copy.

(a) AT/AB Tip İnceleme Belgesini Düzenleyen Kuruluş:

             Organisation who issued the EC Type Examination Certificate

(b) AT/AB Tip İnceleme Belgesi No:

              No of EC Type Examination Certificate

(c)  Başvuruya konu Cihazlar için Kullanılan Uyumlaştırılmış Standardlar/ diğer standardlar veya teknik dökümanlar

              Harmonised standards / other standards or technical documents for the devices concerned

     6-Eğer Belge Kapsam Genişletme ise Belgenin orjinal numarasını belirtiniz 

          If The Extension of Certificate is Required, State The Original Number of Certificate:

7.Beyan:

Declaration

Aynı müracaatın başka herhangi bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

A written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body;

Firma Yetkilisi (Adı, Soyadı, Görevi):

Company Representative (Name, Surname, Status)

İmza (Signature) :……………………….

Tarih (Date )       :……./……../………

Not: Bu formu imzalayan yetkili şahıs verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmektedir.

Note: The signatory to this form declares the accuracy of the information provided.
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